:DOSBOX-X:LANGUAGE:Traditional Chinese
:DOSBOX-X:CODEPAGE:950
:DOSBOX-X:VERSION:2026.01.02
:DOSBOX-X:REMARK:設定好中文語言與字型後，就可以直接支援中文顯示和列印。國家和字碼頁選項可以留空，或設為「886,950」、「886,951」。譯者註：932 字碼頁的中文語言檔（用於 PC-98、JEGA、DOS/V）可至 https://github.com/1abcd/dosbox-x/issues/2 下載。
:AUTOEXEC_CONFIGFILE_HELP
區段中的指令行會在啟動時執行。
您可以在這裡下達 MOUNT 指令。

.
:CONFIGFILE_INTRO
# 這是給 DOSBox-X %s 使用的組態檔案。(請使用最新版 DOSBox-X)
# 以井號 # 開頭的文字行是註解行，會被 DOSBox-X 忽略。
# 它被用來 (簡短) 說明每個選項的效果。
# 要寫入「所有的」組態選項，使用命令 'config -all' 加上 -wc 或 -writeconf 選項。

.
:CONFIG_SUGGESTED_VALUES
可能值
.
:CONFIG_ADVANCED_OPTION
進階選項 (詳細資訊請見完整的組態設定參照檔案 [dosbox-x.reference.full.conf])
.
:CONFIG_TOOL
DOSBox-X 組態工具
.
:CONFIG_TOOL_EXIT
結束組態工具
.
:MAPPER_EDITOR_EXIT
結束對應表編輯器
.
:SAVE_MAPPER_FILE
儲存對應表檔案
.
:WARNING
警告
.
:YES
是
.
:NO
否
.
:OK
確定
.
:CANCEL
取消
.
:CLOSE
關閉
.
:DEBUGCMD
輸入偵錯工具命令
.
:ADD
加入
.
:DEL
刪除
.
:NEXT
下個
.
:SAVE
存檔
.
:EXIT
結束
.
:CAPTURE
擷取
.
:SAVE_CONFIGURATION
儲存組態
.
:SAVE_LANGUAGE
儲存語言檔案
.
:SAVE_RESTART
存檔並重開
.
:PASTE_CLIPBOARD
貼上剪貼簿內容
.
:APPEND_HISTORY
加上歷程記錄內容
.
:EXECUTE_NOW
現在執行
.
:ADDITION_CONTENT
附加內容:
.
:CONTENT
內容:
.
:EDIT_FOR
編輯 %s
.
:HELP_FOR
%s 的說明
.
:SELECT_VALUE
選擇屬性值
.
:CONFIGURATION
組態
.
:SETTINGS
設定組
.
:LOGGING_OUTPUT
DOSBox-X 記錄輸出
.
:CODE_OVERVIEW
代碼概覽
.
:VISIT_HOMEPAGE
造訪首頁
.
:GET_STARTED
輕鬆上手
.
:CDROM_SUPPORT
光碟機支援
.
:DRIVE_INFORMATION
磁碟機資訊
.
:MOUNTED_DRIVE_NUMBER
已掛載的磁碟機編號
.
:IDE_CONTROLLER_ASSIGNMENT
IDE 控制器的位置分配
.
:HELP_COMMAND
DOS 命令說明
.
:CURRENT_VOLUME
目前混音器音量
.
:CURRENT_SBCONFIG
聲霸卡組態資訊
.
:CURRENT_MIDICONFIG
MIDI/OPL 裝置組態資訊
.
:CREATE_IMAGE
建立空白磁碟映像
.
:NETWORK_LIST
網路介面卡清單
.
:PRINTER_LIST
印表機裝置清單
.
:INTRODUCTION
介紹
.
:SHOW_ADVOPT
顯示進階選項
.
:USE_PRIMARYCONFIG
使用主組態檔案
.
:USE_PORTABLECONFIG
使用程式位置組態檔案
.
:USE_USERCONFIG
使用使用者位置組態檔
.
:CONFIG_SAVETO
輸入要儲存的組態檔名:
.
:CONFIG_SAVEALL
儲存所有 (包括進階) 選項到組態檔案
.
:LANG_FILENAME
輸入語言檔的檔名:
.
:LANG_LANGNAME
語言名稱 (選填):
.
:INTRO_MESSAGE
歡迎使用 DOSBox-X, 自由免費且完整的 DOS 模擬器.
DOSBox-X 模擬 DOS 命令列介面讓您覺得好像在真正使用 DOS.
您也可以在 DOS 虛擬機中執行視窗 3.x 和視窗 9x/Me 作業系統.
.
:DRIVE
磁碟機
.
:TYPE
類型
.
:LABEL
標籤
.
:DRIVE_NUMBER
磁碟機編號
.
:DISK_NAME
磁碟名稱
.
:IDE_POSITION
IDE 位置
.
:SWAP_SLOT
切換欄位
.
:EMPTY_SLOT
空位
.
:SLOT
欄位
.
:SELECT_EVENT
選擇要修改的事件.
.
:SELECT_DIFFERENT_EVENT
選擇另一個事件或者按加入/刪除/下個按鈕.
.
:PRESS_JOYSTICK_KEY
按鍵盤上的鍵/搖桿按鈕或者移動搖桿.
.
:CAPTURE_ENABLED
已啟用擷取. 按 ESC 鍵停止擷取.
.
:MAPPER_FILE_SAVED
對應表檔案已儲存
.
:AUTO_CYCLE_MAX
自動選擇週期數 [最大]
.
:AUTO_CYCLE_AUTO
自動選擇週期數 [自動]
.
:AUTO_CYCLE_OFF
自動選擇週期數 [關閉]
.
:PROGRAM_CONFIG_PROPERTY_ERROR
找不到此區段或屬性.

.
:PROGRAM_CONFIG_NO_PROPERTY
屬性 %s 在區段 %s 中無法找到.

.
:PROGRAM_CONFIG_SET_SYNTAX
選項 -set 的語法不正確.

.
:PROGRAM_CONFIG_NOCONFIGFILE
沒有載入組態檔案!

.
:PROGRAM_CONFIG_PRIMARY_CONF
主組態檔案: 
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_ADDITIONAL_CONF
附加組態檔案:

.
:PROGRAM_CONFIG_GLOBAL_CONF

全域組態檔案:
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_CONFDIR
DOSBox-X %s 使用者的設定目錄: 
%s


.
:PROGRAM_CONFIG_WORKDIR
DOSBox-X 程式的工作目錄: 
%s


.
:PROGRAM_CONFIG_FILE_ERROR

無法開啟檔案 %s

.
:PROGRAM_CONFIG_FILE_WHICH
寫入組態檔案 %s

.
:PROGRAM_LANGUAGE_FILE_WHICH
已寫入語言檔案 %s

.
:PROGRAM_CONFIG_USAGE
DOSBox-X 命令列組態工具. 支援的選項有:
-wc (或 -writeconf) 不加參數時: 寫入已載入的主組態檔案.
-wc (或 -writeconf) 加檔名: 寫入設定目錄中的組態檔案.
-wl (或 -writelang) 加檔名: 將目前的語言字串寫入檔案.
-ln (或 -langname) 顯示 (不加引數時) 或指定語言名稱.
-wcp [檔名] 將組態檔案寫入程式目錄 (dosbox-x.conf 或指定檔名).
-wcd 寫入設定目錄中的預設組態檔案.
-all, -mod 與 -wc、-wcp、或 -wcd 一起使用以寫入「所有的」或者修改過的組態選項.
-wcboot、-wcpboot、或 -wcdboot 將在寫入組態檔案後自動重開 DOSBox-X.
-bootconf (或 -bc) 重開 DOSBox-X 並載入指定的組態檔案 (或已載入的主組態檔案).
-norem 與 -wc、-wcp、或 -wcd 一起使用時不會寫入組態選項的備註.
-l 列出 DOSBox-X 程式的設定參數.
-h, -help, -? 顯示本說明; 加上英文單字 "sections" 以顯示區段清單.
-h, -help, -? 區段 或 屬性 顯示指定區段或屬性的資訊.
-axclear 清除 [autoexec] 區段.
-axadd [指令行] 新增指令行至 [autoexec] 區段.
-axtype 列出 [autoexec] 區段中的內容.
-avistart, -avistop 開始或停止錄製 AVI.
-securemode 啟用安全模式, 將停用掛載磁碟機等功能.
-startmapper 啟動 DOSBox-X 的對應表編輯器.
-gui 啟動圖形介面的組態工具.
-get "區段 屬性" 傳回指定屬性的值 (並設定 %%CONFIG%% 環境變數).
-set (或以 -setf 強制設定) "區段 屬性=值" 設定指定屬性的值.

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_PROPHLP
屬性 "%s" 的作用 (所在的區段 "%s"):
%s

可能值: %s
預設值: %s
目前值: %s

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_LINEHLP
區段 "%s" 的作用:
%s
目前值:
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_NOCHANGE
此屬性不能在執行時變更.

.
:PROGRAM_CONFIG_APPLY_RESTART
是否要立即重新啟動以套用設定 [Y/N]?
.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_POSINT
正整數
.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_SECTHLP
區段 %s 包含以下屬性:

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_SECTLIST
DOSBox-X 組態檔案包含以下區段:


.
:PROGRAM_CONFIG_SECURE_ON
切換至安全模式.

.
:PROGRAM_CONFIG_SECURE_DISALLOW
在安全模式中不允許此項操作.

.
:PROGRAM_CONFIG_SECTION_ERROR
區段 %s 不存在.

.
:PROGRAM_CONFIG_VALUE_ERROR
"%s" 不是屬性 %s 的有效值.

.
:PROGRAM_CONFIG_PROPERTY_DUPLICATE
可能有其它區段包含同樣的屬性名稱.

.
:PROGRAM_CONFIG_GET_SYNTAX
正確的語法: config -get "區段 屬性".

.
:PROGRAM_CONFIG_PRINT_STARTUP

DOSBox-X 是用以下命令列參數啟動:
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_MISSINGPARAM
缺少參數.
.
:PROGRAM_MOUSE_INSTALL
安裝在 PS/2 連接埠.

.
:PROGRAM_MOUSE_VERTICAL
已啟用反轉 Y 軸.

.
:PROGRAM_MOUSE_VERTICAL_BACK
已停用反轉 Y 軸.

.
:PROGRAM_MOUSE_UNINSTALL
驅動程式已成功移除...

.
:PROGRAM_MOUSE_ERROR
已經安裝在 PS/2 連接埠.

.
:PROGRAM_MOUSE_NOINSTALLED
驅動程式未安裝.

.
:PROGRAM_MOUSE_HELP
啟用或停用滑鼠.

MOUSE [/?] [/U] [/V]
  /U: 解除安裝
  /V: 反轉 Y 軸

.
:PROGRAM_MOUNT_CDROMS_FOUND
找到的光碟機數: %d 台

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_FORMAT
%-5s  %-58s %-12s

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_ELTORITO
磁碟機 %c 被掛載為可開機光碟 (El Torito) 的軟碟機

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_RAMDRIVE
磁碟機 %c 被掛載為 RAM 磁碟機

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_2
磁碟機 %c 被掛載為 %s

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_1
目前已掛載的磁碟機有:

.
:PROGRAM_MOUNT_NOT_FORMATTED
磁碟機沒有格式化. 存取磁碟機前要將它格式化.

.
:PROGRAM_MOUNT_UNSUPPORTED_EXT
不支援的副檔名 %s: 已當作原始 IMG 映像來掛載.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_FORMAT
%-5s  %-47s  %-12s  %s

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_NUMBER_FORMAT
%-12s  %-40s  %-12s  %s

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_2
目前已掛載的磁碟機編號有:

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_1
目前已掛載的 FAT/ISO 磁碟機有:

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_NONE
沒有已掛載的磁碟機

.
:PROGRAM_IMGSWAP_STATUS
目前可用於切換的磁碟機有:

.
:PROGRAM_IMGSWAP_ERROR
提供給此磁碟機的位置必須在 1 和 %d 之間.

.
:PROGRAM_MOUNT_ERROR_1
目錄 %s 不存在.

.
:PROGRAM_MOUNT_ERROR_2
%s 不是目錄

.
:PROGRAM_MOUNT_IMGMOUNT
要掛載映像檔, 請使用 IMGMOUNT 而不是 MOUNT 命令.

.
:PROGRAM_MOUNT_ILL_TYPE
不合法的類型 %s

.
:PROGRAM_MOUNT_ALREADY_MOUNTED
磁碟機 %c 已經用 %s 掛載

.
:PROGRAM_MOUNT_USAGE
掛載主機系統中的目錄或磁碟機為 DOSBox-X 磁碟機.
用法: MOUNT 磁碟機 本機目錄 [選項]
 磁碟機            目錄或磁碟機被掛載後所在的磁碟機代號.
 本機目錄          主機系統中要被掛載的本機目錄或磁碟機.
 [選項]            掛載選項. 支援以下選項:
 -t                指定所掛載磁碟機的顯現類型.
                   支援的磁碟機類型有: dir, floppy, cdrom, overlay
                   (其中 'overlay' 將掛載磁碟機的寫入操作重新導向到另一個目錄)
 -label [名稱]     設定磁碟機中的磁碟區標籤名稱 (全部大寫).
 -nl               如果指定的磁碟機已被掛載, 自動使用下一個磁碟機代號.
 -ro               以唯讀模式掛載磁碟機.
 -pr               指定路徑為相對於組態檔案所在目錄.
 -cd               產生包含光碟機編號的本機光碟機清單.
 -usecd [光碟機編號] 支援直接硬體模擬比如 CD 音訊播放.
 -ioctl            使用最低階的硬體存取 (與 -usecd 選項一起使用).
 -aspi             使用已安裝的 ASPI 層 (與 -usecd 選項一起使用).
 -freesize [大小]  指定磁碟機中的剩餘磁碟空間 MB 數 (軟式磁碟機為 KB 數).
 -nocachedir       啟用即時更新而不使用磁碟機快取.
 -z 磁碟機         將虛擬磁碟機 Z: 移動到另一個磁碟機代號.
 -o                將磁碟機報告為: local, remote.
 -q                安靜模式 (無訊息輸出).
 -u                卸載磁碟機.
 -examples         顯示用法舉例.
輸入不含參數的 MOUNT 命令將顯示已掛載的磁碟機清單.
.
:PROGRAM_MOUNT_EXAMPLE
一個 MOUNT 命令的基本例子:

MOUNT c %s

此命令將主機目錄 %s 呈現為 DOSBox-X 中的磁碟機 C:.
此目錄必須在主機系統中存在. 如果目錄包含空格, 請將它用雙引號包含起來.
例如: %s

更多 MOUNT 命令的使用舉例:

MOUNT                             - 列出所有已掛載的磁碟機
MOUNT -cd                         - 列出本機所有光碟機
MOUNT d %s            - 將磁碟機 D: 掛載到指定目錄
MOUNT c %s -t cdrom      - 用指定目錄將磁碟機 C: 掛載為光碟機
MOUNT c %s -ro           - 以唯讀模式掛載磁碟機 C:
MOUNT c %s -label TEST   - 掛載磁碟機 C: 並給予標籤 TEST
MOUNT c %s -nocachedir   - 掛載磁碟機 C: 且不使用磁碟機快取
MOUNT c %s -freesize 128 - 掛載磁碟機 C: 並報告剩餘磁碟空間為 128MB
MOUNT c %s -u            - 強制掛載磁碟機 C: 即使之前已掛載
MOUNT c %s -t overlay  - 掛載磁碟機 C: 並且加上重疊目錄
MOUNT c -u                        - 卸載磁碟機 C:

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_NOT_MOUNTED
磁碟機 %c 未被掛載.

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_SUCCESS
磁碟機 %c 已被成功卸載.

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_NUMBER_SUCCESS
磁碟機編號 %c 已被成功卸載.

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_NO_VIRTUAL
不能卸載虛擬磁碟機.

.
:PROGRAM_MOUNT_WARNING_WIN
警告: 不建議掛載 C 槽根目錄.

.
:PROGRAM_MOUNT_WARNING_OTHER
警告: 不建議掛載檔案系統根目錄.

.
:PROGRAM_MOUNT_PHYSFS_ERROR
無法用此壓縮檔掛載 PhysFS 磁碟機.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_NO_BASE
在加上重疊目錄之前請先「掛載」一般目錄.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_INCOMPAT_BASE
重疊目錄與指定的磁碟機「不」相容.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_MIXED_BASE
重疊目錄需與原先磁碟機所使用的定址方式相同, 不能混用相對路徑和絕對路徑.
.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_SAME_AS_BASE
重疊目錄不能與原先磁碟機的目錄相同.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_ERROR
建立帶有重疊目錄的磁碟機時發生錯誤.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_STATUS
重疊目錄 %s 已被掛載加到磁碟機 %c.

.
:PROGRAM_LOADFIX_ALLOC
已配置用量 %d KB.

.
:PROGRAM_LOADFIX_DEALLOC
已釋放用量 %d KB.

.
:PROGRAM_LOADFIX_DEALLOCALL
已釋放記憶體用量.

.
:PROGRAM_LOADFIX_ERROR
記憶體配置用量錯誤.

.
:PROGRAM_LOADFIX_HELP
減少記憶體的可用量以將程式載入到開頭 64 KB 以上記憶體區域.

LOADFIX [-xms] [-ems] [-{記憶體用量}] [{程式}] [{選項}]
LOADFIX -f [-xms] [-ems]

  -xms              於延伸記憶體 (XMS) 配置用量而不是主記憶體
  -ems              於擴充記憶體 (EMS) 配置用量而不是主記憶體
  -{記憶體用量}     指定要配置的記憶體用量 KB 數
                    主記憶體預設為 64KB; XMS/EMS 記憶體預設為 1MB
  -a                自動配置足夠的用量佔滿主記憶體最低層 64KB 位址
  -f (或 -d)        釋放先前配置的記憶體用量
  {程式}            執行指定的程式
  {選項}            程式選項 (如果有)

舉例:
  LOADFIX game.exe     配置 64KB 用量於主記憶體並執行 game.exe
  LOADFIX -a           自動配置開頭 64KB 用量於主記憶體
  LOADFIX -128         配置 128KB 用量於主記憶體
  LOADFIX -xms         配置 1MB 用量於 XMS 記憶體
  LOADFIX -f           釋放主記憶體的已配置用量

.
:MSCDEX_SUCCESS
MSCDEX 已安裝.

.
:MSCDEX_ERROR_MULTIPLE_CDROMS
MSCDEX 錯誤: 多台光碟機的英文代號應保持連續.

.
:MSCDEX_ERROR_NOT_SUPPORTED
MSCDEX 錯誤: 尚未支援.

.
:MSCDEX_ERROR_PATH
MSCDEX: 指定的位置並非光碟機.

.
:MSCDEX_ERROR_OPEN
MSCDEX 錯誤: 無效的檔案或無法開啟檔案.

.
:MSCDEX_TOO_MANY_DRIVES
MSCDEX 錯誤: 光碟機數量過多 (最多5台). MSCDEX 安裝失敗.

.
:MSCDEX_LIMITED_SUPPORT
MSCDEX: 掛載子目錄: 有限支援.

.
:MSCDEX_INVALID_FILEFORMAT
MSCDEX 錯誤: 檔案並非 ISO/CUE 映像檔或含有錯誤.

.
:MSCDEX_UNKNOWN_ERROR
MSCDEX 錯誤: 未知錯誤.

.
:PROGRAM_RESCAN_SUCCESS
磁碟機快取已清除.

.
:PROGRAM_INTRO
歡迎使用 DOSBox-X, 支援聲音和圖像且開放原始碼的 x86 模擬器.
DOSBox-X 建立一個 DOS 環境讓您彷彿正在使用原本的 DOS 系統.

DOSBox-X 如果遇到錯誤將會在未警告的情況下停止運作或結束!



.
:PROGRAM_INTRO_MENU_UP
       DOSBox-X 介紹
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_BASIC
基本掛載 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_CDROM
光碟機支援 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_USAGE
使用 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_INFO
資訊 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_QUIT
離開 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_BASIC_HELP

   MOUNT 允許您將真實電腦硬體與 DOSBox-X 內部的虛擬電腦連接起來.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_CDROM_HELP

   如果要在 DOSBox-X 中掛載光碟機, 在掛載時您需要指定更多的選項.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_USAGE_HELP

   您可以提供給 DOSBox-X 的命令列參數概述.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_INFO_HELP

   如何獲得更多關於 DOSBox-X 的資訊.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_QUIT_HELP

   離開 DOSBox-X 介紹.

.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_TOP
這兒提供您可以提供給 DOSBox-X 的命令列參數的概述.
Windows 使用者必須開啟 cmd.exe 或者編輯 DOSBox-X.exe 的捷徑內容以使用它們.

dosbox-x [名稱] [-exit] [-version] [-fastlaunch] [-fullscreen]
         [-conf 組態檔案] [-lang 語言檔案] [-machine 機器類型]
         [-startmapper] [-noautoexec] [-scaler 縮放器 | -forcescaler 縮放器]
         [-o 選項] [-c 命令] [-set <區段 屬性=值>]


.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_1
  名稱
	如果指定的名稱為目錄將自動掛載為磁碟機 C:.
	如果指定的名稱為可執行檔案將自動將其所在的目錄掛載為 C: 並執行此程式.

  -exit
	當 DOS 程式執行結束後 DOSBox-X 將自動關閉自身.

  -version
	輸出版本資訊並結束. 特別對於前景程式有用.

  -fastlaunch
	啟用快速啟動模式 (跳過 BIOS 和歡迎畫面).

  -fullscreen
	以全螢幕模式啟動 DOSBox-X.

.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_2
  -conf 組態檔案
	以指定組態檔案中的選項啟動 DOSBox-X.
	詳細資訊請見註解行說明.

  -lang 語言檔案
	以指定的語言檔案啟動 DOSBox-X.

  -startmapper
	啟動後直接進入按鍵對應表. 特別適用於出現鍵盤問題的使用者.

  -machine 機器類型
	啟動 DOSBox-X 並模擬指定的機器類型. 有效值包括:
	hercules, cga, cga_mono, mcga, mda, pcjr, tandy, ega, vga, vgaonly,
	pc98, vesa_nolfb, vesa_oldvbe, svga_paradise, svga_s3 (預設值).
	機器類型將同時影響到顯示卡和可用的音效卡.

.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_3
  -noautoexec
	略過已載入組態檔案中的 [autoexec] 區段.

  -o 選項
	如果指定的名稱為可執行檔案, 則將命令列選項提供給 "名稱".
	對於多個可執行檔案名稱可以用多個 -o 參數.

  -c 命令
	在啟動程式前先執行指定的命令. 可以用多個 -c 參數指定多個命令.
	命令可以為內部程式、DOS 命令或者在已掛載磁碟機中的可執行檔.

  -set <區段 屬性=值>
	設定組態選項 (覆蓋組態檔案中對應的選項).
	可以用多個 -set 參數指定多個選項.

.
:PROGRAM_INTRO_INFO
資訊:

關於基本掛載的資訊, 請輸入 intro mount
關於光碟機支援的資訊, 請輸入 intro cdrom
關於使用的資訊, 請輸入 intro usage

關於最新版本的 DOSBox-X, 請造訪其首頁:

https://dosbox-x.com/ 或 http://dosbox-x.software

更多關於 DOSBox-X 的資訊, 請造訪其 Wiki 系統:

https://dosbox-x.com/wiki

.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_START
以下為幫助您上手的一些命令:
您必須先將包含檔案的目錄掛載為磁碟機以使用裡面的檔案.


.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXST_WINDOWS
mount c c:\dosgames\ 將建立磁碟機 C: 並包含 c:\dosgames 中的內容.       
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXEN_WINDOWS
c:\dosgames\ 為一個例子. 您可以將其替換為您自己的遊戲目錄.              
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXST_OTHER
mount c ~/dosgames 將建立磁碟機 C: 並包含 ~/dosgames 中的內容.          
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXEN_OTHER
~/dosgames 為一個例子. 您可以將其替換為您自己的遊戲目錄.                
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_END
當掛載成功後您可以輸入 c: 命令進入您剛掛載的磁碟機 C:.
輸入 dir 命令將顯示其中的內容. cd 命令將允許您進入一個目錄 (列出的目錄內容
中以 [] 識別). 您可以執行以 .exe、.bat 及 .com 結尾的程式及檔案.

.
:PROGRAM_INTRO_CDROM
如何在 DOSBox-X 中掛載真實/虛擬光碟機:
DOSBox-X 提供多程度的光碟機模擬.

基本的程度能作用在所有光碟機及一般目錄.
它將安裝 MSCDEX 並將檔案標記為唯讀.
這對於大部分遊戲通常已經足夠:
mount d D:\ -t cdrom   或   mount d C:\example -t cdrom
如果不行的話您可能要讓 DOSBox-X 給予光碟機特定的標籤:
mount d C:\example -t cdrom -label CDLABEL

下一個程度增加一些低階支援.
因此只能作用在光碟機:
mount d D:\ -t cdrom -usecd 0

最後一個支援程度要依使用的作業系統決定:
對於 Windows 2000、Windows XP 及 Linux:
mount d D:\ -t cdrom -usecd 0 -ioctl
對於 Windows 9x 並安裝有 ASPI 層:
mount d D:\ -t cdrom -usecd 0 -aspi

替換 D:\ 為您的光碟機所在位置.
替換 -usecd 0 中的 0 為當您輸入以下命令時報告的光碟機編號:
mount -cd

.
:PROGRAM_BOOT_NOT_EXIST
失敗: 開機片檔案不存在.

.
:PROGRAM_BOOT_NOT_OPEN
失敗: 無法開啟開機片檔案.

.
:PROGRAM_BOOT_WRITE_PROTECTED
映像檔處於唯讀狀態! 將以防寫模式開機.

.
:PROGRAM_BOOT_PRINT_ERROR
此命令將使 DOSBox-X 從軟碟或硬碟映像開機.

您可以在此命令中使用多個軟碟映像檔, 並可透過選單指令進行切換.
"磁碟機:" 將從指定的已掛載的磁碟機開機. 如果沒有指定磁碟機代號,
將預設從磁碟機 A: 開機. 如果沒有指定參數將試著從目前磁碟機開機.
只支援從以下磁碟機代號開機: A:、C:、以及 D:. 如果要從硬碟機
(C: 或 D:) 開機, 請保證映像檔已用 IMGMOUNT 命令掛載.

此命令的語法為如下之一:

BOOT [磁碟機代號:] [-convertfat|-convertfatro|-noconvertfat]

BOOT diskimg1.img [diskimg2.img ...] [-L 磁碟機代號]

附註: 如果啟用了 "leading colon write protect image" 組態選項,
      前導字元冒號 (:) 帶頭的映像檔, 將會以防寫模式開機.

舉例:

BOOT A:       - 從磁碟機 A: 開機, 如果此磁碟機已掛載並能開機.
BOOT :DOS.IMG - 以防寫模式從軟碟映像檔 DOS.IMG 開機.

.
:PROGRAM_BOOT_UNABLE
無法從磁碟機 %c 開機.

.
:PROGRAM_BOOT_IMAGE_MOUNTED
軟碟映像檔已掛載.

.
:PROGRAM_BOOT_IMAGE_OPEN
正在開啟映像檔: %s

.
:PROGRAM_BOOT_IMAGE_NOT_OPEN
無法開啟 %s

.
:PROGRAM_BOOT_CART_WO_PCJR
找到 PCjr 卡匣, 但機器類型並非 PCjr
.
:PROGRAM_BOOT_CART_LIST_CMDS
可用的 PCjr cartridge commandos:%s
.
:PROGRAM_BOOT_CART_NO_CMDS
找不到 PCjr cartridge commandos
.
:PROGRAM_BOOT_BOOTING
從磁碟機開機
.
:PROGRAM_LOADROM_HELP
載入指定的影像 BIOS 或 IBM BASIC ROM 映像檔.

LOADROM 映像檔

.
:PROGRAM_LOADROM_SPECIFY_FILE
必須指定要載入的 ROM 檔案.

.
:PROGRAM_LOADROM_CANT_OPEN
ROM 檔案無法存取.

.
:PROGRAM_LOADROM_TOO_LARGE
ROM 檔案過大.

.
:PROGRAM_LOADROM_INCOMPATIBLE
此機器類型不支援影像 BIOS.

.
:PROGRAM_LOADROM_UNRECOGNIZED
ROM 檔案無法識別.

.
:PROGRAM_LOADROM_BASIC_LOADED
BASIC ROM 已載入.

.
:PROGRAM_BIOSTEST_HELP
開機至指定的 BIOS 映像檔以執行 CPU 測試 BIOS.

BIOSTEST 映像檔

.
:VHD_ERROR_OPENING
無法開啟指定的 VHD 檔案.

.
:VHD_INVALID_DATA
指定的 VHD 檔案已損壞而無法開啟.

.
:VHD_UNSUPPORTED_TYPE
指定的 VHD 檔案屬於未支援的類型.

.
:VHD_ERROR_OPENING_PARENT
指定的 VHD 檔案的父檔案無法找到.

.
:VHD_PARENT_INVALID_DATA
指定的 VHD 檔案的父檔案已損壞而無法開啟.

.
:VHD_PARENT_UNSUPPORTED_TYPE
指定的 VHD 檔案的父檔案屬於未支援的類型.

.
:VHD_PARENT_INVALID_MATCH
指定的 VHD 檔案的父檔案不包含所需的識別項.

.
:VHD_PARENT_INVALID_DATE
指定的 VHD 檔案的父檔案已變更而無法開啟.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_SPECIFY_DRIVE
必須指定要將映像檔掛載到的磁碟機代號.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_SPECIFY2
必須指定要將映像檔掛載到的磁碟機編號 (0 至 %d) (0,1=fda,fdb;2,3=hda,hdb).

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_IMAGE
無法載入指定的映像檔.
請檢查路徑是否正確以及映像檔是否可以存取.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_GEOMETRY
無法獲得映像檔中的磁碟機版面.
請使用參數 -size bps,spc,hpc,cyl 指定磁碟機版面.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_AUTODET_VALUES
自動偵測映像檔中的磁碟機版面: -size %u,%u,%u,%u

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_TYPE_UNSUPPORTED
不支援類型 "%s". 請指定 "hdd" 或 "floppy" 或 "iso".

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_FORMAT_UNSUPPORTED
不支援格式 "%s". 請指定 "fat" 或 "iso" 或 "none".

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_SPECIFY_FILE
必須指定要掛載的映像檔.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_FILE_NOT_FOUND
映像檔找不到.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_DEFAULT_NOT_FOUND
映像檔找不到: IMGMAKE.IMG.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MOUNT
要掛載目錄, 請使用 MOUNT 而不是 IMGMOUNT 命令.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_ALREADY_MOUNTED
指定的磁碟機代號已掛載.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_ALREADY_MOUNTED_NUMBER
磁碟機編號 %d 已掛載.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_CANT_CREATE
無法從指定的映像檔建立磁碟機.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_CANT_CREATE_PHYSFS
無法建立 PhysFS 磁碟機.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MOUNT_NUMBER
磁碟機編號 %d 被掛載為 %s

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_NON_LOCAL_DRIVE
映像檔必須在主機的本機或網路磁碟機上.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MULTIPLE_NON_CUEISO_FILES
只在使用 CUE/ISO 映像檔時支援多個檔案.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_HELP
掛載軟碟機、硬碟機、以及光碟片映像檔.
IMGMOUNT 磁碟機 檔案 [-ro] [-t floppy] [-fs fat] [-size ss,s,h,c]
IMGMOUNT 磁碟機 檔案 [-ro] [-t hdd] [-fs fat] [-size ss,s,h,c] [-ide 控制器]
IMGMOUNT 磁碟機編號 檔案 [-ro] [-fs none] [-size ss,s,h,c] [-reservecyl 數字]
IMGMOUNT 磁碟機 檔案 [-t iso] [-fs iso]
IMGMOUNT 磁碟機 [-t floppy] -bootcd 光碟機代號 (或 -el-torito 光碟機代號)
IMGMOUNT 磁碟機 -t ram -size 容量大小
IMGMOUNT -u 磁碟機|磁碟機編號 (或 IMGMOUNT 磁碟機|磁碟機編號 檔案 [選項] -u)
 磁碟機              映像檔要掛載到的磁碟機代號.
 磁碟機編號          要掛載到的磁碟機編號, 其中 0-1 為軟碟機, 2-5 為硬碟機.
 檔案                映像檔名稱, 如果未指定將使用 IMGMAKE.IMG.
 -t iso              映像類型為光碟片 iso 或 cue / bin 映像.
 -t hdd|floppy|ram   映像類型為硬碟機 (包括 VHD/HDI 映像)|軟碟機|RAM 磁碟機.
 -fs iso             檔案系統為 ISO 9660 (對於 .iso/.cue 檔案已自動假定).
 -fs fat             檔案系統為 FAT - 支援 FAT12、FAT16 及 FAT32.
 -fs none            不要偵測檔案系統 (在提供磁碟機編號時已自動假定).
 -reservecyl 數字    在 BIOS 中報告使用比實際更少的磁柱數目.
 -ide 控制器         指定 IDE 控制器 (1m, 1s, 2m, 2s) 以掛載磁碟機.
 -size size|ss,s,h,c 指定大小 KB 數, 或磁區大小和 CHS 版面.
 -bootcd 光碟機代號  指定要從中載入開機磁片映像的光碟機代號.
 -o partidx=數字     指定要掛載為磁碟機的硬碟分割區編號.
 -ro                 以唯讀模式掛載映像檔 (或用前導字元 ':' 表示唯讀).
 -u                  卸載磁碟機或磁碟機編號.
 -examples           顯示用法舉例.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_EXAMPLE
一些關於 IMGMOUNT 命令的舉例:

  IMGMOUNT                       - 列出已掛載的 FAT/ISO 磁碟機和磁碟機編號
  IMGMOUNT C                     - 將硬碟映像檔 IMGMAKE.IMG 掛載為磁碟機 C:
  IMGMOUNT C c:\image.img        - 將硬碟映像檔 c:\image.img 掛載為磁碟機 C:
  IMGMOUNT D c:\files\game.iso   - 將光碟映像檔 c:\files\game.iso 掛載為 D:
  IMGMOUNT D cdaudio.cue         - 將 cue/bin 配對中的 cue 檔案掛載為光碟機 D:
  IMGMOUNT 0 dos.ima             - 將軟碟映像檔 dos.ima 掛載為磁碟機編號 0
                                   (如果能開機, BOOT A: 將從此磁碟機開機)
  IMGMOUNT A -ro dos.ima         - 將軟碟映像 dos.ima 以唯讀模式掛載為磁碟機 A:
  IMGMOUNT A :dsk1.img dsk2.img  - 將軟碟映像檔 dsk1.img 和 dsk2.img 掛載為
                                   磁碟機 A:, 可在選單中用 "切換軟碟映像" 指令
                                   進行切換, 其中 dsk1.img 映像檔為唯讀
  IMGMOUNT A -bootcd D           - 從光碟機 D: 中掛載開機磁片映像為軟碟機 A:
  IMGMOUNT C -t ram -size 10000  - 將硬碟機 C: 掛載為 10MB RAM 磁碟機
  IMGMOUNT D d.img -o partidx=4  - 將 d.img 的第一個邏輯分割區掛載為磁碟機 D:
  IMGMOUNT C disk.img -u         - 強制將硬碟映像檔 disk.img 掛載為磁碟機 C:,
                                   如果之前磁碟機已掛載則將自動卸載
  IMGMOUNT A -u                  - 卸載之前已掛載的磁碟機 A:

.
:PROGRAM_IMGMAKE_SYNTAX
建立軟碟或硬碟映像檔.
用法: IMGMAKE [檔案] [-t 類型] [[-size 容量大小] | [-chs 版面]] [-spc] [-nofs]
  [-bat] [-fat] [-fatcopies] [-rootdir] [-force] [-source 來源] [-retries 數字]
  檔案: 要建立的映像檔 (如未指定將使用 IMGMAKE.IMG) - 路徑為主機系統路徑
  -t: 映像檔類型.
    軟碟範本 (列出名稱之數字為磁片的大小 KB 數, 或者 fd=fd_1440):
     fd_160 fd_180 fd_200 fd_320 fd_360 fd_400 fd_720 fd_1200 fd_1440 fd_2880
    硬碟範本:
     hd_250: 250MB, hd_520: 520MB, hd_1gig: 1GB, hd_2gig: 2GB, hd_4gig: 4GB,
     hd_8gig: 8GB, hd_st251: 40MB, hd_st225: 20MB (舊磁碟機版面)
    自訂硬碟: hd vhd (需要 -size 或 -chs)
  -size: 自訂硬碟映像的大小 MB 數 (vhd: 上限 2088960).
  -chs: 磁碟版面, 使用 磁柱(1-1023),磁頭(1-255),磁區(1-63) 定址方式.
  -nofs: 如果想建立空白映像檔請加入此參數.
  -force: 強制覆寫已存在的映像檔. -chs / -lba: 選擇 C/H/S 或者 LBA 定址.
  -bat: 建立一個包含 IMGMOUNT 命令的批次檔以掛載此映像檔.
  -fat: 檔案系統類型 (12、16、或 32). -fatcopies: 指定 FAT 表格複本數.
  -spc: 指定每個叢集所包含的磁區數 (必須為 2 的冪次方). -label 磁碟機標籤.
  -rootdir: 根目錄下的項目數. -partofs: 硬碟分割區開始位置.
  -align: 對齊檔案系統結構. 指定磁區數, 或加上 'K' 尾碼表示 KB.
  -source: 軟碟機代號 - 如果指定了此參數, 映像檔將從軟碟機中的磁片讀取.
  -retries: 當試圖從已損壞磁片中讀取時所需的重試次數 (1-99).
  -examples: 顯示用法舉例.
.
:PROGRAM_IMGMAKE_EXAMPLE
一些關於 IMGMAKE 命令的舉例:

  IMGMAKE -t fd                    - 建立 1.44MB 軟碟映像檔 IMGMAKE.IMG
  IMGMAKE -t fd_1440 -force        - 強制建立軟碟映像檔 IMGMAKE.IMG
  IMGMAKE dos.img -t fd_2880       - 建立 2.88MB 軟碟映像檔 dos.img
  IMGMAKE new.vhd -t vhd -size 520 - 建立 520MB 動態擴充的 VHD 檔案 new.vhd
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd -size 50      - 建立 50MB 硬碟映像檔 c:\disk.img
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd_520 -nofs     - 建立 520MB 空白硬碟映像檔
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd_2gig -fat 32  - 建立 2GB FAT32 硬碟映像檔
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd -chs 130,2,17 - 以指定的 CHS 版面建立硬碟映像檔
  IMGMAKE c:\disk.img -source a           - 從實體軟碟機 A: 中讀取映像

.
:PROGRAM_IMGMAKE_FLREAD
磁碟版面: %d 個磁柱, %d 個磁頭, %d 個磁區, %d 千位元組


.
:PROGRAM_IMGMAKE_FLREAD2
%s =良好, %s =重試後良好, ! =CRC 錯誤, x =磁區找不到, ? =未知


.
:PROGRAM_IMGMAKE_FILE_EXISTS
檔案 "%s" 已存在. 您可以指定 "-force" 選項進行覆寫.

.
:PROGRAM_IMGMAKE_CANNOT_WRITE
檔案 "%s" 無法開啟以寫入.

.
:PROGRAM_IMGMAKE_NOT_ENOUGH_SPACE
沒有足夠的空間產生映像檔. 需要 %llu 位元組.

.
:PROGRAM_IMGMAKE_PRINT_CHS
建立映像檔 "%s", 包含了 %u 個磁柱、%u 個磁頭、%u 個磁區

.
:PROGRAM_IMGMAKE_CANT_READ_FLOPPY


無法讀取磁片.
.
:PROGRAM_IMGMAKE_BADSIZE
錯誤的 -size 或 -chs 引數.

.
:PROGRAM_KEYB_INFO
字碼頁 %i 已載入

.
:PROGRAM_KEYB_INFO_LAYOUT
字碼頁 %i 已為鍵盤配置 %s 載入

.
:PROGRAM_KEYB_SHOWHELP
設定特定語言的鍵盤.

用法: KEYB [鍵盤配置 ID [字碼頁編號 [字碼頁檔案]]]
  鍵盤配置 ID   要載入的鍵盤檔案 (.kl) 或配置名稱
  字碼頁編號    要載入的字碼頁編號
  字碼頁檔案    包含了指定字碼頁內容的 .cpi/.cpx 檔案
  (.kl、.cpi/.cpx 檔案必須存在於 DOSBox-X 程式目錄中)

舉例:
  KEYB                 顯示目前載入的字碼頁.
  KEYB sp              載入西班牙語 (SP) 配置, 並使用適當的字碼頁.
  KEYB sp 850          載入西班牙語 (SP) 配置, 並使用字碼頁 850.
  KEYB sp 850 mycp.cpi 與以上相同, 但使用檔案 mycp.cpi.
  KEYB sp_mod 850      從 sp_mod.kl 檔案載入鍵盤配置, 使用字碼頁 850.

.
:PROGRAM_KEYB_NOERROR
已載入鍵盤配置 %s 於字碼頁 %i

.
:PROGRAM_KEYB_FILENOTFOUND
鍵盤檔案 %s 未找到 (或者是無效的 ID)


.
:PROGRAM_KEYB_INVALIDFILE
鍵盤檔案 %s 不正確

.
:PROGRAM_KEYB_LAYOUTNOTFOUND
無法找到鍵盤配置 %s 於字碼頁 %i

.
:PROGRAM_KEYB_INVCPFILE
給鍵盤配置 %s 使用的字碼頁檔案不存在或無效


.
:INT21_6523_YESNO_CHARS
yn
.
:PROGRAM_LABEL_HELP
建立、變更、或刪除磁碟機中的磁碟區標籤.

LABEL [磁碟機:][標籤]

  [磁碟機:]	指定磁碟機代號
  [標籤]	指定磁碟區標籤

.
:PROGRAM_LABEL_DELETE
刪除磁碟區標籤 (Y/N)? 
.
:PROGRAM_LABEL_TOOLONG
標籤文字過長 (大於 11 個字元).

.
:PROGRAM_LABEL_BADCHARS
標籤含有無效字元.

.
:PROGRAM_LABEL_VOLUMEIS
磁碟機 %c 中的磁碟區是 %s

.
:PROGRAM_LABEL_NOLABEL
磁碟機 %c 中的磁碟區沒有標籤

.
:PROGRAM_MODE_USAGE
設定系統裝置.

MODE 顯示類型           :顯示類型的代碼有 CO80、BW80、CO40、BW40、或 MONO
MODE CON COLS=c LINES=n :欄數與列數, c=80 或 132, n=25、43、50、或 60
MODE CON RATE=r DELAY=d :鍵盤輸入速率與延遲, r=1-32 (32=最快), d=1-4 (1=最低)

.
:PROGRAM_MODE_INVALID_PARAMETERS
無效的參數.

.
:PROGRAM_PORT_INVALID_NUMBER
必須指定介於 1 和 9 之間的連接埠號碼.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_WRITERR
不能寫入到新的 VHD 映像檔 "%s", 中止程序.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_REMOVEERR
不能清除檔案 "%s"

.
:PROGRAM_VHDMAKE_RENAME
您必須將新建立好的 VHD 映像檔手動改名.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_SUCCESS
新的 VHD 映像檔成功建立. 您可以使用 IMGMOUNT 來掛載.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_ERROPEN
錯誤, 不能開啟映像檔 "%s".

.
:PROGRAM_VHDMAKE_BADSIZE
指定的 VHD 大小錯誤, 中止程序!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_FNEEDED
未使用 -f 選項, 先前存在的 VHD 映像檔不能無訊息覆寫!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_BADPARENT
父系 VHD 映像檔 "%s" 不能開啟並鏈結, 中止程序!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_NOINFO
不能查詢到 "%s" 的資訊.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_BLOCKSTATS
已配置的區塊數 %d/%d.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_INFO
VHD "%s" 的類型是 %s.
此虛擬硬碟的大小是 %.02f MB

.
:PROGRAM_VHDMAKE_CANTMERGE
%s 不是差異磁碟, 不能合併!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEREPORT
%d 個磁區於 %d 個區塊, 已從 "%s" 合併至 "%s".

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGENODELETE
不能移除快照 "%s", 必須要由您自己動手移除!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEOKDELETE
快照 VHD 已合併且已刪除.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEFAILED
合併過程失敗, 中止程序!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEWARNCORRUPTION
父檔案 "%s" 內容可能已毀損!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_ABSPATH
警告: 鏈結至父檔案的絕對路徑阻止了檔案可攜性.
請優先使用差異映像檔之相對路徑!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_HELP
建立動態擴充或差異的 VHD 映像、將原始 (raw) 映像轉成固定的 VHD、
顯示關於 VHD 映像的資訊, 以及合併映像檔.
VHDMAKE [-f] new.vhd 容量大小[BKMGT]
VHDMAKE -convert raw.hdd new.vhd
VHDMAKE [-f] -link parent.vhd new.vhd
VHDMAKE -merge delta.vhd
VHDMAKE -info a.vhd
 -c | -convert  將原始 (raw) 硬碟映像轉成固定的 VHD, 並改名為 new.vhd
 -l | -link     建立一個新的差異 VHD new.vhd, 並鏈結至先前存在的父系
                映像檔 parent.vhd
 -f | -force    強制覆寫先前存在的映像檔
 -i | -info     顯示關於 a.vhd 映像檔的實用資訊
 -m | -merge    將差異 delta.vhd 的變化合併到它的父檔案
 new.vhd        建立新的動態擴充 VHD 映像檔名稱
 容量大小       磁碟容量大小 (最後面加上大小單位, 位元組 (Bytes) 隱含在裡面)
將原始 (raw) 磁碟映像轉成固定的 VHD 時, 它必須是使用 MBR 配置進行分割,
並且是以 FAT 格式來格式化.
建立一個動態擴充的 VHD 時, 它的大小必須是在 3 MB 到 2040 GB 之間.
已建立好的動態擴充 VHD 沒有經過分割也沒有格式化: 直接用 IMGMOUNT
掛載到一個磁碟機代號, 也請考慮改成用 IMGMAKE 製作.
如果合併作業成功, 會自動刪除已被合併的快照 VHD.

.
:SHELL_CMD_TREE_ERROR
不存在子目錄

.
:SHELL_CMD_VOL_TREE
所列目錄的磁碟區標籤為 %s

.
:SHELL_CMD_VOL_DRIVE

 磁碟機 %c 中的磁碟區
.
:SHELL_CMD_VOL_SERIAL
 磁碟區序號為 
.
:SHELL_CMD_VOL_SERIAL_NOLABEL
沒有標籤

.
:SHELL_CMD_VOL_SERIAL_LABEL
是 %s

.
:SHELL_ILLEGAL_PATH
路徑未找到

.
:SHELL_ILLEGAL_DRIVE
指定的磁碟機無效

.
:SHELL_CMD_HELP
如果您想顯示所有支援的內部命令請輸入 HELP /ALL.
您亦可以在 Z 槽找到其它 DOS 程式, 它們是外部命令.
以下為常用的 DOS 命令清單:

.
:SHELL_CMD_HELP_END1
外部命令比如 MOUNT 和 IMGMOUNT 可以在 Z 槽中找到.

.
:SHELL_CMD_HELP_END2
請輸入 HELP 命令 或 命令 /? 以獲得指定命令的說明資訊.

.
:SHELL_CMD_ECHO_ON
ECHO 狀態為開.

.
:SHELL_CMD_ECHO_OFF
ECHO 狀態為關.

.
:SHELL_ILLEGAL_SWITCH
無效的參數 - %s

.
:SHELL_INVALID_PARAMETER
無效的參數 - %s

.
:SHELL_MISSING_PARAMETER
缺少必要的參數.

.
:SHELL_MISSING_FILE
以下檔案遺失或損壞: %s

.
:SHELL_CMD_CHDIR_ERROR
無效目錄 - %s

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HINT
提示: 切換磁碟機請輸入 %c:

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HINT_2
目錄名稱包含未用引號包含的空格.
試試 cd %s 或用引號包含住空格.

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HINT_3
您仍然在 Z 槽, 而且無法找到指定的目錄.
如要想存取其它已掛載的磁碟機請先切換磁碟機, 比如 C:.

.
:SHELL_CMD_DATE_HELP
顯示或設定內部日期.

.
:SHELL_CMD_DATE_ERROR
指定的日期不正確.

.
:SHELL_CMD_DATE_DAYS
6星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六
.
:SHELL_CMD_DATE_NOW
目前日期: 
.
:SHELL_CMD_DATE_SETHLP
輸入 'date %s' 變更日期.

.
:SHELL_CMD_DATE_HELP_LONG
DATE [[/T] [/H] [/S] | 日期]
  日期:       要設定的新日期
  /S:         永久採用主機系統日期時間作為 DOS 日期時間
  /F:         換回 DOSBox-X 內部日期時間 (/S 的相反)
  /T:         只顯示日期
  /H:         與主機系統同步

.
:SHELL_CMD_TIME_HELP
顯示或設定內部時間.

.
:SHELL_CMD_TIME_ERROR
指定的時間不正確.

.
:SHELL_CMD_TIME_NOW
目前時間: 
.
:SHELL_CMD_TIME_SETHLP
輸入 'time %s' 變更時間.

.
:SHELL_CMD_TIME_HELP_LONG
TIME [[/T] [/H] | 時間]
  時間:       要設定的新時間
  /T:         簡潔顯示時間
  /H:         與主機系統同步

.
:SHELL_CMD_MKDIR_EXIST
目錄已存在 - %s

.
:SHELL_CMD_MKDIR_ERROR
不能建立目錄 - %s

.
:SHELL_CMD_RMDIR_ERROR
路徑無效、不是目錄、或目錄非空 - %s

.
:SHELL_CMD_RMDIR_FULLTREE_CONFIRM
刪除目錄 "%s" 以及其中的所有子目錄? (Y/N)?
.
:SHELL_CMD_RMDIR_SINGLE_CONFIRM
刪除檔案 "%s" (Y/N)?
.
:SHELL_CMD_RENAME_ERROR
無法更改名稱 - %s

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_GET_ERROR
無法獲得屬性: %s

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_SET_ERROR
無法設定屬性: %s

.
:SHELL_CMD_DEL_ERROR
無法刪除 - %s

.
:SHELL_CMD_DEL_CONFIRM
刪除 %s (Y/N)?
.
:SHELL_CMD_DEL_SURE
目錄下的所有檔案將被刪除!
請確認 [Y/N]?
.
:SHELL_SYNTAXERROR
語法錯誤

.
:SHELL_CMD_SET_NOT_SET
環境變數 %s 未定義.

.
:SHELL_CMD_SET_OUT_OF_SPACE
沒有足夠的空間設定環境變數.

.
:SHELL_CMD_IF_EXIST_MISSING_FILENAME
IF EXIST: 缺少檔名.

.
:SHELL_CMD_IF_ERRORLEVEL_MISSING_NUMBER
IF ERRORLEVEL: 缺少數字.

.
:SHELL_CMD_IF_ERRORLEVEL_INVALID_NUMBER
IF ERRORLEVEL: 無效的數字.

.
:SHELL_CMD_GOTO_MISSING_LABEL
未提供 GOTO 命令所需的標籤.

.
:SHELL_CMD_GOTO_LABEL_NOT_FOUND
GOTO: 標籤 %s 找不到.

.
:SHELL_CMD_FILE_ACCESS_DENIED
拒絕存取 - %s

.
:SHELL_CMD_FILE_NOT_FOUND
檔案找不到 - %s

.
:SHELL_CMD_FILE_EXISTS
檔案 %s 已存在.

.
:SHELL_CMD_DIR_INTRO
 %s 的目錄


.
:SHELL_CMD_DIR_BYTES_USED
%5d 個檔案 %18s 位元組

.
:SHELL_CMD_DIR_BYTES_FREE
%5d 個目錄 %18s 位元組可用

.
:SHELL_CMD_DIR_FILES_LISTED
列出的總檔案數:

.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_NOT_FOUND
磁碟機 %c 不存在!
您需要先用 mount 命令掛載此磁碟機. 請輸入 intro 或 intro mount 取得更多資訊.

.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_CDROM
是否要讓 DOSBox-X 存取您真實電腦中的唯讀式光碟機 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_FLOPPY
是否要讓 DOSBox-X 存取您真實電腦中的軟式磁碟機 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_REMOVABLE
是否要讓 DOSBox-X 存取您真實電腦中的卸除式磁碟機 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_NETWORK
是否要讓 DOSBox-X 存取您真實電腦中的網路磁碟機 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_FIXED
是否真的要讓 DOSBox-X 存取您真實電腦中的硬式磁碟機 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_ILLEGAL_COMMAND
錯誤的命令或檔名 - "%s"

.
:SHELL_CMD_PAUSE
按任意鍵繼續...

.
:SHELL_CMD_PAUSE_HELP
提示按任意鍵繼續.

.
:SHELL_CMD_PAUSE_HELP_LONG
PAUSE

.
:SHELL_CMD_COPY_FAILURE
檔案拷貝失敗 - %s

.
:SHELL_CMD_COPY_SUCCESS
   已複製 %d 個檔案.

.
:SHELL_CMD_COPY_CONFIRM
覆寫 %s (Y:是/N:否/A:全部)?
.
:SHELL_CMD_COPY_NOSPACE
磁碟空間不足 - %s

.
:SHELL_CMD_COPY_ERROR
檔案拷貝錯誤 - %s

.
:SHELL_CMD_COPY_NOSELF
檔案不能拷貝到自身


.
:SHELL_CMD_SUBST_DRIVE_LIST
目前已掛載的本機磁碟機有:

.
:SHELL_CMD_SUBST_NO_REMOVE
無法移除未使用的磁碟機.

.
:SHELL_CMD_SUBST_IN_USE
指定的磁碟機已使用.

.
:SHELL_CMD_SUBST_NOT_LOCAL
SUBST 命令只能掛載本機磁碟機.

.
:SHELL_CMD_SUBST_INVALID_PATH
指定的磁碟機或目錄無效.

.
:SHELL_CMD_SUBST_FAILURE
SUBST: 命令列參數錯誤.

.
:SHELL_CMD_VTEXT_ON
DOS/V V-text 目前狀態為開.

.
:SHELL_CMD_VTEXT_OFF
DOS/V V-text 目前狀態為關.

.
:SHELL_ALLFILES_CHAR
a
.
:SHELL_STARTUP_TITLE
歡迎使用 DOSBox-X！
.
:SHELL_STARTUP_HEAD1
輕鬆上手 DOSBox-X：                                                         
.
:SHELL_STARTUP_TEXT1
輸入 HELP 命令檢視 DOS 命令清單，或輸入 INTRO 命令進入 DOSBox-X 的簡短介紹。
您同樣可以透過 DOSBox-X 所帶的下拉式選單來完成 DOSBox-X 的各種操作和功能。  
.
:SHELL_STARTUP_EXAMPLE
舉例：您可以試著在影像選單中選擇 TrueType 字型或者 OpenGL perfect 輸出選項。
.
:SHELL_STARTUP_HEAD2
實用的預設快速鍵：                                                          
.
:SHELL_STARTUP_TEXT2
- 切換視窗和全螢幕模式：F11 + F                                             
- 開啟組態工具：F11 + C；對應表編輯器：F11 + M                              
- 提高或降低模擬速度：F11 + 加號 或 F11 + 減號                              
.
:SHELL_STARTUP_CGA
支援 CGA 合成模式。按 Ctrl+F8 鍵啟用或停用合成輸出。                        
按 Ctrl+Shift+[F7/F8] 變更色度；按 Ctrl+F7 選擇早期/晚期 CGA 型號。         
.
:SHELL_STARTUP_HERC
按 Ctrl+F7 鍵在單色間切換：白色、黃褐色、綠色。                             
按 Ctrl+F8 鍵切換水平混合 (僅限圖形模式)。                                  
.
:SHELL_STARTUP_HEAD3
線上 DOSBox-X 專案：                                                        
.
:SHELL_STARTUP_TEXT3
專案首頁：https://dosbox-x.com/                 DOSBox-X 提供完整的 DOS 模擬
使用指南：https://dosbox-x.com/wiki             包括 DOS、Windows 3.x 和 9x 
問題建議：https://github.com/joncampbell123/dosbox-x/issues                 
.
:SHELL_STARTUP_LAST
祝您使用 DOSBox-X 愉快！
.
:SHELL_CMD_BREAK_HELP
設定或清除延伸的 CTRL+C 檢查.

.
:SHELL_CMD_BREAK_HELP_LONG
BREAK [ON | OFF]

輸入不含參數的 BREAK 命令將顯示目前 BREAK 設定.

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HELP
顯示或變更目前目錄.

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HELP_LONG
CHDIR [磁碟機:][路徑]
CHDIR [..]
CD [磁碟機:][路徑]
CD [..]

  ..   指定變更到上層目錄.

輸入 CD 磁碟機: 顯示指定磁碟機的目前目錄.
輸入不含參數的 CD 命令顯示目前磁碟機和目錄.

.
:SHELL_CMD_CLS_HELP
清除螢光幕.

.
:SHELL_CMD_CLS_HELP_LONG
CLS

.
:SHELL_CMD_DIR_HELP
顯示清單以列出目錄中的檔案及子目錄.

.
:SHELL_CMD_DIR_HELP_LONG
DIR [磁碟機:][路徑][檔名] [/[W|B]] [/S] [/P] [/A[D|H|S|R|A]] [/O[N|E|G|S|D]]

  [磁碟機:][路徑][檔名]
              指定要顯示清單的磁碟機、目錄或檔案.
  /W          使用寬格式列出.
  /B          使用單純格式列出 (沒有標頭資訊或摘要).
  /S          顯示指定目錄和所有子目錄中的檔案.
  /P          每當資料填滿整個螢幕時暫停顯示.
  /A          依照指定的屬性來顯示檔案.
  屬性         D  目錄                 R  唯讀檔
               H  隱藏檔               A  保存檔
               S  系統檔               -  首碼表示不顯示
  /O          依照指定排列順序列出檔案.
  排列順序     N  依檔名 (英文字母)    S  依大小 (最小的在前)
               E  依副檔名 (英文字母)  D  依日期時間 (最早的在前)
               G  先列出子目錄         -  首碼表示相反順序

選項可能會在 DIRCMD 環境變數中預先設定.
可以在任何選項使用 - (連字號) 首碼覆蓋預先設定的選項--例如: /-W.
            
.
:SHELL_CMD_ECHO_HELP
顯示訊息, 或切換命令回應的開關狀態.

.
:SHELL_CMD_ECHO_HELP_LONG
  ECHO [ON | OFF]
  ECHO [訊息]

輸入不含參數的 ECHO 命令將顯示目前的 ECHO 設定.

.
:SHELL_CMD_EXIT_HELP
結束命令殼層.

.
:SHELL_CMD_EXIT_HELP_LONG
EXIT

.
:SHELL_CMD_HELP_HELP
顯示 DOSBox-X 命令說明.

.
:SHELL_CMD_HELP_HELP_LONG
HELP [/A 或 /ALL]
HELP [命令]

   /A 或 /ALL   顯示所有支援的內部命令.
   [命令]       顯示指定命令的說明.

E.g., HELP COPY 或 COPY /? 顯示 COPY 命令的說明資訊.

附註: 外部命令比如 MOUNT 和 IMGMOUNT 不會被 HELP [/A] 命令列出.
      這些命令可以在 Z 槽中作為程式找到 (比如 MOUNT.COM).
      輸入 命令 /? 或 HELP 命令 顯示此命令的說明資訊.

.
:SHELL_CMD_LS_HELP
列出目錄內容.

.
:SHELL_CMD_LS_HELP_LONG
LS [磁碟機:][路徑][檔名] [/A] [/L] [/P] [/Z]

  /A     亦列出隱藏檔案和系統檔案.
  /L     每行顯示一個檔案或目錄.
  /P     每當資料填滿整個螢幕時暫停顯示.
  /Z     顯示短檔名, 即使長檔名支援可以用.

.
:SHELL_CMD_MKDIR_HELP
建立子目錄.

.
:SHELL_CMD_MKDIR_HELP_LONG
MKDIR [磁碟機:][路徑]
MD [磁碟機:][路徑]

.
:SHELL_CMD_RMDIR_HELP
刪除子目錄.

.
:SHELL_CMD_RMDIR_HELP_LONG
RMDIR [磁碟機:][路徑]
RD [磁碟機:][路徑]

.
:SHELL_CMD_SET_HELP
顯示或變更環境變數.

.
:SHELL_CMD_SET_HELP_LONG
SET [變數名稱=[字串]]

   變數名稱   指定環境變數名稱.
   字串       指定設定給變數的一系列字元.

＊如果沒有指定字串, 指定的環境變數將被移除.

輸入不含參數的 SET 命令顯示目前環境變數.

.
:SHELL_CMD_IF_HELP
批次檔的條件敘述.

.
:SHELL_CMD_IF_HELP_LONG
IF [NOT] ERRORLEVEL 數字 命令
IF [NOT] 字串1==字串2 命令
IF [NOT] EXIST 檔名 命令

  NOT               指定命令僅在條件為偽的情況下執行.

  ERRORLEVEL 數字   如果上一個程式執行所傳回的結束碼等於或大於指定的數字,
                    則條件為真.

  字串1==字串2      指定的文字字串相符合時, 則條件為真.
  
  EXIST 檔名        指定的檔名存在的情況下, 則條件為真.

  命令              指定符合條件的情況下要執行的命令.
                    在命令之後可以接著 ELSE 命令.
                    如果在指定條件為偽時, ELSE 關鍵字之後的命令將會被執行.

.
:SHELL_CMD_GOTO_HELP
在批次程式裡跳到指定的標籤行.

.
:SHELL_CMD_GOTO_HELP_LONG
GOTO 標籤

   標籤   指定批次程式裡作為標籤名稱的文字字串.

標籤名稱必須單獨一行, 並且以冒號開頭.

.
:SHELL_CMD_HISTORY_HELP
顯示或清除命令歷程記錄清單.

.
:SHELL_CMD_HISTORY_HELP_LONG
HISTORY [/C]

  /C  清除命令歷程記錄清單.

.
:SHELL_CMD_SHIFT_HELP
變更批次檔中, 可置換參數的位置.

.
:SHELL_CMD_SHIFT_HELP_LONG
SHIFT

.
:SHELL_CMD_FOR_HELP
對一組檔案中的每個檔案執行指定的命令.

.
:SHELL_CMD_FOR_HELP_LONG
FOR %%變數 IN (檔案組) DO 命令 [命令參數]

  %%變數     指定可置換參數.
  (檔案組)  指定由一個或多個檔案組成的檔案組, 可使用萬用字元.
  命令      指定將作用於每個檔案的命令.
  命令參數  指定命令所使用的參數.

如果在批次檔中使用, 請使用 %%%%變數 代替 %%變數.

.
:SHELL_CMD_LFNFOR_HELP
處理 FOR 命令的萬用字元時啟用或停用長檔名.

.
:SHELL_CMD_LFNFOR_HELP_LONG
LFNFOR [ON | OFF]

輸入不含參數的 LFNFOR 命令顯示目前 LFNFOR 設定.

此命令僅在長檔名支援啟用的情況下有效.

.
:SHELL_CMD_TYPE_HELP
顯示純文字檔案的內容.

.
:SHELL_CMD_TYPE_HELP_LONG
TYPE [磁碟機:][路徑][檔名]

.
:SHELL_CMD_REM_HELP
在批次檔中加入註解.

.
:SHELL_CMD_REM_HELP_LONG
REM [註解]

.
:SHELL_CMD_RENAME_HELP
將檔案或目錄重新命名.

.
:SHELL_CMD_RENAME_HELP_LONG
RENAME [磁碟機:][路徑][目錄名稱1 | 檔名1] [目錄名稱2 | 檔名2]
REN [磁碟機:][路徑][目錄名稱1 | 檔名1] [目錄名稱2 | 檔名2]

注意您不能給目的名稱指定新的磁碟機或路徑.

萬用字元 (* 和 ?) 可以在檔名中使用.
舉例, 此命令將更改所有純文字檔案名稱: REN *.TXT *.BAK

.
:SHELL_CMD_DELETE_HELP
刪除檔案.

.
:SHELL_CMD_DELETE_HELP_LONG
DEL [/P] [/F] [/Q] 名稱
ERASE [/P] [/F] [/Q] 名稱

  名稱          指定一個或多個檔案或目錄. 萬用字元可以用來指定刪除多個檔案.
                如果指定一個目錄則此目錄中的所有檔案將被刪除.
  /P            刪除一個或多個檔案時提示確認.
  /F            強制刪除唯讀檔案.
  /Q            安靜模式, 刪除目錄下所有檔案時不進行確認.

.
:SHELL_CMD_COPY_HELP
拷貝檔案.

.
:SHELL_CMD_COPY_HELP_LONG
COPY [/Y | /-Y] 來源檔案 [+來源檔案 [+ ...]] [目的名稱]

  來源檔案      指定要複製的檔案.
  目的名稱      指定新檔案的目錄及 (或) 檔名.
  /Y            覆寫現存目的檔案時不進行確認.
  /-Y           覆寫現存目的檔案時進行確認.

選項 /Y 可能會在 COPYCMD 環境變數中預先設定.
可以在命令列中使用 /-Y 選項進行覆蓋.

要連接檔案, 指定一個目的檔案, 及數個來源檔案
(使用萬用字元或 檔案1+檔案2+檔案3 格式).

.
:SHELL_CMD_CALL_HELP
在批次檔中呼叫另一個批次檔.

.
:SHELL_CMD_CALL_HELP_LONG
CALL [磁碟機:][路徑]檔名 [批次處理參數]

批次處理參數  指定批次程式所需的命令列資訊.

.
:SHELL_CMD_SUBST_HELP
將內部目錄指派到一個磁碟機.

.
:SHELL_CMD_SUBST_HELP_LONG
SUBST [磁碟機1: [磁碟機2:]路徑]
SUBST 磁碟機1: /D

  磁碟機1:        指定您想要把路徑指派到的磁碟機.
  [磁碟機2:]路徑  指定您想要用來指派且已掛載的本機磁碟機和路徑.
  /D              刪除已掛載或替代的磁碟機.

輸入不含參數的 SUBST 命令顯示已掛載的本機磁碟機清單.

.
:SHELL_CMD_LOADHIGH_HELP
將程式載入到上層記憶體位址 (需要 XMS 和 UMB 記憶體).

.
:SHELL_CMD_LOADHIGH_HELP_LONG
LH              [磁碟機:][路徑]檔名 [參數]
LOADHIGH        [磁碟機:][路徑]檔名 [參數]

.
:SHELL_CMD_CHOICE_HELP
等待使用者按鍵選擇其中一個選項.

.
:SHELL_CMD_CHOICE_HELP_LONG
CHOICE [/C:選擇] [/N] [/S] /T[:]c,nn 文字

  /C[:]選擇  指定允許的按鍵. 預設為: yn.
  /N         不在末尾顯示選擇.
  /S         啟用大小寫相異選擇模式.
  /T[:]c,nn  nn 秒後預設選擇為 c.
  文字       作為提示的顯示文字.

ERRORLEVEL 設定為使用者在選擇中的按鍵的位置.

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_HELP
顯示或變更檔案屬性.

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_HELP_LONG
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [磁碟機:][路徑][檔名] [/S]

  +   設定屬性.
  -   清除屬性.
  R   唯讀檔案屬性.
  A   保存檔案屬性.
  S   系統檔案屬性.
  H   隱藏檔案屬性.
  [磁碟機:][路徑][檔名]
      指定 ATTRIB 命令要處理的檔案或目錄.
  /S  處理指定路徑下所有目錄中的檔案.

.
:SHELL_CMD_PATH_HELP
顯示或設定可執行檔案的搜尋路徑.

.
:SHELL_CMD_PATH_HELP_LONG
PATH [[磁碟機:]路徑[;...][;%PATH%]
PATH ;

輸入 PATH ; 清除所有已設定的搜尋路徑.
輸入不含參數的 PATH 命令顯示目前搜尋路徑.

.
:SHELL_CMD_PUSHD_HELP
儲存目前目錄以給 POPD 命令使用, 並切換到指定的目錄.

.
:SHELL_CMD_PUSHD_HELP_LONG
PUSHD [路徑]

路徑        指定要切換到的目錄.

輸入不含參數的 PUSHD 命令顯示目前儲存的目錄.

.
:SHELL_CMD_POPD_HELP
切換到 PUSHD 命令儲存的目錄.

.
:SHELL_CMD_POPD_HELP_LONG
POPD

.
:SHELL_CMD_VERIFY_HELP
控制是否要驗證檔案已正確寫入磁碟中.

.
:SHELL_CMD_VERIFY_HELP_LONG
VERIFY [ON | OFF]

輸入不含參數的 VERIFY 命令顯示目前 VERIFY 設定.

.
:SHELL_CMD_VER_HELP
顯示或設定 DOSBox-X 程式所報告的 DOS 版本.

.
:SHELL_CMD_VER_HELP_LONG
VER [/R]
VER [SET] 版本號碼 或 VER SET [主版本號 次版本號]

  /R                   　　顯示 DOSBox-X 程式的 Git 認可版本和建置日期.
  [SET] 版本號碼         　設定指定的版本號碼作為要報告的 DOS 版本.
  SET [主版本號 次版本號]  用主版本號與次版本號的格式設定要報告的 DOS 版本.

  舉例, VER 6.0 或 VER 7.1 將 DOS 版本分別設定為 6.0 和 7.1.
  另一方面, VER SET 7 1 將設定 DOS 版本為 7.01 (而不是 7.1).

輸入不含參數的 VER 命令顯示 DOSBox-X 程式及所報告的 DOS 版本.

.
:SHELL_CMD_VER_VER
DOSBox-X 版本 %s (%s). 報告的 DOS 版本 %d.%02d.

.
:SHELL_CMD_VER_INVALID
指定的 DOS 版本不正確.

.
:SHELL_CMD_VOL_HELP
顯示磁碟區標籤和序號 (若有的話).

.
:SHELL_CMD_VOL_HELP_LONG
VOL [磁碟機]

.
:SHELL_CMD_PROMPT_HELP
變更命令提示字元.

.
:SHELL_CMD_PROMPT_HELP_LONG
PROMPT [文字]
  文字    指定新的命令提示字元.

提示字元可以由一般字元和以下特殊代碼組成:
  $A   & (and 符號 (ampersand))
  $B   | (直線)
  $C   ( (左括弧)
  $D   目前日期
  $E   跳脫碼 (美國標準資訊交換碼 (ASCII) 內碼 27)
  $F   ) (右括弧)
  $G   > (大於符號)
  $H   退位字元(BS) (清除前一個字元)
  $L   < (小於符號)
  $N   目前磁碟機
  $P   目前磁碟機和路徑
  $Q   = (等號)
  $S     (空格)
  $T   目前時間
  $V   DOS 版本號碼
  $_   歸位字元(CR)和換行字元(LF)
  $$   $ (貨幣符號)

.
:SHELL_CMD_ALIAS_HELP
定義或顯示別名.

.
:SHELL_CMD_ALIAS_HELP_LONG
ALIAS [名稱[=值] ... ]

輸入不含參數的 ALIAS 命令將以如下形式顯示已定義的別名清單:
`ALIAS 名稱 = 值'

.
:SHELL_CMD_ASSOC_HELP
顯示或變更副檔名的關聯.

.
:SHELL_CMD_ASSOC_HELP_LONG
ASSOC [.副檔名[=命令] ... ]

輸入不含參數的 ASSOC 命令以顯示目前的檔案關聯性.
副檔名必須以點 (.) 開頭; 允許使用萬用字元 (* 和 ?).

.
:SHELL_CMD_CHCP_HELP
顯示或變更目前 DOS 字碼頁.

.
:SHELL_CMD_CHCP_HELP_LONG
CHCP [nnn [檔案]]
CHCP nnn[:[語言]]

  nnn   指定字碼頁編號.
  檔案  指定字碼頁檔案.
  語言  指定對應的語言.

用 TrueType 字型輸出方式, 支援變更的字碼頁包括:

437,737,775,808,850,852,853,855-869,872,874,1250-1258,3021

以及雙位元組字碼頁, 包括: 932、936、949、950/951

通過提供字碼頁檔案來支援自訂的字碼頁.

.
:SHELL_CMD_CHCP_ACTIVE
作用中的字碼頁: %d

.
:SHELL_CMD_CHCP_MISSING
TTF 字型中未定義的 ASCII 字元數: %d

.
:SHELL_CMD_CHCP_INVALID
無效的字碼頁 - %s

.
:SHELL_CMD_COUNTRY_HELP
顯示或變更目前國家.

.
:SHELL_CMD_COUNTRY_HELP_LONG
COUNTRY [nnn] 

  nnn   指定國家代碼.

依國別設定的資訊(例如日期和時間格式)將受到影響.

.
:SHELL_CMD_CTTY_HELP
變更控制系統的終端裝置.

.
:SHELL_CMD_CTTY_HELP_LONG
CTTY 裝置名稱
  裝置名稱        要使用的終端裝置, 比如 CON.

.
:SHELL_CMD_MORE_HELP
以一次一頁螢幕的方式來逐頁顯示輸出.

.
:SHELL_CMD_MORE_HELP_LONG
MORE [磁碟機:][路徑][檔名]
MORE < [磁碟機:][路徑]檔名
命令名稱 | MORE [磁碟機:][路徑][檔名]

.
:SHELL_CMD_TRUENAME_HELP
顯示完整的檔名.

.
:SHELL_CMD_TRUENAME_HELP_LONG
TRUENAME [/H] 檔案

.
:SHELL_CMD_DXCAPTURE_HELP
執行程式並進行影像或音訊擷取.

.
:SHELL_CMD_DXCAPTURE_HELP_LONG
DX-CAPTURE [/V|/-V] [/A|/-A] [/M|/-M] [O|/-O] [命令] [選項]

將開始進行影像或音訊擷取、執行程式, 然後在程式結束時自動停止擷取.
/V 為影像、/A 為音訊、/M 為多軌音訊, 以及 /O 為 OPL FM (DROv2 格式)
.
:SHELL_CMD_DEBUGBOX_HELP
執行程式並在進入點切換到偵錯工具.

.
:SHELL_CMD_DEBUGBOX_HELP_LONG
DEBUGBOX [命令] [選項]

輸入不含參數的 DEBUGBOX 命令將啟動偵錯工具.

.
:SHELL_CMD_COMMAND_HELP
啟動 DOSBox-X 命令殼層 (直譯器).

支援以下選項:

  /C    執行指定的命令後返回.
  /K    執行指定的命令並繼續執行.
  /P    載入命令殼層的永久性複本.
  /INIT 初始化命令殼層.

.
:SHELL_STARTUP_HEAD1_PC98
輕鬆上手 DOSBox-X：                                               
.
:SHELL_STARTUP_TEXT1_PC98
輸入 HELP 命令檢視 DOS 命令清單，輸入 INTRO 命令進入簡短介紹。    
汝同樣可以透過 DOSBox-X 所帶的下拉式選單來完成各種操作和功能。    
.
:SHELL_STARTUP_EXAMPLE_PC98
舉例：汝可以試著選擇 TrueType 字型或者 OpenGL perfect 輸出選項。  
.
:SHELL_STARTUP_TEXT2_PC98
啓動組態工具                 - 使用 主機鍵+C；其中主機鍵是 F11。  
啓動對應表編輯器（按鍵設定） - 使用 主機鍵+M。                    
切換視窗和全螢幕模式         - 使用 主機鍵+F。                    
調整 CPU 模擬速度            - 使用 主機鍵+加號 與 主機鍵+減號。  
.
:SHELL_STARTUP_INFO_PC98
DOSBox-X 正在使用日本的 NEC PC-98 模擬模式執行。                  
.
:SHELL_STARTUP_TEXT3_PC98
DOSBox-X 首頁 https://dosbox-x.com/      提供了完整的 DOS 環境模擬
DOSBox-X 指南 https://dosbox-x.com/wiki  包括 DOS、視窗 3.x 和 9x 
DOSBox-X 支援 https://github.com/joncampbell123/dosbox-x/issues   
.
:SHELL_STARTUP_DOSV
DOS/V 模式正在作用中。汝亦可以使用中/日/韓 TTF 模式來模擬標準的 DOS 環境。  
.
:SHELL_STARTUP_CGA_MONO
按 Ctrl+F7 鍵在單色間切換：綠色、黃褐色、白色。                             
按 Ctrl+F8 鍵變更高對比度/亮度設定。                                        
.
:MENU:mapper_reset
重設虛擬機器
.
:MENU:mapper_reboot
重開客體系統
.
:MENU:mapper_loadmap
載入對應表檔案...
.
:MENU:mapper_quickrun
快速啟動程式...
.
:MENU:mapper_shutdown
結束 DOSBox-X
.
:MENU:mapper_capkeyboard
Capture keyboard
.
:MENU:mapper_capmouse
擷取滑鼠
.
:MENU:mapper_fastedit
快速編輯: 複製選取範圍以及貼上文字
.
:MENU:mapper_copyall
複製 DOS 畫面上的所有文字
.
:MENU:mapper_paste
將剪貼簿內容貼上
.
:MENU:mapper_pasteend
停止將剪貼簿內容貼上
.
:MENU:mapper_ejectpage
傳送印表機換頁字元
.
:MENU:mapper_printtext
列印 DOS 畫面文字
.
:MENU:mapper_pause
暫停模擬
.
:MENU:mapper_pauseints
暫停並啟用插斷
.
:MENU:mapper_gui
組態工具
.
:MENU:mapper_mapper
對應表編輯器
.
:MENU:mapper_fullscr
切換全螢幕模式
.
:MENU:mapper_resetsize
重設視窗大小
.
:MENU:mapper_dbcssbcs
中日韓文字: 切換雙位元組/單位元組模式
.
:MENU:mapper_autoboxdraw
中日韓文字: 自動偵測製表字元
.
:MENU:mapper_incsize
放大 TTF 字型
.
:MENU:mapper_decsize
縮小 TTF 字型
.
:MENU:mapper_resetcolor
重設 TTF 色彩配置
.
:MENU:mapper_pwrbutton
APM 電源按鈕
.
:MENU:mapper_togmenu
隱藏/顯示選單列
.
:MENU:MainMenu
主選單
.
:MENU:MainSendKey
傳送特殊鍵
.
:MENU:MainHostKey
選擇主機鍵
.
:MENU:WheelToArrow
滑鼠滾輪動作轉換
.
:MENU:SharedClipboard
剪貼簿共用功能
.
:MENU:CpuMenu
CPU
.
:MENU:CpuCoreMenu
CPU 核心
.
:MENU:CpuTypeMenu
CPU 類型
.
:MENU:CpuSpeedMenu
模擬 CPU 速度
.
:MENU:cpu88-4
8088 XT 4.77MHz (約 240 個週期)
.
:MENU:cpu286-8
286 8MHz (約 750 個週期)
.
:MENU:cpu286-12
286 12MHz (約 1510 個週期)
.
:MENU:cpu286-25
286 25MHz (約 3300 個週期)
.
:MENU:cpu386-25
386DX 25MHz (約 4595 個週期)
.
:MENU:cpu386-33
386DX 33MHz (約 6075 個週期)
.
:MENU:cpu486-33
486DX 33MHz (約 12010 個週期)
.
:MENU:cpu486-66
486DX2 66MHz (約 23880 個週期)
.
:MENU:cpu486-100
486DX4 100MHz (約 33445 個週期)
.
:MENU:cpu486-133
486DX5 133MHz (約 47810 個週期)
.
:MENU:cpu586-60
奔騰 60MHz (約 32090 個週期)
.
:MENU:cpu586-66
奔騰 66MHz (約 35620 個週期)
.
:MENU:cpu586-75
奔騰 75MHz (約 40072 個週期)
.
:MENU:cpu586-90
奔騰 90MHz (約 48087 個週期)
.
:MENU:cpu586-100
奔騰 100MHz (約 53430 個週期)
.
:MENU:cpu586-120
奔騰 120MHz (約 64180 個週期)
.
:MENU:cpu586-133
奔騰 133MHz (約 71240 個週期)
.
:MENU:cpu586-166
奔騰 166MHz MMX (約 95548 個週期)
.
:MENU:cpu586-200
奔騰 200MHz MMX (約 114657 個週期)
.
:MENU:cpuak6-200
AMD K6 200MHz (約 130000 個週期)
.
:MENU:cpuak6-300
AMD K6-2 300MHz (約 193000 個週期)
.
:MENU:cpuath-600
AMD Athlon 600MHz (約 306000 個週期)
.
:MENU:cpu686-866
奔騰 III 866MHz EB (約 407000 個週期)
.
:MENU:VideoMenu
影像
.
:MENU:VideoFrameskipMenu
跳過影格
.
:MENU:frameskip_0
關閉
.
:MENU:frameskip_1
1 影格
.
:MENU:frameskip_2
2 影格
.
:MENU:frameskip_3
3 影格
.
:MENU:frameskip_4
4 影格
.
:MENU:frameskip_5
5 影格
.
:MENU:frameskip_6
6 影格
.
:MENU:frameskip_7
7 影格
.
:MENU:frameskip_8
8 影格
.
:MENU:frameskip_9
9 影格
.
:MENU:frameskip_10
10 影格
.
:MENU:VideoRatioMenu
長寬比
.
:MENU:video_ratio_1_1
1:1
.
:MENU:video_ratio_3_2
3:2
.
:MENU:video_ratio_4_3
4:3
.
:MENU:video_ratio_16_9
16:9
.
:MENU:video_ratio_16_10
16:10
.
:MENU:video_ratio_18_10
18:10
.
:MENU:video_ratio_original
原始長寬比
.
:MENU:video_ratio_set
設定長寬比
.
:MENU:VideoPreventCaptureMenu
螢幕擷取控制
.
:MENU:prevcap_none
允許
.
:MENU:prevcap_blank
顯示為空白
.
:MENU:prevcap_invisible
隱藏
.
:MENU:VideoScalerMenu
縮放器
.
:MENU:scaler_set_none
無
.
:MENU:scaler_set_normal2x
Normal 2X
.
:MENU:scaler_set_normal3x
Normal 3X
.
:MENU:scaler_set_normal4x
Normal 4X
.
:MENU:scaler_set_normal5x
Normal 5X
.
:MENU:scaler_set_hardware_none
Hardware None
.
:MENU:scaler_set_hardware2x
Hardware 2X
.
:MENU:scaler_set_hardware3x
Hardware 3X
.
:MENU:scaler_set_hardware4x
Hardware 4X
.
:MENU:scaler_set_hardware5x
Hardware 5X
.
:MENU:scaler_set_gray
Grayscale
.
:MENU:scaler_set_gray2x
Grayscale 2X
.
:MENU:scaler_set_tv2x
TV 2X
.
:MENU:scaler_set_tv3x
TV 3X
.
:MENU:scaler_set_scan2x
Scan 2X
.
:MENU:scaler_set_scan3x
Scan 3X
.
:MENU:scaler_set_rgb2x
RGB 2X
.
:MENU:scaler_set_rgb3x
RGB 3X
.
:MENU:scaler_set_advmame2x
Advanced MAME 2X
.
:MENU:scaler_set_advmame3x
Advanced MAME 3X
.
:MENU:scaler_set_hq2x
HQ 2X
.
:MENU:scaler_set_hq3x
HQ 3X
.
:MENU:scaler_set_advinterp2x
Advanced Interpolation 2X
.
:MENU:scaler_set_advinterp3x
Advanced Interpolation 3X
.
:MENU:scaler_set_2xsai
2xSai
.
:MENU:scaler_set_super2xsai
Super2xSai
.
:MENU:scaler_set_supereagle
SuperEagle
.
:MENU:scaler_set_xbrz
xBRZ
.
:MENU:scaler_set_xbrz_bilinear
xBRZ Bilinear
.
:MENU:center_window
將視窗置中
.
:MENU:set_titletext
設定標題列文字...
.
:MENU:set_transparency
設定透明度...
.
:MENU:refresh_rate
調整更新率...
.
:MENU:VideoOutputMenu
輸出
.
:MENU:output_surface
軟體繪製 (Surface)
.
:MENU:output_direct3d
Direct3D
.
:MENU:output_opengl
OpenGL
.
:MENU:output_openglnb
OpenGL nearest
.
:MENU:output_openglpp
OpenGL perfect
.
:MENU:output_ttf
TrueType 字型
.
:MENU:output_gamelink
Game Link
.
:MENU:doublescan
雙重掃描
.
:MENU:VideoVsyncMenu
垂直同步
.
:MENU:vsync_on
開啟
.
:MENU:vsync_force
強制
.
:MENU:vsync_host
主機
.
:MENU:vsync_off
關閉
.
:MENU:vsync_set_syncrate
設定同步速率
.
:MENU:VideoOverscanMenu
過掃描
.
:MENU:overscan_0
關閉
.
:MENU:overscan_1
1
.
:MENU:overscan_2
2
.
:MENU:overscan_3
3
.
:MENU:overscan_4
4
.
:MENU:overscan_5
5
.
:MENU:overscan_6
6
.
:MENU:overscan_7
7
.
:MENU:overscan_8
8
.
:MENU:overscan_9
9
.
:MENU:overscan_10
10
.
:MENU:VideoTextmodeMenu
文字模式
.
:MENU:clear_screen
清除畫面
.
:MENU:vga_9widetext
允許 9 像素字型字寬
.
:MENU:text_background
醒目標記: 背景色
.
:MENU:text_blinking
醒目標記: 閃爍文字
.
:MENU:line_80x25
畫面: 80 欄 x 25 列
.
:MENU:line_80x43
畫面: 80 欄 x 43 列
.
:MENU:line_80x50
畫面: 80 欄 x 50 列
.
:MENU:line_80x60
畫面: 80 欄 x 60 列
.
:MENU:line_132x25
畫面: 132 欄 x 25 列
.
:MENU:line_132x43
畫面: 132 欄 x 43 列
.
:MENU:line_132x50
畫面: 132 欄 x 50 列
.
:MENU:line_132x60
畫面: 132 欄 x 60 列
.
:MENU:VideoTTFMenu
TTF 選項
.
:MENU:ttf_showbold
使用 TTF 顯示粗體文字
.
:MENU:ttf_showital
使用 TTF 顯示斜體文字
.
:MENU:ttf_showline
使用 TTF 顯示加底線文字
.
:MENU:ttf_showsout
使用 TTF 顯示加刪除線文字
.
:MENU:ttf_wpno
TTF 文書處理器: 無
.
:MENU:ttf_wpwp
TTF 文書處理器: WordPerfect
.
:MENU:ttf_wpws
TTF 文書處理器: WordStar
.
:MENU:ttf_wpxy
TTF 文書處理器: XyWrite
.
:MENU:ttf_wpfe
TTF 文書處理器: FastEdit
.
:MENU:ttf_blinkc
顯示 TTF 閃爍游標
.
:MENU:ttf_right_left
從右到左顯示文字
.
:MENU:ttf_printfont
使用目前 TTF 字型進行列印
.
:MENU:ttf_halfwidthkana
中日韓文字: 允許半形日文片假名
.
:MENU:ttf_extcharset
中日韓文字: 啟用中文擴充字集
.
:MENU:VideoPC98Menu
PC-98 選項
.
:MENU:pc98_5mhz_gdc
5MHz GDC 時脈
.
:MENU:pc98_allow_200scanline
允許 200 行掃描線效果
.
:MENU:pc98_allow_4partitions
允許圖像層 4 個顯示分區
.
:MENU:pc98_enable_egc
啟用 EGC
.
:MENU:pc98_enable_grcg
啟用 GRCG
.
:MENU:pc98_enable_analog
啟用類比顯示
.
:MENU:pc98_enable_analog256
啟用類比 256 色顯示
.
:MENU:pc98_enable_188user
啟用使用者定義文字數(188以上)
.
:MENU:pc98_clear_text
清除文字層
.
:MENU:pc98_clear_graphics
清除圖像層
.
:MENU:Video3dfxMenu
3dfx 模擬
.
:MENU:3dfx_voodoo
內部巫毒卡
.
:MENU:3dfx_glide
Glide 直通
.
:MENU:load_d3d_shader
選擇 Direct3D 像素著色器...
.
:MENU:load_glsl_shader
選擇 OpenGL (GLSL) 著色器...
.
:MENU:load_ttf_font
選擇 TrueType 字型 (TTF/OTF)...
.
:MENU:SoundMenu
聲音
.
:MENU:mixer_swapstereo
交換左右聲道
.
:MENU:mixer_mute
靜音
.
:MENU:mixer_info
顯示混音器音量
.
:MENU:sb_info
顯示聲霸卡組態
.
:MENU:midi_info
顯示 MIDI/OPL 裝置組態
.
:MENU:DOSMenu
DOS
.
:MENU:enable_a20gate
啟用 A20 門
.
:MENU:change_currentcd
變更目前光碟映像...
.
:MENU:change_currentfd
變更目前軟碟映像...
.
:MENU:DOSMouseMenu
滑鼠模擬
.
:MENU:dos_mouse_enable_int33
內部模擬
.
:MENU:dos_mouse_y_axis_reverse
反轉 Y 軸
.
:MENU:dos_mouse_sensitivity
靈敏度
.
:MENU:DOSVerMenu
報告的 DOS 版本
.
:MENU:dos_ver_330
3.30
.
:MENU:dos_ver_500
5.00
.
:MENU:dos_ver_622
6.22
.
:MENU:dos_ver_710
7.10
.
:MENU:dos_ver_edit
編輯
.
:MENU:DOSLFNMenu
長檔名支援
.
:MENU:dos_lfn_auto
自動根據 DOS 版本
.
:MENU:dos_lfn_enable
啟用長檔名模擬
.
:MENU:dos_lfn_disable
停用長檔名模擬
.
:MENU:DOSPC98Menu
PC-98 PIT 主時脈
.
:MENU:dos_pc98_pit_4mhz
4MHz/8MHz PIT 主時脈
.
:MENU:dos_pc98_pit_5mhz
5MHz/10MHz PIT 主時脈
.
:MENU:DOSEMSMenu
擴充記憶體 (EMS)
.
:MENU:dos_ems_true
啟用 EMS 模擬
.
:MENU:dos_ems_board
EMS 板模擬
.
:MENU:dos_ems_emm386
EMM386 模擬
.
:MENU:dos_ems_false
停用 EMS 模擬
.
:MENU:DOSDiskRateMenu
限制磁碟傳輸速度
.
:MENU:limit_hdd_rate
限制硬碟資料速率
.
:MENU:limit_floppy_rate
限制軟碟資料速率
.
:MENU:DOSWinMenu
主機系統應用程式
.
:MENU:dos_win_autorun
自動在 Windows 主機系統中執行
.
:MENU:dos_win_transpath
將路徑轉換為主機系統路徑
.
:MENU:dos_win_wait
等待應用程式 (如果可能)
.
:MENU:dos_win_quiet
安靜模式 - 無啟動訊息
.
:MENU:CaptureMenu
擷取
.
:MENU:CaptureFormatMenu
擷取格式
.
:MENU:capture_fmt_avi_zmbv
AVI + ZMBV
.
:MENU:capture_fmt_mpegts_h264
MPEG-TS + H.264
.
:MENU:saveoptionmenu
儲存/載入選項
.
:MENU:saveslotmenu
選擇儲存欄位
.
:MENU:enable_autosave
啟用自動儲存功能
.
:MENU:noremark_savestate
儲存狀態時不輸入備註
.
:MENU:force_loadstate
載入狀態時不顯示警告
.
:MENU:removestate
刪除狀態
.
:MENU:refreshslot
更新顯示狀態
.
:MENU:lastautosaveslot
選擇上次自動儲存欄位
.
:MENU:usesavefile
改用存檔取代儲存欄位
.
:MENU:autosavecfg
自動儲存設定...
.
:MENU:browsesavefile
瀏覽存檔...
.
:MENU:current_page
目前頁: 1/10
.
:MENU:prev_page
上一頁
.
:MENU:next_page
下一頁
.
:MENU:first_page
切換到第一頁
.
:MENU:last_page
切換到最後一頁
.
:MENU:DriveMenu
磁碟機
.
:MENU:drive_mountauto
自動掛載 Windows 磁碟機
.
:MENU:drive_mounthd
掛載資料夾為硬碟機
.
:MENU:drive_mountcd
掛載資料夾為光碟機
.
:MENU:drive_mountfd
掛載資料夾為軟碟機
.
:MENU:drive_mountfro
選項: 唯讀模式掛載資料夾
.
:MENU:drive_mountarc
掛載壓縮檔 (ZIP/7Z)
.
:MENU:drive_mountimg
掛載磁碟或光碟映像檔
.
:MENU:drive_mountimgs
掛載多個磁碟或光碟映像檔
.
:MENU:drive_mountiro
選項: 唯讀模式掛載映像檔
.
:MENU:drive_unmount
卸載磁碟機
.
:MENU:drive_rescan
重新整理磁碟機
.
:MENU:drive_swap
切換映像檔
.
:MENU:drive_info
磁碟機資訊
.
:MENU:drive_boot
從此磁碟機開機
.
:MENU:drive_bootimg
從磁碟映像開機
.
:MENU:drive_saveimg
儲存到磁碟映像
.
:MENU:HelpMenu
說明
.
:MENU:help_intro
DOSBox-X 介紹
.
:MENU:help_homepage
DOSBox-X 首頁
.
:MENU:help_wiki
DOSBox-X 使用指南
.
:MENU:help_issue
DOSBox-X 支援
.
:MENU:help_nic
網路介面卡清單
.
:MENU:help_prt
印表機裝置清單
.
:MENU:help_about
關於 DOSBox-X
.
:MENU:show_console
顯示記錄主控台
.
:MENU:clear_console
清除記錄主控台
.
:MENU:disable_logging
停用記錄輸出
.
:MENU:wait_on_error
主控台遇到錯誤時等待
.
:MENU:show_codetext
顯示代碼概覽
.
:MENU:show_logtext
顯示記錄文字
.
:MENU:save_logas
另存記錄檔...
.
:MENU:debugger_rundebug
偵錯工具選項: 執行偵錯工具
.
:MENU:debugger_runnormal
偵錯工具選項: 正常執行方式
.
:MENU:debugger_runwatch
偵錯工具選項: 監看執行方式
.
:MENU:video_debug_overlay
覆疊影像偵錯介面
.
:MENU:HelpCommandMenu
DOS 命令
.
:MENU:DebugMenu
偵錯
.
:MENU:HelpDebugMenu
記錄主控台
.
:MENU:debug_blankrefreshtest
影像更新測試 (空白顯示)
.
:MENU:debug_generatenmi
產生 NMI 插斷
.
:MENU:debug_int2fhook
攔截 INT 2Fh 呼叫
.
:MENU:debug_logint21
記錄 INT 21h 呼叫
.
:MENU:debug_logfileio
記錄檔案 I/O
.
:MENU:mapper_speedlock
切換至快轉模式
.
:MENU:mapper_speedlock2
高速 (快轉模式)
.
:MENU:mapper_speednorm
正常速度
.
:MENU:mapper_speedup
加快速度
.
:MENU:mapper_slowdown
減慢速度
.
:MENU:mapper_editcycles
編輯週期數
.
:MENU:mapper_savestate
儲存狀態
.
:MENU:mapper_loadstate
載入狀態
.
:MENU:mapper_showstate
顯示狀態資訊
.
:MENU:mapper_prevslot
選擇上一個欄位
.
:MENU:mapper_nextslot
選擇下一個欄位
.
:MENU:mapper_decfskip
減少跳過影格
.
:MENU:mapper_incfskip
增加跳過影格
.
:MENU:mapper_aspratio
符合長寬比模式
.
:MENU:mapper_fscaler
強制使用縮放器
.
:MENU:mapper_recwave
錄製音訊到 WAV
.
:MENU:mapper_recmtwave
錄製音訊到多軌 AVI
.
:MENU:mapper_caprawmidi
錄製 MIDI 輸出
.
:MENU:mapper_caprawopl
錄製 FM (OPL) 輸出
.
:MENU:mapper_capnetrf
記錄網路流量
.
:MENU:mapper_video
錄製影片到 AVI
.
:MENU:mapper_scrshot
抓取螢幕畫面
.
:MENU:mapper_rawscrshot
抓取原始螢幕畫面
.
:MENU:mapper_volup
提高音量
.
:MENU:mapper_voldown
降低音量
.
:MENU:mapper_recvolup
提高錄音音量
.
:MENU:mapper_recvoldown
降低錄音音量
.
:MENU:mapper_sendkey_mapper
傳送特殊鍵
.
:MENU:mapper_cycledown
減少週期數
.
:MENU:mapper_cycleup
增加週期數
.
:MENU:mapper_normal
一般核心
.
:MENU:mapper_dynamic
動態核心 (dynamic_x86)
.
:MENU:mapper_simple
簡單核心
.
:MENU:mapper_full
完全核心
.
:MENU:cputype_auto
自動
.
:MENU:cputype_8086
8086
.
:MENU:cputype_8086_prefetch
8086 (含預取)
.
:MENU:cputype_80186
80186
.
:MENU:cputype_80186_prefetch
80186 (含預取)
.
:MENU:cputype_286
286
.
:MENU:cputype_286_prefetch
286 (含預取)
.
:MENU:cputype_386
386
.
:MENU:cputype_386_prefetch
386 (含預取)
.
:MENU:cputype_486old
486 (舊式)
.
:MENU:cputype_486old_prefetch
486 (舊式, 含預取)
.
:MENU:cputype_486
486
.
:MENU:cputype_486_prefetch
486 (含預取)
.
:MENU:cputype_pentium
奔騰
.
:MENU:cputype_pentium_mmx
奔騰 MMX
.
:MENU:cputype_ppro_slow
奔騰 Pro
.
:MENU:cputype_pentium_ii
奔騰 II
.
:MENU:cputype_pentium_iii
奔騰 III
.
:MENU:cputype_experimental
實驗性 CPU
.
:MENU:debug_pageflip
頁面翻轉偵錯行
.
:MENU:debug_retracepoll
追溯輪詢偵錯行
.
:MENU:mapper_swapimg
切換軟碟映像
.
:MENU:mapper_swapcd
切換光碟映像
.
:MENU:mapper_debugger
啟動 DOSBox-X 偵錯工具
.
:MENU:mapper_rescanall
重新整理所有磁碟機
.
:MENU:hostkey_mapper
對應表中的定義
.
:MENU:showdetails
標題列上顯示 FPS 和 RT 速度
.
:MENU:restartinst
重開 DOSBox-X 執行個體
.
:MENU:restartconf
重開 DOSBox-X 並載入指定組態檔案...
.
:MENU:loadlang
載入語言檔案...
.
:MENU:auto_lock_mouse
自動鎖定滑鼠
.
:MENU:clipboard_right
透過滑鼠右鍵
.
:MENU:clipboard_middle
透過滑鼠中鍵
.
:MENU:clipboard_arrows
透過方向鍵 (Home=開始, End=結束)
.
:MENU:screen_to_clipboard
複製 DOS 畫面上的所有文字
.
:MENU:clipboard_device
啟用 DOS 剪貼簿裝置存取
.
:MENU:clipboard_dosapi
啟用 DOS 剪貼簿應用程式 API
.
:MENU:clipboard_biospaste
使用 BIOS 功能進行剪貼簿貼上
.
:MENU:sendkey_winlogo
傳送 標誌鍵
.
:MENU:sendkey_winmenu
傳送 功能表鍵
.
:MENU:sendkey_alttab
傳送 Alt+Tab
.
:MENU:sendkey_ctrlesc
傳送 Ctrl+Esc
.
:MENU:sendkey_ctrlbreak
傳送 Ctrl+Break
.
:MENU:sendkey_cad
傳送 Ctrl+Alt+Del
.
:MENU:hostkey_ctrlalt
Ctrl+Alt
.
:MENU:hostkey_ctrlshift
Ctrl+Shift
.
:MENU:hostkey_altshift
Alt+Shift
.
:MENU:sendkey_mapper_winlogo
對應表 "傳送特殊鍵": 標誌鍵
.
:MENU:sendkey_mapper_winmenu
對應表 "傳送特殊鍵": 功能表鍵
.
:MENU:sendkey_mapper_alttab
對應表 "傳送特殊鍵": Alt+Tab
.
:MENU:sendkey_mapper_ctrlesc
對應表 "傳送特殊鍵": Ctrl+Esc
.
:MENU:sendkey_mapper_ctrlbreak
對應表 "傳送特殊鍵": Ctrl+Break
.
:MENU:sendkey_mapper_cad
對應表 "傳送特殊鍵": Ctrl+Alt+Del
.
:MENU:wheel_none
不進行轉換
.
:MENU:wheel_updown
轉換為上下箭頭
.
:MENU:wheel_leftright
轉換為左右箭頭
.
:MENU:wheel_pageupdown
轉換為 PgUp/PgDn 鍵
.
:MENU:wheel_ctrlupdown
轉換為 Ctrl+上下箭頭
.
:MENU:wheel_ctrlleftright
轉換為 Ctrl+左右箭頭
.
:MENU:wheel_ctrlpageupdown
轉換為 Ctrl+PgUp/PgDn 鍵
.
:MENU:wheel_ctrlwz
轉換為 Ctrl+W/Z 鍵
.
:MENU:wheel_guest
啟動客體系統時亦啟用
.
:MENU:doublebuf
雙重緩衝 (全螢幕)
.
:MENU:alwaysontop
最上層顯示
.
:MENU:highdpienable
啟用高 DPI 模式
.
:MENU:sync_host_datetime
將日期時間與主機系統同步
.
:MENU:shell_config_commands
把組態選項當作命令
.
:MENU:quick_reboot
啟用快速重新開機
.
:MENU:make_diskimage
建立空白磁碟映像...
.
:MENU:list_drivenum
顯示已掛載的磁碟機編號
.
:MENU:list_ideinfo
顯示 IDE 磁碟或光碟狀態
.
:MENU:pc98_use_uskb
使用美式鍵盤配置
.
:MAPPER:capnetrf
記錄網路流量
.
:MAPPER:caprawopl
錄製 FM/OPL 輸出
.
:MAPPER:copyall
複製畫面文字到剪貼簿
.
:MAPPER:cycauto
切換自動週期數
.
:MAPPER:debugger
顯示偵錯工具
.
:MAPPER:decsize
縮小 TTF 字型
.
:MAPPER:dynamic
CPU: 動態核心
.
:MAPPER:fastedit
快速編輯模式
.
:MAPPER:full
CPU: 完全核心
.
:MAPPER:incsize
放大 TTF 字型
.
:MAPPER:loadmap
載入對應表檔案
.
:MAPPER:nextslot
下一個儲存欄位
.
:MAPPER:normal
CPU: 一般核心
.
:MAPPER:paste
將剪貼簿內容貼上
.
:MAPPER:pasteend
停止將剪貼簿內容貼上
.
:MAPPER:pauseints
暫停並啟用插斷
.
:MAPPER:prevslot
上一個儲存欄位
.
:MENU:printtext
列印畫面文字
.
:MAPPER:quickrun
快速啟動程式
.
:MAPPER:reboot
重開 DOS 系統
.
:MAPPER:recmtwave
錄製音訊到多軌 AVI
.
:MAPPER:rescanall
重新整理磁碟機
.
:MAPPER:reset
重設 DOSBox-X
.
:MAPPER:resetcolor
重設色彩配置
.
:MAPPER:showstate
顯示狀態資訊
.
:MAPPER:simple
CPU: 簡單核心
.
:MAPPER:togmenu
切換選單列顯示
.
:PROGRAM_FLAGSAVE_UNFLAGALL
所有檔案的儲存標幟已移除.

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_UNFLAGGED
檔案 %s 的儲存標幟已移除.

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_FLAGGED
檔案早已加上儲存標幟 - %s

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_TOOMANY
要加上儲存標幟的檔案數過多.

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_SAVED
檔案 %s 已加上儲存標幟

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_LIST
已加上儲存標幟的檔案:
.
:PROGRAM_FLAGSAVE_HLP
替儲存狀態功能把要儲存的檔案加上標記或標幟.

FLAGSAVE [檔案 [/F] [/R]] [/U]

  檔案        指定一個或多個要加上儲存標幟的檔案.
  /F          即使檔案找不到, 也要強制加上標幟.
  /R          從指定檔案移除標幟.
  /U          從所有已標幟檔案移除標幟.

輸入不含參數的 FLAGSAVE 命令列出被加上標幟的檔案.

.
:PROGRAM_INT2FDBG_NOT_SET
INT 2Fh 勾點尚未設定.

.
:PROGRAM_INT2FDBG_ALREADY
INT 2Fh 勾點已經設定.

.
:PROGRAM_INT2FDBG_HELP
以偵錯為目的攔截 INT 2Fh.

INT2FDBG [選項]
  /I      安裝勾點
  
將在呼叫鏈的最上層攔截 INT 2Fh 來取得偵錯資訊.

輸入不含參數的 INT2FDBG 命令顯示目前的攔截狀態.
.
:PROGRAM_SET80x25
變更為 80x25 文字模式.
.
:PROGRAM_SET80x43
變更為 80x43 文字模式.
.
:PROGRAM_SET80x50
變更為 80x50 文字模式.
.
:PROGRAM_SET80x60
變更為 80x60 文字模式.
.
:PROGRAM_SET132x25
變更為 132x25 文字模式.
.
:PROGRAM_SET132x43
變更為 132x43 文字模式.
.
:PROGRAM_SET132x50
變更為 132x50 文字模式.
.
:PROGRAM_SET132x60
變更為 132x60 文字模式.
.
:PROGRAM_RESCAN_HELP
清除快取, 重新整理已掛載的磁碟機, 以獲得在主機系統上所作的變更.

RESCAN [/A] [/Q]
RESCAN [磁碟機:] [/Q]

  [/A]      重新整理所有磁碟機
  [/Q]      啟用安靜模式
  [磁碟機:] 要重新整理的磁碟機

輸入不含參數的 RESCAN 命令來重新整理目前磁碟機.

.
:PROGRAM_CFGTOOL_HELP
啟動 DOSBox-X 程式的圖形介面組態工具.

CFGTOOL

附註: 您也可以使用 CONFIG 命令以進行命令列介面的組態設定.
.
:PROGRAM_IMGSWAP_HELP
切換軟碟機、硬碟機、以及光碟片映像檔.

IMGSWAP 磁碟機 [位置]
 磁碟機              要切換映像的磁碟機代號.
 [位置]              要切換到的映像檔位置.

.
:PROGRAM_INTRO_HELP
全螢幕的 DOSBox-X 介紹.

INTRO [/RUN] [CDROM|MOUNT|USAGE|WELCOME]
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_NOT_ASSIGNED
BIOS 的磁碟索引沒有已指派的映像檔.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_NUMBER
無效的掛載編號.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_FSTYPE
無效的 fstype.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_SIZE
無效的大小參數.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_NOT_MOUNTED_NUMBER
磁碟機編號 %d 沒有被掛載.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_UMOUNT_USAGE
不正確的 IMGMOUNT 卸載用法.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_LETTER
無效的磁碟機代號.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_CHOOSE_LETTER
與標準的 INT 13h 硬碟配額衝突, 分割區無法被掛載.
選擇掛載到不同的磁碟機代號.
.
:PROGRAM_ELTORITO_LETTER
可開機光碟 (El Torito) 模擬需要一個合適的光碟機代號.
.
:PROGRAM_ELTORITO_DRIVE_EXISTS
指定的可開機光碟 (El Torito) 光碟機, 已經以非光碟機裝置存在.
.
:PROGRAM_ELTORITO_NOT_CDDRIVE
指定的可開機光碟 (El Torito) 光碟機, 實際上不是光碟機.
.
:PROGRAM_ELTORITO_REQUIRE_FLOPPY
此時可開機光碟 (El Torito) 模擬必須要與 -t floppy 一起使用.
.
:PROGRAM_ELTORITO_NO_BOOT_RECORD
可開機光碟 (El Torito) 的開機紀錄資訊未找到.
.
:PROGRAM_ELTORITO_ENTRY_UNREADABLE
可開機光碟 (El Torito) 的開機項目無法讀取.
.
:PROGRAM_ELTORITO_NO_BOOTABLE_FLOPPY
可開機光碟 (El Torito) 的開機磁片映像未找到.
.
:PROGRAM_ELTORITO_BOOTABLE_SECTION
無法找出開機磁區的位置
.
:PROGRAM_ELTORITO_BOOTSECTOR
可開機光碟 (El Torito) 的開機磁區無法讀取
.
:PROGRAM_IMGMAKE_ALIGNMENT
無效的對齊方式
.
:PROGRAM_IMGMAKE_PARTOFS
無效的 -partofs
.
:PROGRAM_IMGMAKE_FAT
無效的 -fat 選項. 必須為 12、16、或 32
.
:PROGRAM_IMGMAKE_FATCOPIES
無效的 -fatcopies 選項
.
:PROGRAM_IMGMAKE_SPC
無效的 -spc 選項, 超出範圍
.
:PROGRAM_IMGMAKE_SPC2
無效的 -spc 選項, 必須是 2 的冪次方
.
:PROGRAM_IMGMAKE_ROOTDIR
無效的 -rootdir 選項
.
PROGRAM_IMGMAKE_BOOTSECT
無效的開機磁區位置
.
PROGRAM_IMGMAKE_VOLUME_ALIGN
健全性測試失敗: 磁碟區大小未對齊
.
:PROGRAM_IMGMAKE_FAT_ALIGN
健全性測試失敗: FAT 表格未對齊
.
:PROGRAM_IMGMAKE_SECTPERFAT
錯誤: 產生的檔案系統中, 每個檔案配置表 (FAT) 佔用的磁區數超過 256 個,
      而且不是 FAT32 檔案系統.
.
:PROGRAM_IMGMAKE_VOLSIZE
健全性測試失敗: 磁碟區大小未對齊
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTERS
錯誤: 基於設定的參數, 產生的檔案系統中的叢集數過少
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTERCOUNT
警告: 基於設定的磁碟區大小, 叢集數量過高.
      報告為較小的磁區數量.
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTER_ALIGN
健全性測試失敗: 第一個叢集未對齊
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTER_SIZE
警告: 叢集大小 >= 64KB 跟 MS-DOS 和 SCANDISK 不相容
.
:PROGRAM_BOOT_UNSUPPORTED
不支援的開機模式
.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_REPLACE
存在的重疊目錄已經被新的重疊目錄取代.
.
:PROGRAM_LOADFIX_EMS_FREE
EMS 控制代碼 %u: 無法釋放
.
:PROGRAM_LOADFIX_XMS_FREE
XMS 控制代碼 %u: 無法釋放
.
:PROGRAM_LOADFIX_EMS_ALLOC
EMS 區塊已配置用量 (%uKB)
.
:PROGRAM_LOADFIX_EMS_ALLOCERROR
無法在 EMS 區塊配置用量
.
PROGRAM_LOADFIX_NOEMS
EMS 未作用
.
:PROGRAM_LOADFIX_XMS_ALLOC
XMS 區塊已配置用量 (%uKB)
.
:PROGRAM_LOADFIX_XMS_ALLOCERROR
無法在 XMS 區塊配置用量
.
:PROGRAM_LOADFIX_NOXMS
XMS 未作用
.
:PROGRAM_LOADFIX_NOALLOC
最低的 MCB 位址高於 64KB, 無配置用量
.
:PROGRAM_BOOT_SWAP_ALREADY
所指定的多個磁碟映像, 在另一個磁碟機已設定好連接此切換清單
.
:PROGRAM_BOOT_NOT_SPECIFIED
沒有指定映像檔
.
:PROGRAM_BOOT_IS_PC88
D88 映像檔似乎是用於 PC-88, 不能用它來開機.
.
:PROGRAM_BOOT_BPS_TOOLARGE
位元組數/磁區 過大
.
:PROGRAM_BOOT_DRIVE_READERROR
讀取磁碟機發生錯誤
.
:PROGRAM_START_HELP_WIN
啟動個別的視窗以執行指定的程式或命令.

START [+|-|_] 命令 [引數]

  [+|-|_]: 最大化/最小化/隱藏 程式.
  也接受 /MAX, /MIN, /HID 選項.
  命令: 要啟動的命令、程式、或檔案.
  引數: 傳遞給應用程式的引數.
  
START 自動開啟 Windows 命令提示字元來執行這些命令時,
會等待按鍵按下才結束 (由 "startincon" 選項指定):
%s

附註: 這個命令指定的路徑是主機系統上的路徑.
.
:PROGRAM_START_HELP
啟動個別的視窗以執行指定的程式或命令.

START /OPEN 檔案
START 命令 [引數]

  /OPEN: 用關聯的程式開啟檔案或網址 (URL).
  檔案: 要用關聯的程式開啟的檔案或網址 (URL).
  命令: 要啟動或執行的命令或程式.
  引數: 傳遞給應用程式的引數.
  
附註: 這個命令指定的路徑是主機系統上的路徑.
.
:PROGRAM_START_COMPLETED
命令執行完成.
.
:PROGRAM_START_COMMAND
正在啟動 %s...
.
:PROGRAM_START_CTRLC
(按下 Ctrl+C 立即結束)
.
:PROGRAM_START_HOST_ERROR
錯誤: START 不能啟動應用程式以在您目前的主機系統上執行.
.
:PROGRAM_START_LAUNCH_ERROR
錯誤: START 不能執行應用程式.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_ELTORITO_NO_FILE
當從 El Torito 可開機光碟掛載軟碟機時不要指定檔案.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_RAMDRIVE_NO_FILE
當掛載 RAM 磁碟機時不要指定檔案.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_SECTORSIZE
磁區大小必須大於 512 位元組, 而且要整除映像的叢集大小 %lu 位元組.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_OPEN_ERROR
不能開啟 '%s'
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_QCOW2_INVALID
qcow2 映像 '%s' 不支援
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_GEOMETRY_ERROR
無法偵測磁碟機版面
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_DOS_VERSION
掛載這個映像檔需要報告為 %u.%u 或以上的 DOS 版本.
%s
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_FLOPPYSIZE
磁片大小無法識別
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MULTIPLE_USED
設定的多個映像檔, 已經被另一個磁碟機使用.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MULTIPLE_NOTSUPPORTED
多個磁碟映像不被對應的磁碟機支援
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_HD_FDPOSITION
在軟碟機位置不能掛載硬碟機.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_FD_HDPOSITION
在硬碟機位置不能掛載軟碟機.
.
:PROGRAM_ELTORITO_ISOMOUNT
El Torito 可開機光碟: -fs iso 掛載未受支援
.
:PROGRAM_MODE_STATUS
CON 裝置的狀態:
----------------------
欄數=%d
列數=%d
.
:PROGRAM_MODE_NOTSUPPORTED

在此裝置上不支援字碼頁的操作
.
:PROGRAM_MODE_RATE_DELAY
鍵盤輸入速率與延遲必須一起指定
.
:PROGRAM_UTF8_HELP
轉換 UTF-8 文字以在目前字碼頁檢視.

UTF8 < [磁碟機:][路徑]檔名
命令名稱 | UTF8
.
:PROGRAM_UTF8_NO_TEXT
找不到輸入文字.
.
:PROGRAM_UTF8_INVALIDCP
提供文字轉換的字碼頁無效.
.
:PROGRAM_UTF8_NOT_UTF8
輸入的文字是 UTF-16.
.
:PROGRAM_UTF8_CONVERSION_ERROR
在文字轉換過程發生錯誤.
.
:PROGRAM_UTF16_HELP
轉換 UTF-16 文字以在目前字碼頁檢視.

UTF16 [/BE|/LE] < [磁碟機:][路徑]檔名
命令名稱 | UTF16 [/BE|/LE]

  /BE  使用 UTF-16 大端序
  /LE  使用 UTF-16 小端序
.
:PROGRAM_VTEXT_HELP
變更 DOS/V 模擬的 V-text 模式.

VTEXT [模式]

  [模式] 設定值為 0、1、2, 分別對應: 無 V-text、V-text 1、V-text 2.

輸入不含參數的 VTEXT 命令顯示目前的 V-text 模式狀態.
.
:PROGRAM_NMITEST_HELP
產生一個非遮罩式插斷 (NMI).

NMITEST

附註: 這是一個偵錯工具, 測試插斷處理常式是否能正常運作.
.
:PROGRAM_NMITEST_GENERATE_NMI
正在產生一個非遮罩式插斷 (NMI)...
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_HELP
在 DOSBox-X 內擷取或釋放滑鼠.

CAPMOUSE [/C|/R]

  /C 擷取滑鼠
  /R 釋放滑鼠
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_MOUSE
滑鼠
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_CURRENTLY
目前 
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_CAPTURED
已擷取
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_RELEASED
已釋放
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_HELP
對執行中的 DOS 程式執行指令碼的鍵盤項目輸入.

AUTOTYPE [-list] [-w 等待] [-p 間距] 按鈕_1 [按鈕_2 [...]]

其中:
  -list:   列出所有可用的按鈕名稱.
  -w 等待: 鍵入開始前的秒數. 預設兩秒; 最大 30 秒.
  -p 間距: 每次按鍵之間的秒數. 預設半秒; 最大 10 秒.
  
  序列是由一個或多個以空白分隔的按鈕組成.
  自動鍵入在「等待」秒數後開始, 於每個「間距」秒數再將每項按鈕輸入.
  一個逗號 , 字元額外插入一段「間距」的延遲.
  
一些舉例:
  AUTOTYPE -w 1 -p 0.3 up enter , right enter
  AUTOTYPE -p 0.2 f1 kp_8 , , enter
  AUTOTYPE -w 1.3 esc enter , p l a y e r enter
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_NO_BINDINGS
AUTOTYPE: 對應表中沒有按鍵繫結
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_CLAMP_VALUE
AUTOTYPE: 限制 %s 的值從 %.2f 改成 %.2f
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_INVALID_VALUE
AUTOTYPE: %s 的值 '%s' 不是有效的浮點數
.
:PROGRAM_ADDKEY_HELP
產生人工的按鍵輸入.

ADDKEY [p毫秒] [按鍵]

例如, 下面的命令鍵入 "dir" 接著在 1 秒之後鍵入 ENTER:

ADDKEY p1000 d i r enter

您也可以嘗試改用 AUTOTYPE 命令, 來對執行中的 DOS 程式執行指令碼的鍵盤項目輸入.

.
:PROGRAM_SETCOLOR_HELP
檢視或變更文字模式的色彩配置設定.

SETCOLOR [色彩編號 [值]]

舉列:

   SETCOLOR 0 (50,50,50)
變更色彩編號 0 為指定的色彩值

   SETCOLOR 7 -
變更色彩編號 7 為預設的色彩值

   SETCOLOR 3 +
色彩編號 3 改回至先前設定的色彩值

   SETCOLOR MONO
顯示目前的 MONO 模式狀態

要變更目前的背景和前景顏色, 使用 COLOR 命令.
.
:PROGRAM_SETCOLOR_STATUS
MONO 模式狀態: %s (影像模式 %d)

.
:PROGRAM_SETCOLOR_ACTIVE
作用中
.
:PROGRAM_SETCOLOR_INACTIVE
無作用
.
:PROGRAM_SETCOLOR_UNAVAILABLE
不能用
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_MODE7
MONO 模式狀態 => 作用中 (影像模式 7)
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_MODE3
MONO 模式狀態 => 無作用 (影像模式 3)
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_FAIL
無法變更 MONO 模式
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_SYNTAX
MONO 必須是 + 或 -: %s
.
:PROGRAM_SETCOLOR_COLOR
色彩 %d: (%d,%d,%d) 或是 #%02x%02x%02x

.
:PROGRAM_SETCOLOR_INVALID_NUMBER
無效的色彩編號 - %s
.
:PROGRAM_SETCOLOR_INVALID_VALUE
無效的色彩值 - %s
.
:PROGRAM_SETCOLOR_NOT_SUPPORTED
對於目前的影像模式, 不支援變更色彩配置.
.
:PROGRAM_BOOT_UNKNOWN_BOOTHAX
未知的 boothax 模式
.
:PROGRAM_BOOT_SPECIFY_FILE
必須指定 BIOS 映像來開機
.
:PROGRAM_BOOT_BIOS_OPEN_ERROR
不能開啟 BIOS 映像
.
:PROGRAM_BIOSTEST_SPECIFY_FILE
必須指定要載入的 BIOS 檔案.
.
:PROGRAM_BIOSTEST_OPEN_ERROR
不能開啟檔案
.
:PROGRAM_BIOSTEST_TOO_LARGE
BIOS 檔案過大
.
:PROGRAM_DELTREE_HELP
刪除目錄以及當中的所有子目錄和檔案.

刪除一個或多個檔案與目錄:
DELTREE [/Y] [磁碟機:]路徑 [[磁碟機:]路徑[...]]

  /Y               刪除子目錄時不進行確認.
  [磁碟機:]路徑    指定要刪除的目錄名稱.

附註: 小心使用 DELTREE. 指定目錄中的每個檔案和子目錄都會被刪除.

.
:PROGRAM_TREE_HELP
以圖形顯示磁碟機或路徑的目錄結構.

TREE [磁碟機:][路徑] [/F] [/A]

  /F   顯示各個目錄中檔案的名稱.
  /A   改用 ASCII 取代擴充字元.

.
:PROGRAM_TITLE_HELP
設定 DOSBox-X 的視窗標題.

TITLE [字串]

  字串       指定 DOSBox-X 的視窗標題.

.
:PROGRAM_COLOR_HELP
設定預設主控台的前景及背景色彩.

COLOR [屬性]

  屬性        指定主控台輸出的色彩屬性
  
色彩屬性由十六進位的「兩位數」數字來指定 -- 第一位數對應到背景色;
第二位數對應到前景色. 每一位數可以是下列的任一個值:

    0 = 黑色        8 = 灰色
    1 = 藍色        9 = 淺藍色
    2 = 綠色        A = 淺綠色
    3 = 藍綠色      B = 淺藍綠色
    4 = 紅色        C = 淺紅色
    5 = 紫色        D = 淺紫色
    6 = 黃色        E = 淺黃色
    7 = 白色        F = 亮白色

如果沒有設定引數, 則此命令會將原本的色彩回復.
如果嘗試執行帶有相同前景和背景色彩的 COLOR 命令,
ERRORLEVEL 會被 COLOR 命令設定為 1.

舉例: "COLOR fc" 命令會產生亮白色為底的淺紅色.

.
:ERROR
錯誤
.
:INFORMATION
資訊
.
:PROGRAM_SWITCH_LANG
您已經將作用中的字碼頁變更為 %d.
您要載入對應此字碼頁的語言檔案 %s 嗎?
.
:PROGRAM_ALREADY_MOUNTED
磁碟機 %s: 已經被掛載. 先將它卸載後再重試一遍.
. 
:PROGRAM_DRIVE_NO_EXIST
磁碟機 %s: 不存在於系統中.
.
:PROGRAM_DRIVE_WARN
是否真的要讓 DOSBox-X 存取您真實電腦中的%s機 %s?
.
:DRIVE_TYPE_FLOPPY
軟式磁碟
.
:DRIVE_TYPE_REMOVABLE
卸除式磁碟
.
:DRIVE_TYPE_NETWORK
網路磁碟
.
:DRIVE_TYPE_HARD
硬式磁碟
.
:DRIVE_TYPE_LOCAL
本機磁碟
.
:DRIVE_TYPE_CDROM
唯讀式光碟
.
:PROGRAM_CDDRIVE_WARN
光碟機 %s 目前使用此映像檔掛載:

%s

您現在要變更光碟映像檔嗎?
.
:PROGRAM_CDMOUNT_ERROR
不能掛載選取的光碟映像檔.
.
:ELTORITO_IMAGE
可開機光碟 (El Torito) 的軟碟映像
.
:RAM_FLOPPY_IMAGE
RAM 軟碟映像
.
:PROGRAM_FLOPPY_WARN
軟碟機 %s 目前使用此映像檔掛載:

%s

您要現在變更軟碟映像檔嗎?
.
:PROGRAM_FLOPPYMOUNT_ERROR
不能掛載選取的軟碟映像檔.
.
:PROGRAM_MOUNT_MORE_IMAGES
您還要掛載更多的映像檔嗎?
.
:PROGRAM_MOUNT_PATH_TOOLONG
被掛載的檔案路徑過長.
.
:PROGRAM_BOOT_FAILED
磁碟機 %s: 無法開機.
.
:PROGRAM_MOUNT_FAILED
磁碟機 %s: 無法掛載.
.
:PROGRAM_MOUNT_IMAGE
已掛載%s到磁碟機 %s:
%s %s
.
:ARCHIVE
壓縮檔
.
:DISK_IMAGE
磁碟映像
.
:READONLY_MODE
唯讀模式
.
:PROGRAM_MOUNT_SELECT_DRIVE
替磁碟機 %s 選擇一個要掛載的磁碟機/目錄: 呈現為 %s
.
:PROGRAM_MOUNT_CDROM_SUPPORT
將目錄掛載為光碟機時提供有限支援.
.
:PROGRAM_MOUNT_NOT_MOUNTED
磁碟機 %s: 尚未被掛載.
.
:PROGRAM_PROGRAM_ALREADY
另一個程式早已在執行中.
.
:PROGRAM_SHELL_ALREADY
另一個殼層目前在執行中.
.
:PROGRAM_MOUNT_SUCCESS
磁碟機 %s 現在已被掛載到:
%s
.
:PROGRAM_WARN_QUICKLAUNCH
快速啟動會自動在 DOSBox-X 內掛載磁碟機 C.
C 槽已經被掛載. 您還要繼續嗎?
.
:PROGRAM_NO_EXECUTABLE
未找到可執行檔.
.
:PROGRAM_EXEC_FINISHED
程式已經完成執行. 您現在要卸載磁碟機 %s 嗎?
.
:PROGRAM_ASK_CHCP
磁碟機 %c: 要正常地存取可能需要用到字碼頁 %d.

您現在想要將目前的字碼頁變更為 %d 嗎?
.
:PROGRAM_CHANGING_CODEPAGE
變更字碼頁
.
:IMAGEMOUNT_CHANGE_DOSVER
掛載此類型的磁碟映像需要報告為 %s 或以上的 DOS 版本.
現在您想要自動變更報告的 DOS 版本為 %s 以及掛載這個磁碟映像嗎?
.
:MENU_DRIVE_NOTEXIST
磁碟機不存在, 或者是從磁碟映像掛載.
.
:MENU_SAVE_IMAGE_FAILED
無法儲存磁碟映像.
.
:MENU_JP_CPONLY
此功能只適用於日文的字碼頁 (932).
.
:MENU_CH_CPONLY
此功能只適用於中文的字碼頁 (936、950、或 951).
.
:MENU_GLIDE_ERROR
不能啟用 Glide 直通. 檢查 Glide wrapper 安裝.
.
:MENU_HIGH_INTENSITY_ERROR
目前的影像模式不支援醒目標記.
.
:MENU_SAVE_FILE_ERROR
不能儲存到檔案: %s
.
:MENU_INT2F_SUCCESS
INT 2Fh 勾點已被成功設定.
.
:MENU_INT2F_ALREADY_SET
INT 2Fh 勾點早已被設定.
.
:QUIT_DISABLED
在目前的情況, 結束 DOSBox-X 已被停用.
.
:QUIT_CONFIRM
將要結束 DOSBox-X.
您確定嗎?
.
:QUIT_GUEST_DISABLED
有客體系統正在執行時您不能結束 DOSBox-X.
.
:QUIT_GUEST_CONFIRM
目前有客體系統正在執行中.
您確定要現在直接結束嗎?
.
:QUIT_FILE_OPEN_DISABLED
有一個或多個檔案被開啟時您不能結束 DOSBox-X.
.
:QUIT_FILE_OPEN_CONFIRM
目前有一個或多個檔案被開啟中, 現在結束 DOSBox-X 或許會有風險.
您確定要現在直接結束嗎?
.
:QUIT_PROGRAM_DISABLED
有程式或遊戲正在執行時您不能結束 DOSBox-X.
.
:QUIT_PROGRAM_CONFIRM
目前有程式或遊戲正在執行中.
您確定要現在直接結束嗎?
.
:LANG_JP_INCOMPATIBLE
您指定的語言檔案使用了與日本 PC-98、JEGA/AX 系統不相容的字碼頁.

您確定要在這個機器類型使用此語言檔嗎?
.
:LANG_DOSV_INCOMPATIBLE
您指定的語言檔案使用了與目前 DOS/V 系統不相容的字碼頁.

您確定要在這個系統類型使用此語言檔嗎?
.
:LANG_CHANGE_CP
指定的語言檔案使用字碼頁 %d. 您想要字碼頁也跟著變更嗎?
.
:SCALER_LOAD_WARN
此縮放器可能不能正常運作、或有非預期的效果:

%s

您要強制載入縮放器嗎?
.
:PIXEL_SHADER_WARN
此像素著色器可能非必要、或有非預期的效果:

%s

您仍然要載入像素著色器嗎?

(您可以在 pixelshader 的設定值後方加上 'forced' 來強制載入像素著色器並略過此訊息)
.
:PIXEL_SHADER_LOADED
已載入像素著色器 - %s
.
:MAPPEREDITOR_NOT_AVAILABLE
對應表編輯器目前不能用.
.
:OPL_REC_COMPLETED
Raw OPL 的輸出已存檔:

%s
.
:OPL_CAPTURE_FAILED
目前應用程式正在使用 ESFM 原生模式, 這種模式不被 Raw OPL 格式支援, 所以不能擷取 Raw OPL 的輸出.
.
:TTF_DBCS_ONLY
此功能只適用於中文/日文/韓文的字碼頁.
.
:SAVE_FAILED
無法儲存目前狀態.
.
:SAVE_CORRUPTED
儲存狀態已損壞! 程式可能不能運作.
.
:SAVE_SCREENSHOT
螢幕抓圖已存檔:

%s
.
