:DOSBOX-X:LANGUAGE:Simplified Chinese
:DOSBOX-X:CODEPAGE:936
:DOSBOX-X:VERSION:2026.01.02
:DOSBOX-X:REMARK:配置完中文语言与字体后，就可以直接支持中文显示和打印。国家和代码页选项可以留空，或设为 “86,936”。
:AUTOEXEC_CONFIGFILE_HELP
Lines in this section will be run at startup.
You can put your MOUNT lines here.

.
:CONFIGFILE_INTRO
# This is the configuration file for DOSBox-X %s. (Please use the latest version of DOSBox-X)
# Lines starting with a # are comment lines and are ignored by DOSBox-X.
# They are used to (briefly) document the effect of each option.
# To write out ALL options, use command 'config -all' with -wc or -writeconf options.
.
:CONFIG_SUGGESTED_VALUES
Possible values
.
:CONFIG_ADVANCED_OPTION
Advanced option (see full configuration reference file [dosbox-x.reference.full.conf] for more details)
.
:CONFIG_TOOL
DOSBox-X 配置工具
.
:CONFIG_TOOL_EXIT
退出配置工具
.
:MAPPER_EDITOR_EXIT
退出按键编辑
.
:SAVE_MAPPER_FILE
保存按键配置文件
.
:WARNING
警告
.
:YES
是
.
:NO
否
.
:OK
确定
.
:CANCEL
取消
.
:CLOSE
关闭
.
:DEBUGCMD
输入调试器命令
.
:ADD
加入
.
:DEL
删除
.
:NEXT
下个
.
:SAVE
保存
.
:EXIT
退出
.
:CAPTURE
捕获
.
:SAVE_CONFIGURATION
保存配置
.
:SAVE_LANGUAGE
保存语言文件
.
:SAVE_RESTART
保存并重启动
.
:PASTE_CLIPBOARD
粘贴剪贴板文字
.
:APPEND_HISTORY
附加历史
.
:EXECUTE_NOW
立即执行
.
:ADDITION_CONTENT
附加内容:
.
:CONTENT
内容:
.
:EDIT_FOR
编辑 %s
.
:HELP_FOR
%s 的帮助
.
:HELP_INFO
点击下方“帮助”按钮查看详细帮助信息.
.
:SELECT_VALUE
选择属性值
.
:CONFIGURATION_FOR
%s 的配置
.
:CONFIGURATION
配置
.
:SETTINGS
设置
.
:LOGGING_OUTPUT
DOSBox-X记录显示
.
:CODE_OVERVIEW
代码概览
.
:VISIT_HOMEPAGE
访问主页
.
:GET_STARTED
轻松上手
.
:CDROM_SUPPORT
光盘支持
.
:DRIVE_INFORMATION
驱动器信息
.
:MOUNTED_DRIVE_NUMBER
已分配的驱动器号
.
:IDE_CONTROLLER_ASSIGNMENT
IDE 控制器状态
.
:HELP_COMMAND
DOS 命令帮助
.
:CURRENT_VOLUME
当前混音器音量
.
:CURRENT_SBCONFIG
声卡配置信息
.
:CURRENT_MIDICONFIG
MIDI/OPL 设备配置信息
.
:CREATE_IMAGE
创建空白磁盘镜像
.
:NETWORK_LIST
网络接口列表
.
:PRINTER_LIST
打印机设备列表
.
:INTRODUCTION
介绍
.
:CONFIGURE_GROUP
选择设置组进行配置:
.
:SHOW_ADVOPT
显示高级选项
.
:USE_PRIMARYCONFIG
使用主配置文件
.
:USE_PORTABLECONFIG
使用程序目录配置文件
.
:USE_USERCONFIG
使用用户配置文件
.
:CONFIG_SAVETO
输入要保存的配置文件的文件名:
.
:CONFIG_SAVEALL
保存所有（包括高级）选项到配置文件
.
:LANG_FILENAME
输入语言文件的文件名:
.
:LANG_LANGNAME
语言名称(可选):
.
:INTRO_MESSAGE
欢迎使用 DOSBox-X, 自由免费且完整的 DOS 模拟器.
DOSBox-X 模拟 DOS 命令行让您觉得好像在真正使用 DOS.
您也可以在 DOS 虚拟机中运行 Windows 3.x 和 Windows 9x/Me.
.
:DRIVE
驱动器
.
:TYPE
类型
.
:LABEL
标签
.
:DRIVE_NUMBER
驱动器号
.
:DISK_NAME
磁盘名称
.
:IDE_POSITION
IDE 位置
.
:SWAP_SLOT
交换点
.
:EMPTY_SLOT
空档
.
:SLOT
存档
.
:SELECT_EVENT
选择要修改的事件.
.
:SELECT_DIFFERENT_EVENT
选择另一个事件或者按加入/删除/下个按钮.
.
:PRESS_JOYSTICK_KEY
按键盘上的键/游戏杆按钮或者移动游戏杆.
.
:CAPTURE_ENABLED
捕获已启用. 按 ESC 键停止捕获.
.
:MAPPER_FILE_SAVED
按键配置文件已保存
.
:AUTO_CYCLE_MAX
自动选择周期 [最大]
.
:AUTO_CYCLE_AUTO
自动选择周期 [自动]
.
:AUTO_CYCLE_OFF
自动选择周期 [关闭]
.
:PROGRAM_CONFIG_PROPERTY_ERROR
找不到该段落或属性.

.
:PROGRAM_CONFIG_NO_PROPERTY
属性 %s 在段落 %s 中无法找到.

.
:PROGRAM_CONFIG_SET_SYNTAX
选项 -set 的语法不正确.

.
:PROGRAM_CONFIG_NOCONFIGFILE
没有加载配置文件!

.
:PROGRAM_CONFIG_PRIMARY_CONF
主配置文件: 
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_ADDITIONAL_CONF
附加配置文件:

.
:PROGRAM_CONFIG_GLOBAL_CONF

全局配置文件:
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_CONFDIR
DOSBox-X %s 用户配置文件目录: 
%s


.
:PROGRAM_CONFIG_WORKDIR
DOSBox-X 的工作目录: 
%s


.
:PROGRAM_CONFIG_FILE_ERROR

无法打开文件 %s

.
:PROGRAM_CONFIG_FILE_WHICH
写入配置文件 %s

.
:PROGRAM_LANGUAGE_FILE_WHICH
已写入语言文件 %s

.
:PROGRAM_CONFIG_USAGE
DOSBox-X 命令行配置工具. 支持的选项为:
-wc (或 -writeconf) 不带参数: 写入加载的主配置文件.
-wc (或 -writeconf) 加文件名: 写入配置目录中的配置文件.
-wl (或 -writelang) 加文件名: 将文字写入语言文件.
-ln (或 -langname) 显示 (不带参数) 或指定语言名称.
-wcp [文件名] 将配置文件写入程序目录 (dosbox-x.conf 或指定文件名).
-wcd 写入配置目录中的默认配置文件.
-all, -mod 与 -wc, -wcp, 或 -wcd 一起使用以写入所有/修改过的配置选项.
-wcboot, -wcpboot, 或 -wcdboot 将在写入配置文件后自动重启 DOSBox-X.
-bootconf (或 -bc) 重启 DOSBox-X 并加载指定的配置文件 (或加载的主配置文件).
-norem 与 -wc, -wcp, 或 -wcd 一起使用时不写入配置文件的注释.
-l 列出 DOSBox-X 的配置参数.
-h, -help, -? 显示此帮助; 加入 "sections" 一词以显示段落列表.
-h, -help, -? 段落 / 属性 显示指定段落或属性的信息.
-axclear 清除 [autoexec] 段落.
-axadd [行] 加入指定行至 [autoexec] 段落.
-axtype 显示 [autoexec] 段落中的内容.
-avistart, -avistop 开始或结束记录 AVI.
-securemode 启用安全模式, 将禁用挂载驱动器等功能.
-startmapper 启动 DOSBox-X 的按键配置工具.
-gui 启动图形界面的配置工具.
-get "段落 属性" 返回指定属性的值 （并设置 CONFIG 环境变量).
-set (或 -setf 强制设置) "段落 属性=值" 设置指定属性的值.

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_PROPHLP
属性 "%s" 的目的 (包含在 "%s" 段落中):
%s

可能的值: %s
默认值: %s
当前值: %s

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_LINEHLP
段落 "%s" 的目的:
%s
当前值:
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_NOCHANGE
该属性不能在运行时改变.

.
:PROGRAM_CONFIG_APPLY_RESTART
是否要立即重新启动以应用设置 [Y/N]?
.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_POSINT
正整数
.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_SECTHLP
段落 %s 包含以下属性:

.
:PROGRAM_CONFIG_HLP_SECTLIST
DOSBox-X 配置文件包含以下段落:


.
:PROGRAM_CONFIG_SECURE_ON
切换至安全模式.

.
:PROGRAM_CONFIG_SECURE_DISALLOW
This operation is not permitted in secure mode.

.
:PROGRAM_CONFIG_SECTION_ERROR
段落 %s 不存在.

.
:PROGRAM_CONFIG_VALUE_ERROR
"%s" 不是属性 %s 的合法值.

.
:PROGRAM_CONFIG_PROPERTY_DUPLICATE
可能有其它段落包含同样的属性名称.

.
:PROGRAM_CONFIG_GET_SYNTAX
正确的语法: config -get "段落 属性".

.
:PROGRAM_CONFIG_PRINT_STARTUP

DOSBox-X 是用以下命令行参数启动:
%s

.
:PROGRAM_CONFIG_MISSINGPARAM
缺少参数.
.
:PROGRAM_MOUSE_INSTALL
安装在 PS/2 端口.

.
:PROGRAM_MOUSE_VERTICAL
已启用反转Y轴.

.
:PROGRAM_MOUSE_VERTICAL_BACK
已禁用反转Y轴.

.
:PROGRAM_MOUSE_UNINSTALL
驱动程序已成功卸载...

.
:PROGRAM_MOUSE_ERROR
已经安装在 PS/2 端口.

.
:PROGRAM_MOUSE_NOINSTALLED
驱动程序未安装.

.
:PROGRAM_MOUSE_HELP
启用或禁用鼠标.

MOUSE [/?] [/U] [/V]
  /U: 卸载
  /V: 反转Y轴

.
:PROGRAM_MOUNT_CDROMS_FOUND
找到的光驱: %d

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_FORMAT
%-5s  %-58s %-12s

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_ELTORITO
驱动器 %c 挂载为光盘的启动软盘

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_RAMDRIVE
驱动器 %c 挂载为内存盘

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_2
驱动器 %c 挂载为 %s

.
:PROGRAM_MOUNT_STATUS_1
当前已挂载的驱动器为:

.
:PROGRAM_MOUNT_NOT_FORMATTED
Drive not formatted. Format it before accessing the drive.

.
:PROGRAM_MOUNT_UNSUPPORTED_EXT
Unsupported extension %s: Mounted as raw IMG image.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_FORMAT
%-5s  %-47s  %-12s  %s

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_NUMBER_FORMAT
%-12s  %-40s  %-12s  %s

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_2
当前已挂载的驱动器号为:

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_1
当前已挂载的 FAT/ISO 驱动器为:

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_STATUS_NONE
没有已挂载的驱动器

.
:PROGRAM_IMGSWAP_STATUS
当前可交换的驱动器为:

.
:PROGRAM_IMGSWAP_ERROR
此驱动器的位置必须在 1 和 %d 之间.

.
:PROGRAM_MOUNT_ERROR_1
目录 %s 不存在.

.
:PROGRAM_MOUNT_ERROR_2
%s 不是目录

.
:PROGRAM_MOUNT_IMGMOUNT
要挂载镜像文件, 请使用 IMGMOUNT 而不是 MOUNT 命令.

.
:PROGRAM_MOUNT_ILL_TYPE
非法类型 %s

.
:PROGRAM_MOUNT_ALREADY_MOUNTED
驱动器 %c 已挂载为 %s

.
:PROGRAM_MOUNT_USAGE
挂载主机系统中的目录或驱动器为 DOSBox-X 驱动器.
用法: MOUNT 驱动器 主机目录 [选项]
 驱动器            主机目录或驱动器将被挂载的盘符.
 主机目录          主机系统中要被挂载的目录或驱动器.
 [选项]            挂载选项. 支持以下选项:
 -t                指定所挂载驱动器的显现类型.
                   支持的驱动器类型为: dir, floppy, cdrom, overlay
                   (其中 'overlay' 将重定向挂载驱动器中的写操作至另一个目录)
 -label [名称]     设置驱动器的标签名称 (全部大写).
 -nl               如果指定的驱动器已挂载,自动使用下一个驱动器.
 -ro               以只读方式挂载驱动器.
 -pr               指定路径为相对于配置文件所在目录.
 -cd               显示包含光驱号的主机光驱列表.
 -usecd [驱动器号] 支持直接硬件模拟比如 CD 音频播放.
 -ioctl            使用最低级别的硬件访问 (与 -usecd 选项一起使用).
 -aspi             使用已安装的 ASPI 层 (与 -usecd 选项一起使用).
 -freesize [大小]  指定驱动器中的剩余磁盘工间 (单位: MB, 或软盘: KB).
 -nocachedir       启用即时更新而不使用驱动器缓存.
 -z 驱动器         将虚拟驱动器 Z: 移动到另一个盘符.
 -o                将驱动器报告为: local, remote.
 -q                安静模式 (不显示消息).
 -u                卸载驱动器.
 -examples         显示用法举例.
输入不带参数的 MOUNT 命令将显示已挂载的驱动器列表.
.
:PROGRAM_MOUNT_EXAMPLE
一个 MOUNT 命令的基本例子:

MOUNT c %s

此命令将主机目录 %s 呈现为 DOSBox-X 中的 C 盘驱动器.
此目录必须在主机系统中存在. 如果目录包含空格, 请将它用双引号包含起来.
例如: %s

更多 MOUNT 命令的使用举例:

MOUNT                             - 列出所有已挂载的驱动器
MOUNT -cd                         - 列出本机所有光盘驱动器
MOUNT d %s            - 将驱动器 D 挂载为指定目录
MOUNT c %s -t cdrom      - 将驱动器 C: 以光驱方式挂载为指定目录
MOUNT c %s -ro           - 将驱动器 C: 以只读方式挂载
MOUNT c %s -label TEST   - 挂载驱动器 C: 并给予标签 TEST
MOUNT c %s -nocachedir   - 挂载驱动器 C: 且不使用驱动器缓存
MOUNT c %s -freesize 128 - 挂载驱动器 C: 并报告剩余磁盘空间为 128MB
MOUNT c %s -u            - 强制挂载驱动器 C: 即使之前已挂载
MOUNT c %s -t overlay  - 将覆盖目录作用于已挂载的驱动器 C:
MOUNT c -u                        - 卸载驱动器 C:

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_NOT_MOUNTED
驱动器 %c 未挂载.

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_SUCCESS
驱动器 %c 已成功卸载.

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_NUMBER_SUCCESS
驱动器号 %c 已成功卸载.

.
:PROGRAM_MOUNT_UMOUNT_NO_VIRTUAL
不能卸载虚拟驱动器.

.
:PROGRAM_MOUNT_WARNING_WIN
警告: 不建议挂载 C 盘根目录.

.
:PROGRAM_MOUNT_WARNING_OTHER
警告: 不建议挂载文件系统根目录.

.
:PROGRAM_MOUNT_PHYSFS_ERROR
无法从此压缩文档中挂载 PhysFS 驱动器.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_NO_BASE
请先挂载普通目录然后在上面加上覆盖目录.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_INCOMPAT_BASE
覆盖目录与指定的驱动器不兼容.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_MIXED_BASE
覆盖目录需与原驱动器所指定的定位方式相同，不能混合相对路径和绝对路径.
.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_SAME_AS_BASE
覆盖目录不能与原驱动器的目录相同.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_ERROR
创建覆盖目录时发生错误.

.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_STATUS
覆盖目录 %s 已挂载于驱动器 %c 上.

.
:PROGRAM_LOADFIX_ALLOC
%d 字节已分配.

.
:PROGRAM_LOADFIX_DEALLOC
%d 字节已释放.

.
:PROGRAM_LOADFIX_DEALLOCALL
已释放使用的内存.

.
:PROGRAM_LOADFIX_ERROR
内存分配错误.

.
:PROGRAM_LOADFIX_HELP
通过减少可用内存将程序加载到第一个 64 KB 以上内存区域.

LOADFIX [-xms] [-ems] [-{ram}] [{程序}] [{选项}]
LOADFIX -f [-xms] [-ems]

  -xms        从 XMS 内存中而不是常规内存中分配内存
  -ems        从 EMS 内存中而不是常规内存中分配内存
  -{ram}      指定要分配的内存大小（单位:千字节)
              常规内存默认为 64KB ; XMS或EMS内存默认为 1MB
  -a          自动分配足够的内存以充满低端 64KB 内存
  -f (或 -d)  释放此前分配的内存
  {程序}      运行指定的程序
  {选项}      程序选项 (如果有)

举例:
  LOADFIX game.exe     分配 64KB 常规内存并运行 game.exe
  LOADFIX -a           自动分配足够的常规内存
  LOADFIX -128         分配 128KB 常规内存
  LOADFIX -xms         分配 1MB XMS 内存
  LOADFIX -f           释放已分配的常规内存

.
:MSCDEX_SUCCESS
MSCDEX 已安装.

.
:MSCDEX_ERROR_MULTIPLE_CDROMS
MSCDEX 错误: 多个光盘的驱动器字母应保持连续.

.
:MSCDEX_ERROR_NOT_SUPPORTED
MSCDEX 错误: 尚未支持.

.
:MSCDEX_ERROR_PATH
MSCDEX: 指定的位置并非光驱.

.
:MSCDEX_ERROR_OPEN
MSCDEX 错误: 非法文件或无法打开文件.

.
:MSCDEX_TOO_MANY_DRIVES
MSCDEX 错误: 光驱数量过多 (最多5个). MSCDEX 安装失败.

.
:MSCDEX_LIMITED_SUPPORT
MSCDEX: 挂载子目录: 有限支持.

.
:MSCDEX_INVALID_FILEFORMAT
MSCDEX 错误: 文件并非 ISO/CUE 镜像文件或含有错误.

.
:MSCDEX_UNKNOWN_ERROR
MSCDEX 错误: 未知错误.

.
:PROGRAM_RESCAN_SUCCESS
驱动器缓存已清除.

.
:PROGRAM_INTRO
欢迎使用 DOSBox-X, 支持声音和图像且开放源代码的 x86 模拟器.
DOSBox-X 创建一个 DOS 环境让您仿佛正在使用原本的 DOS 系统.

DOSBox-X 如果遇到错误将会在未警告的情况下停止运行或退出!



.
:PROGRAM_INTRO_MENU_UP
       DOSBox-X 介绍
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_BASIC
基本挂载 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_CDROM
光驱支持 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_USAGE
使用 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_INFO
信息 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_QUIT
退出 
.
:PROGRAM_INTRO_MENU_BASIC_HELP

   MOUNT 允许您将连接真实硬件与 DOSBox-X 的虚拟电脑连接起来.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_CDROM_HELP

   如果在 DOSBox-X 中挂载光盘, 您需要在挂载它们时指定更多的选项.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_USAGE_HELP

   您可以提供给 DOSBox-X 的命令行参数概述.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_INFO_HELP

   怎样获得关于 DOSBox-X 的更多信息.

.
:PROGRAM_INTRO_MENU_QUIT_HELP

   退出 DOSBox-X 介绍.

.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_TOP
这儿提供您可以提供给 DOSBox-X 的命令行参数的概述.
Windows 用户必须打开 cmd.exe 或者编辑 DOSBox-X.exe 的快捷方式以使用它们.

dosbox-x [名称] [-exit] [-version] [-fastlaunch] [-fullscreen]
         [-conf 配置文件] [-lang 语言文件] [-machine 机器类型]
         [-startmapper] [-noautoexec] [-scaler 缩放器 | -forcescaler 缩放器]
         [-o 选项] [-c 命令] [-set <段落 属性=值>]


.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_1
  名称
	如果指定的名称为目录将自动挂载为驱动器 C:.
	如果指定的名称为可执行文件将自动将其所在的目录挂载为 C: 并执行该程序.

  -exit
	当 DOS 程序运行结束后 DOSBox-X 将自动关闭自身.

  -version
	输出版本信息并退出. 特别对于前台程序有用.

  -fastlaunch
	启动快速启动方式 (跳过 BIOS 和欢迎屏幕).

  -fullscreen
	以全屏幕方式启动 DOSBox-X.

.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_2
  -conf 配置文件
	以指定配置文件中的设置启动 DOSBox-X.
	查看帮助文档取得更详细信息.

  -lang 语言文件
	以指定的语言文件启动 DOSBox-X.

  -startmapper
	启动后直接进入按键编辑. 特别适用于出现键盘问题的用户.

  -machine 机器类型
	启动 DOSBox-X 并模拟指定的机器类型. 合法值包括:
	hercules, cga, cga_mono, mcga, mda, pcjr, tandy, ega, vga, vgaonly,
	pc98, vesa_nolfb, vesa_oldvbe, svga_paradise, svga_s3 (默认值).
	机器类型将同时影响视频和可用声卡.

.
:PROGRAM_INTRO_USAGE_3
  -noautoexec
	跳过调入的配置文件中的 [autoexec] 段落.

  -o 选项
	如果指定了可执行文件名称, 则为"名称"提供命令行选项.
	多个 -o 可用于多个可执行文件名称.

  -c 命令
	在启动程序前先执行指定的命令. 可以用多个 -c 参数指定多个命令.
	命令可以为内部程序, DOS 命令或且已挂载驱动器中的可执行文件.

  -set <段落 属性=值>
	强制设置配置选项 (覆盖配置文件中相应的选项).
	可以用多个 -set 参数指定多个选项.

.
:PROGRAM_INTRO_INFO
信息:

关于基本挂载的信息, 请输入 intro mount
关于光驱支持的信息, 请输入 intro cdrom
关于使用的信息, 请输入 intro usage

关于最新版本的 DOSBox-X, 请访问其主页:

https://dosbox-x.com/ 或 http://dosbox-x.software

关于 DOSBox-X 的更多信息, 请访问其 Wiki 系统:

https://dosbox-x.com/wiki

.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_START
以下为帮助您上手的一些命令:
您必须先将包含文件的目录挂载为驱动器以使用里面的文件.


.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXST_WINDOWS
mount c c:\dosgames\ 将创建驱动器 C: 并包含 c:\dosgames 中的内容.       
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXEN_WINDOWS
c:\dosgames\ 为一个例子. 您可以将其替换为您自己的游戏目录.              
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXST_OTHER
mount c ~/dosgames 将创建驱动器 C: 并包含 ~/dosgames 中的内容.          
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_EXEN_OTHER
~/dosgames 为一个例子. 您可以将其替换为您自己的游戏目录.                
.
:PROGRAM_INTRO_MOUNT_END
当挂载成功后您可以输入 c: 命令进入您刚挂载的驱动器 C:.
输入 dir 命令将显示其中的内容. cd 命令将允许您进入一个目录 (驱动器列表
中以 [] 标识). 您可以运行以 .exe .bat 及 .com 结尾的程序及文件.

.
:PROGRAM_INTRO_CDROM
如何在 DOSBox-X 中挂载真实/虚拟光驱:
DOSBox-X 提供多层次的光驱模拟.

基本层次支持所有光驱及普通目录.
它将安装 MSCDEX 并将文件标识为只读.
这对于大部分游戏通常已经足够:
mount d D:\ -t cdrom   或   mount d C:\example -t cdrom
如果不行的话您可以需要让 DOSBox-X 给予光驱特定的标签:
mount d C:\example -t cdrom -label CDLABEL

中间层次加入一些底层支持.
故它仅支持光驱 (非普通目录):
mount d D:\ -t cdrom -usecd 0

最后层次将依赖于您所用的操作系统:
对于 Windows 2000, Windows XP 及 Linux:
mount d D:\ -t cdrom -usecd 0 -ioctl
对于 Windows 9x 并安装有 ASPI 层:
mount d D:\ -t cdrom -usecd 0 -aspi

将 D:\ 替换为您的光驱所在盘符.
替换 -usecd 0 中的 0 为当您输入以下命令时显示的光驱号:
mount -cd

.
:PROGRAM_BOOT_NOT_EXIST
失败: 启动盘文件不存在.

.
:PROGRAM_BOOT_NOT_OPEN
失败: 无法打开启动盘文件.

.
:PROGRAM_BOOT_WRITE_PROTECTED
镜像文件处于只读状态! 将以写保护方式启动.

.
:PROGRAM_BOOT_PRINT_ERROR
此命令将使 DOSBox-X 从软盘或硬盘镜像中启动.

您可以在此命令中使用多个软盘镜像文件, 并可通过菜单选项进行交换.
"驱动器:"将从指定的已挂载的驱动器启动. 如果没有指定驱动器盘符,
将默认从驱动器 A： 启动. 如果没有指定参数将试着从当前驱动器启动.
只支持从以下驱动器盘符中启动: A:, C:, 以及 D:. 如果要从硬盘驱动
器 (C: 或 D:) 中启动, 请保证镜像文件已用 IMGMOUNT 命令挂载.

此命令的语法为如下之一:

BOOT [驱动器盘符:] [-convertfat|-convertfatro|-noconvertfat]

BOOT diskimg1.img [diskimg2.img ...] [-L 驱动器盘符]

说明: 如果镜像文件以冒号 (:) 开头将以写保护方式启动, 如果以下配置选项已启用:
leading colon write protect image = true

举例:

BOOT A:       - 从驱动器 A: 启动, 如果该驱动器已挂载并能启动.
BOOT :DOS.IMG - 以写保护模式从软盘镜像文件 DOS.IMG 启动.

.
:PROGRAM_BOOT_UNABLE
无法从驱动器 %c 启动.

.
:PROGRAM_BOOT_IMAGE_MOUNTED
Floppy image(s) already mounted.

.
:PROGRAM_BOOT_IMAGE_OPEN
正在打开镜像文件: %s

.
:PROGRAM_BOOT_IMAGE_NOT_OPEN
无法打开 %s

.
:PROGRAM_BOOT_CART_WO_PCJR
找到 PCjr 卡带, 但机器类型并非 PCjr
.
:PROGRAM_BOOT_CART_LIST_CMDS
Available PCjr cartridge commandos:%s
.
:PROGRAM_BOOT_CART_NO_CMDS
No PCjr cartridge commandos found
.
:PROGRAM_BOOT_BOOTING
Booting from drive 
.
:PROGRAM_LOADROM_HELP
调用指定的视频 BIOS 或 IBM BASIC ROM 镜像文件.

LOADROM 镜像文件

.
:PROGRAM_LOADROM_SPECIFY_FILE
必须指定要调入的 ROM 文件.

.
:PROGRAM_LOADROM_CANT_OPEN
ROM 文件无法存取.

.
:PROGRAM_LOADROM_TOO_LARGE
ROM 文件太大.

.
:PROGRAM_LOADROM_INCOMPATIBLE
此机器类型不支持视频 BIOS.

.
:PROGRAM_LOADROM_UNRECOGNIZED
ROM 文件无法识别.

.
:PROGRAM_LOADROM_BASIC_LOADED
BASIC ROM 已调入.

.
:PROGRAM_BIOSTEST_HELP
启动指定的 BIOS 镜像文件以运行 CPU 测试 BIOS.

BIOSTEST 镜像文件

.
:VHD_ERROR_OPENING
无法打开指定的 VHD 文件.

.
:VHD_INVALID_DATA
指定的 VHD 文件已损坏而无法打开.

.
:VHD_UNSUPPORTED_TYPE
指定的 VHD 文件属于未支持的类型.

.
:VHD_ERROR_OPENING_PARENT
指定的 VHD 文件的父文件无法找到.

.
:VHD_PARENT_INVALID_DATA
指定的 VHD 文件的父文件已损坏而无法打开.

.
:VHD_PARENT_UNSUPPORTED_TYPE
指定的 VHD 文件的父文件属于未支持的类型.

.
:VHD_PARENT_INVALID_MATCH
指定的 VHD 文件的父文件不包含所需的标识.

.
:VHD_PARENT_INVALID_DATE
指定的 VHD 文件的父文件已改变而无法打开.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_SPECIFY_DRIVE
必须指定要挂载的驱动器盘符.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_SPECIFY2
必须指定驱动器号 (0 to %d) 来挂载镜像文件 (0,1=fda,fdb;2,3=hda,hdb).

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_IMAGE
无法载入指定的镜像文件.
请检查路径是否正确以镜像文件是否可以访问.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_DYNAMIC_VHD_UNSUPPORTED
不支持动态 VHD 文件.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_GEOMETRY
无法获得镜像文件中的驱动器参数.
请使用选项 -size bps,spc,hpc,cyl 指定驱动器参数.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_AUTODET_VALUES
自动检测镜像文件中的驱动器参数: -size %u,%u,%u,%u

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_TYPE_UNSUPPORTED
不支持类型 "%s". 请指定 "hdd" 或 "floppy" 或 "iso".

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_FORMAT_UNSUPPORTED
不支持格式 "%s". 请指定 "fat" 或 "iso" 或 "none".

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_SPECIFY_FILE
必须指定要挂载的镜像文件.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_FILE_NOT_FOUND
镜像文件找不到.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_DEFAULT_NOT_FOUND
镜像文件找不到: IMGMAKE.IMG.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MOUNT
要挂载目录, 请使用 MOUNT 而不是 IMGMOUNT 命令.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_ALREADY_MOUNTED
指定的驱动器已挂载.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_ALREADY_MOUNTED_NUMBER
驱动器号 %d 已挂载.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_CANT_CREATE
无法从指定的镜像文件创建驱动器.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_CANT_CREATE_PHYSFS
无法创建 PhysFS 驱动器.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MOUNT_NUMBER
驱动器号 %d 挂载为 %s

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_NON_LOCAL_DRIVE
镜像文件必须在主机的本地或网络驱动器上.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MULTIPLE_NON_CUEISO_FILES
只在使用 CUE/ISO 镜像文件时支持多个文件.

.
:PROGRAM_IMGMOUNT_HELP
挂载软盘, 硬盘或光盘镜像文件.
IMGMOUNT 驱动器 文件 [-ro] [-t floppy] [-fs fat] [-size ss,s,h,c]
IMGMOUNT 驱动器 文件 [-ro] [-t hdd] [-fs fat] [-size ss,s,h,c] [-ide 控制器]
IMGMOUNT 驱动器号 文件 [-ro] [-fs none] [-size ss,s,h,c] [-reservecyl #]
IMGMOUNT 驱动器 文件 [-t iso] [-fs iso]
IMGMOUNT 驱动器 [-t floppy] -bootcd 光驱盘符 (或 -el-torito 光驱盘符)
IMGMOUNT 驱动器 -t ram -size 大小
IMGMOUNT -u 驱动器|驱动器号 (or IMGMOUNT 驱动器|驱动器号 文件 [选项] -u)
 驱动器              镜像文件所要挂载的驱动器盘符.
 驱动器号            所要挂载的驱动器号, 其中 0-1 为软驱, 2-5 为硬驱.
 文件                镜像文件名, 如果未指定将使用 IMGMAKE.IMG.
 -t iso              镜像文件类型为光盘 iso 或 cue / bin 镜像.
 -t hdd|floppy|ram   镜像文件类型为硬盘 (含VHD/HDI镜像)|软盘|内存驱动器.
 -fs iso             文件系统为 ISO 9660 (自动假设为 .iso/.cue 文件).
 -fs fat             文件系统为 FAT - 支持 FAT12, FAT16 及 FAT32.
 -fs none            不检测文件系统 (提供驱动器号时自动假设).
 -reservecyl #       在 BIOS 中报告使用比实际更少的柱面数目.
 -ide 控制器         指定 IDE 控制器 (1m, 1s, 2m, 2s) 以挂载驱动器.
 -size size|ss,s,h,c 指定大小 (单位: KB), 或扇区数和 CHS 参数.
 -bootcd 光驱盘符    指定挂载启动软盘镜像所用的光盘驱动器盘符.
 -o partidx=#        指定要挂载为驱动器的硬盘分区号.
 -ro                 以只读方式挂载镜像文件 (或用':'前缀表示只读).
 -u                  卸载驱动器或驱动器号.
 -examples           显示用法举例.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_EXAMPLE
一些关于 IMGMOUNT 命令的举例:

  IMGMOUNT                       - 列出已挂载的 FAT/ISO 驱动器和驱动器号
  IMGMOUNT C                     - 将硬盘镜像文件 IMGMAKE.IMG 挂载为驱动器 C:
  IMGMOUNT C c:\image.img        - 将硬盘镜像文件 c:\image.img 挂载为驱动器 C:
  IMGMOUNT D c:\files\game.iso   - 将光盘镜像文件 c:\files\game.iso 挂载为 D:
  IMGMOUNT D cdaudio.cue         - 将 cue/bin 配对中的 cue 文件挂载为光驱 D:
  IMGMOUNT 0 dos.ima             - 将软盘镜像文件 dos.ima 挂载为驱动器号 0
                                   (BOOT A: 将从该驱动器中启动, 如果能启动)
  IMGMOUNT A -ro dos.ima         - 将软盘镜像 dos.ima 以只读方式挂载为驱动器 A:
  IMGMOUNT A :dsk1.img dsk2.img  - 将软盘镜像文件 dsk1.img 和 dsk2.img 挂载为
                                   驱动器 A:, 可在菜单中用 "交换软盘镜像" 选项
                                   进行交换, 其中 dsk1.img 镜像文件为只读
  IMGMOUNT A -bootcd D           - 从光驱 D: 中挂载启动软盘镜像为驱动器 A:
  IMGMOUNT C -t ram -size 10000  - 将硬盘驱动器 C: 挂载为 10MB 内存驱动器
  IMGMOUNT D d.img -o partidx=4  - 将 d.img 的第一个逻辑分区挂载为驱动器 D:
  IMGMOUNT C disk.img -u         - 强制将硬盘文件镜像 disk.img 挂载为驱动器 C:,
                                   如果之前驱动器已挂载则将自动卸载
  IMGMOUNT A -u                  - 卸载之前已挂载的驱动器 A:

.
:PROGRAM_IMGMAKE_SYNTAX
创建软盘或硬盘镜像文件.
用法: IMGMAKE [文件] [-t 类型] [[-size 大小] | [-chs 参数]] [-spc] [-nofs]
  [-bat] [-fat] [-fatcopies] [-rootdir] [-force] [-source 源盘符] [-retries #]
  文件: 要创建的镜像文件 (如未指定将使用 IMGMAKE.IMG) - 路径为主机系统路径t
  -t: 镜像文件类型.
    软盘模板 (名称为以 KB 为单位的软盘大小或者 fd=fd_1440):
     fd_160 fd_180 fd_200 fd_320 fd_360 fd_400 fd_720 fd_1200 fd_1440 fd_2880
    硬盘模板:
     hd_250: 250MB 镜像文件, hd_520: 520MB 镜像文件, hd_1gig: 1GB 镜像文件
     hd_2gig: 2GB 镜像文件, hd_4gig: 4GB 镜像文件, hd_8gig: 8GB 镜像文件
     hd_st251: 40MB 镜像文件, hd_st225: 20MB 镜像文件 (旧驱动器参数)
    自定义硬盘镜像文件: hd (需要 -size 或 -chs 选项)
  -size: 自定义硬盘镜像文件大小 (单位: MB).
  -chs: CHS 磁盘参数: 柱面(1-1023),磁头(1-255),扇区(1-63).
  -nofs: 如果想创建空白镜像文件请加入此参数.
  -force: 强制覆盖已存在的镜像文件.
  -bat: 创建一个包含 IMGMOUNT 命令的批处理文件以挂载此镜像文件.
  -fat: FAT 文件系统类型 (12, 16, 或 32).
  -spc: 强制使用此每个簇所包含的扇区数值. 必须为 2 的指数.
  -fatcopies: 强制使用此数量的 FAT 表副本.
  -rootdir: 根目录下的记录数. FAT32 文件系统将忽略此参数.
  -source: 驱动器盘符 - 如果指定此参数镜像文件该从软盘驱动器中读取.
  -retries: 当试图从坏软盘中读取时所需的重试次数 (1-99).
  -examples: 显示用法举例.
.
:PROGRAM_IMGMAKE_EXAMPLE
一些关于 IMGMAKE 命令的举例:

  IMGMAKE -t fd                   - 创建 1.44MB 软盘镜像文件 IMGMAKE.IMG
  IMGMAKE -t fd_1440 -force       - 强制创建软盘镜像文件 IMGMAKE.IMG
  IMGMAKE dos.img -t fd_2880      - 创建 2.88MB 软盘镜像文件 dos.img
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd -size 50      - 创建 50MB 硬盘镜像文件 c:\disk.img
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd_520 -nofs     - 创建 520MB 空白硬盘镜像文件
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd_2gig -fat 32  - 创建 2GB FAT32 硬盘镜像文件
  IMGMAKE c:\disk.img -t hd -chs 130,2,17 - 以指定的 CHS 参数创建硬盘镜像文件
  IMGMAKE c:\disk.img -source a           - 从物理驱动器 A: 中读取镜像

.
:PROGRAM_IMGMAKE_FLREAD
磁盘参数: %d 个柱面, %d 个磁头, %d 个扇区, %d 千字节


.
:PROGRAM_IMGMAKE_FLREAD2
%s =良好, %s =重试后良好, ! =CRC 错误, x =扇区找不到, ? =未知


.
:PROGRAM_IMGMAKE_FILE_EXISTS
文件 "%s" 已存在. 您可以指定 "-force" 选项进行覆盖.

.
:PROGRAM_IMGMAKE_CANNOT_WRITE
文件 "%s" 无法打开以写入.

.
:PROGRAM_IMGMAKE_NOT_ENOUGH_SPACE
没有足够的空间生成镜像文件. 需要 %llu 字节.

.
:PROGRAM_IMGMAKE_PRINT_CHS
创建镜像文件 "%s" 包含 %u 个柱面, %u 个磁头和 %u 个扇区

.
:PROGRAM_IMGMAKE_CANT_READ_FLOPPY


无法读取软盘.
.
:PROGRAM_IMGMAKE_BADSIZE
Wrong -size or -chs arguments.

.
:PROGRAM_KEYB_INFO
代码页 %i 已加载

.
:PROGRAM_KEYB_INFO_LAYOUT
代码页 %i 已为键盘布局 %s 加载

.
:PROGRAM_KEYB_SHOWHELP
为指定语言配置键盘.

用法: KEYB [键盘布局 ID [代码页 [代码页文件]]]
  键盘布局 ID  要加载的键盘布局文件 (.kl)
  代码页       要加载的代码页
  代码页文件   包含指定代码页信息的 .cpi/.cpx 文件
  (.kl, .cpi/.cpx 档必须存在於 DOSBox-X 程序目录中)

举例:
  KEYB          显示当前加载的代码页.
  KEYB sp       加载西班牙语 (SP) 布局, 使用相应的代码页.
  KEYB sp 850   加载西班牙语 (SP) 布局, 使用代码页 850.
  KEYB sp 850 mycp.cpi 与以上相同, 但使用文件 mycp.cpi.
  KEYB sp_mod 850      从 sp_mod.kl 文件中加载键盘布局, 使用代码页 850.

.
:PROGRAM_KEYB_NOERROR
键盘布局 %s 已加载作为代码页 %i

.
:PROGRAM_KEYB_FILENOTFOUND
键盘文件 %s 未找到 (或者 ID 不合法)


.
:PROGRAM_KEYB_INVALIDFILE
键盘文件 %s 非法

.
:PROGRAM_KEYB_LAYOUTNOTFOUND
键盘布局 %s 无法在代码页 %i 中找到

.
:PROGRAM_KEYB_INVCPFILE
作为键盘布局 %s 的代码页文件不存在或无效


.
:INT21_6523_YESNO_CHARS
yn
.
:PROGRAM_LABEL_HELP
Creates, changes, or deletes the volume label of a drive.

LABEL [drive:][label]

  [drive:]○Specifies the drive letter
  [label]○Specifies the volume label

.
:PROGRAM_LABEL_DELETE
Delete the volume label (Y/N)? 
.
:PROGRAM_LABEL_TOOLONG
Label is too long (more than 11 characters).

.
:PROGRAM_LABEL_BADCHARS
Label has invalid characters.

.
:PROGRAM_LABEL_VOLUMEIS
Volume in drive %c is %s

.
:PROGRAM_LABEL_NOLABEL
Volume in drive %c has no label

.
:PROGRAM_MODE_USAGE
配置系统设备.

MODE display-type       :display-type codes are CO80, BW80, CO40, BW40, or MONO
MODE CON COLS=c LINES=n :columns and lines, c=80 or 132, n=25, 43, 50, or 60
MODE CON RATE=r DELAY=d :typematic rates, r=1-32 (32=fastest), d=1-4 (1=lowest)

.
:PROGRAM_MODE_INVALID_PARAMETERS
非法参数.

.
:PROGRAM_PORT_INVALID_NUMBER
必须指定介于 1 和 9 之间的端口号.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_WRITERR
Could not write to new VHD image "%s", aborting.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_REMOVEERR
Could not erase file "%s"

.
:PROGRAM_VHDMAKE_RENAME
You'll have to manually rename the newly created VHD image.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_SUCCESS
New VHD image successfully created. You can mount it with IMGMOUNT.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_ERROPEN
Error, could not open image file "%s".

.
:PROGRAM_VHDMAKE_BADSIZE
Bad VHD size specified, aborting!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_FNEEDED
A pre-existing VHD image can't be silently overwritten without -f option!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_BADPARENT
The parent VHD image "%s" can't be opened for linking, aborting!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_NOINFO
Couldn't query info for "%s".

.
:PROGRAM_VHDMAKE_BLOCKSTATS
with %d/%d blocks allocated.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_INFO
VHD "%s" type is %s.
Its virtual size is %.02f MB

.
:PROGRAM_VHDMAKE_CANTMERGE
%s is not a Differencing disk, can't merge!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEREPORT
%d sectors in %d blocks from "%s" merged into "%s".

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGENODELETE
Couldn't remove snapshot "%s", you'll have to do it yourself!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEOKDELETE
Snapshot VHD merged and deleted.

.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEFAILED
Failure while merging, aborted!
.
:PROGRAM_VHDMAKE_MERGEWARNCORRUPTION
Parent "%s" contents could be corrupted!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_ABSPATH_WIN
Warning: an absolute path to parent limits portability to Windows.
Please prefer a path relative to differencing image file!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_ABSPATH_UX
ERROR: an absolute path to parent inhibits portability.
Use a path relative to differencing image file!

.
:PROGRAM_VHDMAKE_HELP
Creates Dynamic or Differencing VHD images, or converts raw images
into Fixed VHD.
VHDMAKE [-f] new.vhd size[BKMGT]
VHDMAKE -convert raw.hdd new.vhd
VHDMAKE [-f] -link parent.vhd new.vhd
VHDMAKE -merge delta.vhd
VHDMAKE -info a.vhd
 -c | -convert  convert a raw hd image to Fixed VHD, renaming it to new.vhd
 -l | -link     create a new Differencing VHD new.vhd and link it to the
                pre-existing parent image parent.vhd
 -f | -force    force overwriting a pre-existing image file
 -i | -info     show useful information about a.vhd image
 -m | -merge    merge differencing delta.vhd to its parent
 new.vhd        name of the new Dynamic VHD image to create
 size           disk size (eventually with size unit, Bytes is implicit)
When converting a raw disk image to Fixed VHD, it has to be partitioned with
MBR scheme and formatted with FAT format.
When creating a Dynamic VHD, its size must range from 3 MB to 2040 GB.
The Dynamic VHD created is not partitioned nor formatted: to directly mount to
a drive letter with IMGMOUNT, please consider using IMGMAKE instead.
A merged snapshot VHD is automatically deleted if merge is successful.
.
:SHELL_CMD_TREE_ERROR
不存在子目录

.
:SHELL_CMD_VOL_TREE
所列目录的卷标名为 %s

.
:SHELL_CMD_VOL_DRIVE

 盘卷在驱动器 %c 
.
:SHELL_CMD_VOL_SERIAL
 盘卷序列号为 
.
:SHELL_CMD_VOL_SERIAL_NOLABEL
没有卷标

.
:SHELL_CMD_VOL_SERIAL_LABEL
是 %s

.
:SHELL_ILLEGAL_PATH
路径未找到

.
:SHELL_ILLEGAL_DRIVE
指定的驱动器非法

.
:SHELL_CMD_HELP
如果您想显示所有支持的内部命令请输入 HELP /ALL.
您亦可以在 Z 盘找到其它 DOS 程序，它们是外部命令.
以下为常用的 DOS 命令列表:

.
:SHELL_CMD_HELP_END1
外部命令比如 MOUNT 和 IMGMOUNT 可以在 Z 盘中找到.

.
:SHELL_CMD_HELP_END2
请输入 HELP 命令 或 命令 /? 以获得指定命令的帮助信息.

.
:SHELL_CMD_ECHO_ON
ECHO状态为开.

.
:SHELL_CMD_ECHO_OFF
ECHO状态为关.

.
:SHELL_ILLEGAL_SWITCH
开关非法 - %s

.
:SHELL_INVALID_PARAMETER
非法参数 - %s

.
:SHELL_MISSING_PARAMETER
缺少必要的参数.

.
:SHELL_MISSING_FILE
以下文件丢失或损坏: %s

.
:SHELL_CMD_CHDIR_ERROR
无效目录 - %s

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HINT
提示: 切换驱动器请输入 %c:

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HINT_2
目录名包含未用引号包含的空格.
试试 cd %s 或用引号包含住空格.

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HINT_3
您仍然在 Z 盘, 而且无法找到指定的目录.
如要想访问其它已挂载的驱动器请先切换驱动器，比如 C:.

.
:SHELL_CMD_DATE_HELP
显示或设置日期.

.
:SHELL_CMD_DATE_ERROR
指定的日期不正确.

.
:SHELL_CMD_DATE_DAYS
6星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六
.
:SHELL_CMD_DATE_NOW
当前日期: 
.
:SHELL_CMD_DATE_SETHLP
输入 'date %s' 改变日期.

.
:SHELL_CMD_DATE_HELP_LONG
DATE [[/T] [/H] [/S] | 日期]
  日期:       要设定的新日期
  /S:         DOS日期和时间永久与主机日期和时间同步
  /F:         切换为DOSBox-X内部日期和时间 (与/S相反)
  /T:         只显示日期
  /H:         与主机同步

.
:SHELL_CMD_TIME_HELP
显示或设置时间.

.
:SHELL_CMD_TIME_ERROR
指定的时间不正确.

.
:SHELL_CMD_TIME_NOW
当前时间: 
.
:SHELL_CMD_TIME_SETHLP
输入 'time %s' 改变时间.

.
:SHELL_CMD_TIME_HELP_LONG
TIME [[/T] [/H] | 时间]
  时间:       要设定的新时间
  /T:         简洁显示时间
  /H:         与主机同步

.
:SHELL_CMD_MKDIR_EXIST
目录已存在 - %s

.
:SHELL_CMD_MKDIR_ERROR
不能创建目录 - %s

.
:SHELL_CMD_RMDIR_ERROR
路径无效,不是目录,或目录非空 - %s

.
:SHELL_CMD_RMDIR_FULLTREE_CONFIRM
Delete directory "%s" and all its subdirectories? (Y/N)?
.
:SHELL_CMD_RMDIR_SINGLE_CONFIRM
Delete file "%s" (Y/N)?
.
:SHELL_CMD_RENAME_ERROR
无法进行重命名 - %s

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_GET_ERROR
无法获得属性: %s

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_SET_ERROR
无法设置属性: %s

.
:SHELL_CMD_DEL_ERROR
无法删除 - %s

.
:SHELL_CMD_DEL_CONFIRM
Delete %s (Y/N)?
.
:SHELL_CMD_DEL_SURE
目录下的所有文件将被删除!
请确认 [Y/N]?
.
:SHELL_SYNTAXERROR
语法错误

.
:SHELL_CMD_SET_NOT_SET
环境变量 %s 未定义.

.
:SHELL_CMD_SET_OUT_OF_SPACE
没有足够的空间设置环境变量.

.
:SHELL_CMD_IF_EXIST_MISSING_FILENAME
IF EXIST: 缺少文件名.

.
:SHELL_CMD_IF_ERRORLEVEL_MISSING_NUMBER
IF ERRORLEVEL: 缺少数字.

.
:SHELL_CMD_IF_ERRORLEVEL_INVALID_NUMBER
IF ERRORLEVEL: 非法数字.

.
:SHELL_CMD_GOTO_MISSING_LABEL
未提供 GOTO 命令所需的标签.

.
:SHELL_CMD_GOTO_LABEL_NOT_FOUND
GOTO: 标签 %s 找不到.

.
:SHELL_CMD_FILE_ACCESS_DENIED
拒绝存取 - %s

.
:SHELL_CMD_FILE_NOT_FOUND
文件找不到 - %s

.
:SHELL_CMD_FILE_EXISTS
文件 %s 已存在.

.
:SHELL_CMD_DIR_INTRO
 列目录 %s


.
:SHELL_CMD_DIR_BYTES_USED
%5d 个文件 %18s 字节

.
:SHELL_CMD_DIR_BYTES_FREE
%5d 个目录 %18s 可用字节

.
:SHELL_CMD_DIR_FILES_LISTED
列出的总文件数:

.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_NOT_FOUND
驱动器 %c 不存在!
您需要先用 mount 命令挂载该驱动器. 请输入 intro 或 intro mount 取得更多信息.

.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_CDROM
您是否想让 DOSBox-X 访问光盘驱动器 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_FLOPPY
您是否想让 DOSBox-X 访问软盘驱动器 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_REMOVABLE
您是否想让 DOSBox-X 访问移动驱动器 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_NETWORK
您是否想让 DOSBox-X 访问网络驱动器 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_DRIVE_ACCESS_FIXED
您是否真的想让 DOSBox-X 访问硬盘驱动器 %c [Y/N]?
.
:SHELL_EXECUTE_ILLEGAL_COMMAND
错误的命令或文件名 - "%s"

.
:SHELL_CMD_PAUSE
按任意键继续...

.
:SHELL_CMD_PAUSE_HELP
提示按任意键继续.

.
:SHELL_CMD_PAUSE_HELP_LONG
PAUSE

.
:SHELL_CMD_COPY_FAILURE
文件拷贝失败 - %s

.
:SHELL_CMD_COPY_SUCCESS
   已复制 %d 个文件.

.
:SHELL_CMD_COPY_CONFIRM
覆盖 %s (Y:是/N:否/A:全部)?
.
:SHELL_CMD_COPY_NOSPACE
磁盘空间不足 - %s

.
:SHELL_CMD_COPY_ERROR
文件拷贝错误 - %s

.
:SHELL_CMD_COPY_NOSELF
File cannot be copied onto itself♪

.
:SHELL_CMD_SUBST_DRIVE_LIST
目前已挂载的驱动器为:

.
:SHELL_CMD_SUBST_NO_REMOVE
无法移除未使用的驱动器.

.
:SHELL_CMD_SUBST_IN_USE
指定的驱动器已使用.

.
:SHELL_CMD_SUBST_NOT_LOCAL
SUBST 命令只能挂载本地驱动器.

.
:SHELL_CMD_SUBST_INVALID_PATH
指定的驱动器或目录非法.

.
:SHELL_CMD_SUBST_FAILURE
SUBST: There is an error in your command line.

.
:SHELL_CMD_VTEXT_ON
DOS/V V-text 当前状态为开.

.
:SHELL_CMD_VTEXT_OFF
DOS/V V-text 当前状态为关.

.
:SHELL_CMD_SUBST_FAILURE
SUBST: 命令行参数错误.

.
:SHELL_STARTUP_TITLE
欢迎使用 DOSBox-X !
.
:SHELL_STARTUP_HEAD1
轻松上手 DOSBox-X:                                                          
.
:SHELL_STARTUP_TEXT1
输入 HELP 命令查看DOS命令列表, 或输入 INTRO 命令进入 DOSBox-X 的简短介绍。  
您同样可以通过 DOSBox-X 所带的下拉式菜单来完成 DOSBox-X 的各种操作和功能。  
.
:SHELL_STARTUP_EXAMPLE
举例：您可以试着在视频菜单中选择 TrueType 字体或者 OpenGL perfect 输出选项。
.
:SHELL_STARTUP_HEAD2
常用的默认快捷方式:                                                         
.
:SHELL_STARTUP_TEXT2
- 切换窗口和全屏模式： F11 + F                                              
- 打开 配置工具： F11 + C； 按键编辑: F11 + M                               
- 提高或降低模拟速度： F11 + 加号 或 F11 + 减号                             
.
:SHELL_STARTUP_DOSV
DOS/V 模式正在运行中。 您亦可以使用中/日/韩 TTF 模式来模拟标准的 DOS 环境。 
.
:SHELL_STARTUP_CGA
支持 CGA 合成模式. 按 Ctrl+F8 键启用或禁用合成输出.                         
按 Ctrl+Shift+[F7/F8] 改变色度; 按 Ctrl+F7 选择早期/晚期 CGA 型号.          
.
:SHELL_STARTUP_CGA_MONO
Use Ctrl+F7 to cycle through green, amber, and white monochrome color,      
and Ctrl+F8 to change contrast/brightness settings. 
.
:SHELL_STARTUP_HERC
按 Ctrl+F7 键在单色间切换： 白色、琥珀色、绿色.                             
按 Ctrl+F8 键切换水平混合 (仅图形模式).                                     
.
:SHELL_STARTUP_HEAD3
DOSBox-X 项目在线:                                                          
.
:SHELL_STARTUP_TEXT3
项目主页: https://dosbox-x.com/                  DOSBox-X提供完整的 DOS 模拟
用户指南: https://dosbox-x.com/wiki              包括 DOS, Windows 3.x 和 9x
寻求帮助: https://github.com/joncampbell123/dosbox-x/issues                 
.
:SHELL_STARTUP_LAST
祝您愉快使用 DOSBox-X !
.
:SHELL_CMD_BREAK_HELP
设置或清除 CTRL+C 校验.

.
:SHELL_CMD_BREAK_HELP_LONG
BREAK [ON | OFF]

输入不带参数的 BREAK 命令将显示当前 BREAK 状态.

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HELP
显示或改变当前目录.

.
:SHELL_CMD_CHDIR_HELP_LONG
CHDIR [驱动器:][路径]
CHDIR [..]
CD [驱动器:][路径]
CD [..]

  ..   指定您想改变到父目录.

输入 CD 驱动器: 显示指定驱动器的当前目录.
输入不带参数的 CD 命令显示当前驱动器和目录.

.
:SHELL_CMD_CLS_HELP
清屏.

.
:SHELL_CMD_CLS_HELP_LONG
CLS

.
:SHELL_CMD_DIR_HELP
显示文件或目录列表.

.
:SHELL_CMD_DIR_HELP_LONG
DIR [驱动器:][路径][文件名] [/[W|B]] [/S] [/P] [/A[D|H|S|R|A]] [/O[N|E|G|S|D]]

  [驱动器:][路径][文件名]
              指定要列出的驱动器, 目录或文件名.
  /W          使用宽格式列出.
  /B          使用短格式列出 (无标题信息或概要).
  /S          显示指定目录和所有子目录中的文件.
  /P          显示完一屏后暂停.
  /A          显示带有指定属性的文件.
  属性         D  目录                 R  只读文件
               H  隐藏文件             A  归档文件
               S  系统文件             -  前缀表示相反
  /O          以排序方式列出文件.
  排列顺序     N  按文件名 (字母排列)  S  按文件大小 (小的在前)
               E  按扩展名 (字母排列)  D  按文件日期时间 (早的在前)
               G  先显示目录           -  前缀表示相反顺序

选项可以在 DIRCMD 环境变量中预先设置. 可以用带-前缀的选项(比如/-W)进行覆盖.
            
.
:SHELL_CMD_ECHO_HELP
显示信息,打开或关闭命令的回显.

.
:SHELL_CMD_ECHO_HELP_LONG
  ECHO [ON | OFF]
  ECHO [消息]

输入不带参数的 ECHO 将显示当前命令回显状态.

.
:SHELL_CMD_EXIT_HELP
退出当前的DOS提示符.

.
:SHELL_CMD_EXIT_HELP_LONG
EXIT

.
:SHELL_CMD_HELP_HELP
显示 DOSBox-X 命令帮助.

.
:SHELL_CMD_HELP_HELP_LONG
HELP [/A 或 /ALL]
HELP [命令]

   /A 或 /ALL   显示所有支持的内部命令.
   [命令]       显示指定命令的帮助.

E.g., HELP COPY 或 COPY /? 显示 COPY 命令的帮助信息.

注释: 外部命令比如 MOUNT 和 IMGMOUNT 不会被 HELP [/A] 命令列出.
      这些命令可以在 Z 盘中作为程序找到 (比如 MOUNT.COM).
      输入 命令 /? 或 HELP 命令 显示此命令的帮助信息.

.
:SHELL_CMD_LS_HELP
列出目录内容.

.
:SHELL_CMD_LS_HELP_LONG
LS [驱动器:][路径][文件名] [/A] [/L] [/P] [/Z]

  /A     亦列出隐藏文件和系统文件.
  /L     每行显示一个文件或目录.
  /P     显示完一屏后暂停.
  /Z     显示短文件名,即使长文件名可用.

.
:SHELL_CMD_MKDIR_HELP
创建目录.

.
:SHELL_CMD_MKDIR_HELP_LONG
MKDIR [驱动器:][路径]
MD [驱动器:][路径]

.
:SHELL_CMD_RMDIR_HELP
删除目录.

.
:SHELL_CMD_RMDIR_HELP_LONG
RMDIR [驱动器:][路径]
RD [驱动器:][路径]

.
:SHELL_CMD_SET_HELP
显示或改变环境变量.

.
:SHELL_CMD_SET_HELP_LONG
SET [变量名=[字符串]]

   变量名     指定环境变量的名字.
   字符串     指定分配到变量的字符串.

* 如果没有指定字符串, 指定的环境变量将被移除.

输入不带参数的 SET 命令显示当前环境变量.

.
:SHELL_CMD_IF_HELP
批文件的条件语句.

.
:SHELL_CMD_IF_HELP_LONG
IF [NOT] ERRORLEVEL 数字 命令
IF [NOT] 字符串1==字符串2 命令
IF [NOT] EXIST 文件名 命令

  NOT               指定命令仅在条件非真的情况下执行.

  ERRORLEVEL 数字   指定条件仅在上个执行程序的返回码至少达到此数字时为真.

  字符串1==字符串2  指定条件仅在两个字符串相同时为真.

  
.
:SHELL_CMD_GOTO_HELP
在批处理文件中跳到指定的标签行.

.
:SHELL_CMD_GOTO_HELP_LONG
GOTO 标签

   标签   在处理文件中指定一个文本字符串作为标签.

标签将作为单独一行, 前面加上冒号.

.
:SHELL_CMD_HISTORY_HELP
显示或清除命令历史列表.

.
:SHELL_CMD_HISTORY_HELP_LONG
HISTORY [/C]

  /C  清除命令历史列表.

.
:SHELL_CMD_SHIFT_HELP
在批处理文件中改变可替换型参数的位置.

.
:SHELL_CMD_SHIFT_HELP_LONG
SHIFT

.
:SHELL_CMD_FOR_HELP
对一系列文件中的每个文件执行指定的命令.

.
:SHELL_CMD_FOR_HELP_LONG
FOR %%变量 IN (系列) DO 命令 [命令参数]

  %%变量     指定可替换参数.
  (系列)    指定包含一个或多个文件的系列, 可使用通配符.
  命令      指定将作用于每个文件的命令.
  命令参数  指定命令所使用的参数.

如果在批处理文件中使用, 请使用 %%%%变量 代替 %%变量.

.
:SHELL_CMD_LFNFOR_HELP
处理 FOR 命令的通配符时启用或禁用长文件名.

.
:SHELL_CMD_LFNFOR_HELP_LONG
LFNFOR [ON | OFF]

输入出不带参数的 LFNFOR 命令显示当前 LFNFOR 设置.

此命令仅在长文件名支持启用的情况下有效.

.
:SHELL_CMD_TYPE_HELP
显示文本文件内容.

.
:SHELL_CMD_TYPE_HELP_LONG
TYPE [驱动器:][路径][文件名]

.
:SHELL_CMD_REM_HELP
在批处理文件中加入注释.

.
:SHELL_CMD_REM_HELP_LONG
REM [注释]

.
:SHELL_CMD_RENAME_HELP
重命名文件名或目录.

.
:SHELL_CMD_RENAME_HELP_LONG
RENAME [驱动器:][路径][目录名1 | 文件名1] [目录名2 | 文件名2]
REN [驱动器:][路径][目录名1 | 文件名1] [目录名2 | 文件名2]

注意您不能给目标文件指定新的驱动器或路径.

通配符 (* 和 ?) 可以在文件名中使用.
举例, 此命令将重命令所有文本文件: REN *.TXT *.BAK

.
:SHELL_CMD_DELETE_HELP
删除文件.

.
:SHELL_CMD_DELETE_HELP_LONG
DEL [/P] [/F] [/Q] 名称
ERASE [/P] [/F] [/Q] 名称

  名称          指定一个或多个文件或目录. 通配符可以用来指定删除多个文件.
                如果指定一个目录则该目录中的所有文件将被删除.
  /P            删除一个或多个文件时提示确认.
  /F            强制删除只读文件.
  /Q            安静模式, 删除目录下所有文件时不进行确认.

.
:SHELL_CMD_COPY_HELP
拷贝文件.

.
:SHELL_CMD_COPY_HELP_LONG
COPY [/Y | /-Y] 源文件 [+源文件 [+ ...]] [目标]

  源文件        指定要复制的文件.
  目标          指定要复制到的文件名或目录.
  /Y            覆盖现存文件时不进行确认.
  /-Y           覆盖现存文件时进行确认.

选项 /Y 可以在 COPYCMD 环境变量中预先设置. 可以在命令行中使用 /-Y 选项进行覆盖.

要连接文件, 指定一个文件名作为目标, 同时使用多个文件名作为源文件 (使用通配符或者文件1+文件2+文件3格式).

.
:SHELL_CMD_CALL_HELP
在批处理文件中调用批处理文件.

.
:SHELL_CMD_CALL_HELP_LONG
CALL [驱动器:][路径]文件名 [批处理参数]

批处理参数  指定批处理文件所需的命令行参数.

.
:SHELL_CMD_SUBST_HELP
将目录分配给一个驱动器.

.
:SHELL_CMD_SUBST_HELP_LONG
SUBST [驱动器1: [驱动器2:]路径]
SUBST 驱动器1: /D

  驱动器1:        指定您想分配路径的新驱动器.
  [驱动器2:]路径  指定已挂载的本地驱动器和路径.
  /D              删除已挂载或代替的驱动器.

输出不带参数的 SUBST 命令显示已挂载的本地驱动器列表.

.
:SHELL_CMD_LOADHIGH_HELP
加载程序至上位内存 (需要 XMS 和 UMB 内存).

.
:SHELL_CMD_LOADHIGH_HELP_LONG
LH              [驱动器:][路径]文件名 [参数]
LOADHIGH        [驱动器:][路径]文件名 [参数]

.
:SHELL_CMD_CHOICE_HELP
等待用户通过按键选择一组选项之一.

.
:SHELL_CMD_CHOICE_HELP_LONG
CHOICE [/C:选择] [/N] [/S] /T[:]c,nn 文字

  /C[:]选择  指定允许的按键. 默认为: yn.
  /N         不在末尾显示选择.
  /S         启用大小写敏感选择模式.
  /T[:]c,nn  nn 秒后默认选择为 c.
  文字       作为提示符显示的文字.

ERRORLEVEL 设置为用户在选择中按下的键的位置.

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_HELP
改变或改变文件属性.

.
:SHELL_CMD_ATTRIB_HELP_LONG
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [驱动器:][路径][文件名] [/S]

  +   设置属性.
  -   清除属性.
  R   只读属性.
  A   归档属性.
  S   系统属性.
  H   隐藏属性.
  [驱动器:][路径][文件名]
      指定 ATTRIB 命令要处理的文件或目录.
  /S  处理指定路径下所有目录中的文件.

.
:SHELL_CMD_PATH_HELP
显示或设置可执行文件的搜索路径.

.
:SHELL_CMD_PATH_HELP_LONG
PATH [[驱动器:]路径[;...][;%PATH%]
PATH ;

输入 PATH ; 清除所有已设置的搜索路径.
输入不带参数的 PATH 命令显示当前搜索路径.

.
:SHELL_CMD_PUSHD_HELP
保存当前目录以给 POPD 命令使用, 并切换到指定的目录.

.
:SHELL_CMD_PUSHD_HELP_LONG
PUSHD [路径]

路径        指定要作为当前目录的目录.

输入不带参数的 PUSHD 命令显示当前保存的目录.

.
:SHELL_CMD_POPD_HELP
切换到 PUSHD 命令保存的目录.

.
:SHELL_CMD_POPD_HELP_LONG
POPD

.
:SHELL_CMD_VERIFY_HELP
控制是否校验文件已正确写入磁盘.

.
:SHELL_CMD_VERIFY_HELP_LONG
VERIFY [ON | OFF]

输入不带参数的 VERIFY 命令显示当前 VERIFY 设置.

.
:SHELL_CMD_VER_HELP
显示或设置 DOSBox-X 的报告 DOS 版本.

.
:SHELL_CMD_VER_HELP_LONG
VER [/R]
VER [SET] 版本号 或 VER SET [主版本号 次版本号]

  /R                   　　显示 DOSBox-X 的 Git 提交版本和生成日期.
  [SET] 版本号           　设置指定的版本号为要报告的 DOS 版本.
  SET [主版本号 次版本号]  以主版本号+次版本号的格式设置要报告的 DOS 版本.

  举例, VER 6.0 或 VER 7.1 将 DOS 版本分别设置为 6.0 和 7.1.
  另一方面, VER SET 7 1 将设置 DOS 版为 7.01 （而不是 7.1）.

输入不带参数的 VER 命令显示 DOSBox-X 及报告的 DOS 版本.

.
:SHELL_CMD_VER_VER
DOSBox-X 版本 %s (%s). 报告的 DOS 版本 %d.%02d.

.
:SHELL_CMD_VER_INVALID
指定的 DOS 版本不正确.

.
:SHELL_CMD_VOL_HELP
显示磁盘的标签号和存在的序列号.

.
:SHELL_CMD_VOL_HELP_LONG
VOL [驱动器]

.
:SHELL_CMD_PROMPT_HELP
改变命令提示符.

.
:SHELL_CMD_PROMPT_HELP_LONG
PROMPT [文字]
  文字    指定新的命令提示符.

提示符可以由正常字符和以下特殊代码组成:
  $A   & (&号)
  $B   | (管道字符)
  $C   ( (左括号)
  $D   当前日期
  $E   转义码 (ASCII 代码 27)
  $F   ) (右括号)
  $G   > (大于号)
  $H   退格符 (删除此前字符)
  $L   < (小于号)
  $N   当前驱动器
  $P   当前驱动器和路径
  $Q   = (等号)
  $S     (空格)
  $T   当前时间
  $V   DOS 版本号
  $_   回车和换行
  $$   $ (美元字符)

.
:SHELL_CMD_ALIAS_HELP
定义或显示别名.

.
:SHELL_CMD_ALIAS_HELP_LONG
ALIAS [名称[=值] ... ]

输入不带参数的 ALIAS 命令将以如下形式显示已定义的别名列表:
`ALIAS 名称 = 值'

.
:SHELL_CMD_ASSOC_HELP
显示或改变文件扩展名关联.

.
:SHELL_CMD_ASSOC_HELP_LONG
ASSOC [.扩展名[=命令] ... ]

输入不带参数的 ASSOC 命令以显示当前文件关联.
文件扩展名必须以点(.)开头; 允许使用通配符(*和?).

.
:SHELL_CMD_CHCP_HELP
显示或改变当前 DOS 代码页.

.
:SHELL_CMD_CHCP_HELP_LONG
CHCP [nnn [文件]]
CHCP nnn[:[语言]]

  nnn   指定代码页.
  文件  指定代码页文件.
  语言  指定相应的语言.

TrueType 字体输出方式所支持的代码页包括:

437,737,775,808,850,852,853,855-869,872,874,1250-1258,3021

以及双字节代码页,包括: 932, 936, 949, 950/951

通过提供代码页文件支持自定义代码页.

.
:SHELL_CMD_CHCP_ACTIVE
活动的代码页: %d

.
:SHELL_CMD_CHCP_MISSING
TTF 字体中未定义的 ASCII 字符数: %d

.
:SHELL_CMD_CHCP_INVALID
非法代码页 - %s

.
:SHELL_CMD_COUNTRY_HELP
显示或改变当前国家号.

.
:SHELL_CMD_COUNTRY_HELP_LONG
COUNTRY [nnn] 

  nnn   指定国家代码.

特定国家/地区的信息(例如日期和时间格式)将受到影响.

.
:SHELL_CMD_CTTY_HELP
改变控制系统的终端设备.

.
:SHELL_CMD_CTTY_HELP_LONG
CTTY 设备名
  设备名        要使用的终端设备, 比如 CON.

.
:SHELL_CMD_MORE_HELP
分屏显示输出.

.
:SHELL_CMD_MORE_HELP_LONG
MORE [驱动器:][路径][文件名]
MORE < [驱动器:][路径]文件名
命令名 | MORE [驱动器:][路径][文件名]

.
:SHELL_CMD_TRUENAME_HELP
显示完整的文件名.

.
:SHELL_CMD_TRUENAME_HELP_LONG
TRUENAME [/H] 文件

.
:SHELL_CMD_DXCAPTURE_HELP
运行程序并启用视频或音频捕获.

.
:SHELL_CMD_DXCAPTURE_HELP_LONG
DX-CAPTURE [/V|/-V] [/A|/-A] [/M|/-M] [command] [options]

它将启动视频或音频捕获, 运行程序, 等程序运行结束时停止捕获.

.
:SHELL_CMD_DEBUGBOX_HELP
运行程序并在其入口调用调试器.

.
:SHELL_CMD_DEBUGBOX_HELP_LONG
DEBUGBOX [命令] [选项]

输入不带参数的 DEBUGBOX 命令将启动调试器.

.
:SHELL_CMD_COMMAND_HELP
启动 DOSBox-X 命令解释器.

支持以下选项:

  /C    执行指定的命令并返回.
  /K    执行指定的命令并继续运行.
  /P    载入永久性的命令解释器.
  /INIT 初始化命令行.

.
:SHELL_STARTUP_HEAD1_PC98
Getting Started with DOSBox-X:                                    
.
:SHELL_STARTUP_TEXT1_PC98
Type HELP for shell commands, and INTRO for a short introduction. 
You could also complete various tasks through the drop-down menus.
.
:SHELL_STARTUP_EXAMPLE_PC98
Example: Try select TrueType font or OpenGL perfect output option.
.
:SHELL_STARTUP_TEXT2_PC98
To launch the Configuration Tool, use host+C. Host key is F11.    
To activate the Mapper Editor for key assignments, use host+M.    
To switch between windowed and full-screen mode, use host+F.      
To adjust the emulated CPU speed, use host+Plus and host+Minus.   
.
:SHELL_STARTUP_INFO_PC98
DOSBox-X is now running in Japanese NEC PC-98 emulation mode.     
.
:SHELL_STARTUP_TEXT3_PC98
DOSBox-X project https://dosbox-x.com/     Complete DOS emulations
DOSBox-X guide   https://dosbox-x.com/wiki DOS, Windows 3.x and 9x
DOSBox-X support https://github.com/joncampbell123/dosbox-x/issues
.
:SHELL_STARTUP_CGA_MONO
按 Ctrl+F7 键在单色间切换： 绿色、琥珀色、白色.                             
按 Ctrl+F8 键改变高对比度/亮度设置.                                         
.
:MENU:mapper_reset
重新开始模拟
.
:MENU:mapper_reboot
重启 DOS 系统
.
:MENU:mapper_loadmap
加载按键配置文件...
.
:MENU:mapper_quickrun
快速启动程序...
.
:MENU:mapper_shutdown
退出 DOSBox-X
.
:MENU:mapper_capkeyboard
Capture keyboard
.
:MENU:mapper_capmouse
捕获鼠标
.
:MENU:mapper_fastedit
快速编辑: 选择后复制或粘贴文本
.
:MENU:mapper_copyall
复制DOS屏幕上的所有文本
.
:MENU:mapper_paste
从剪贴板中复制
.
:MENU:mapper_pasteend
停止剪贴板复制
.
:MENU:mapper_ejectpage
发送打印机换页符
.
:MENU:mapper_printtext
打印 DOS 屏幕文字
.
:MENU:mapper_pause
暂停模拟
.
:MENU:mapper_pauseints
暂停并保持中断
.
:MENU:mapper_gui
配置工具
.
:MENU:mapper_mapper
按键编辑
.
:MENU:mapper_fullscr
切换全屏模式
.
:MENU:mapper_resetsize
重置屏幕大小
.
:MENU:mapper_dbcssbcs
中日韩文字: 切换双字节/单字节模式
.
:MENU:mapper_autoboxdraw
中日韩文字: 自动检测制表符
.
:MENU:mapper_incsize
增加 TTF 字体大小
.
:MENU:mapper_decsize
减少 TTF 字体大小
.
:MENU:mapper_resetcolor
重置 TTF 配色方案
.
:MENU:mapper_pwrbutton
APM 电源按钮
.
:MENU:mapper_togmenu
隐藏/显示下拉菜单
.
:MENU:MainMenu
主菜单
.
:MENU:MainSendKey
输入特殊键
.
:MENU:MainHostKey
选择主机按键
.
:MENU:WheelToArrow
鼠标滑轮动作转换
.
:MENU:SharedClipboard
剪贴板功能
.
:MENU:CpuMenu
CPU
.
:MENU:CpuCoreMenu
CPU 内核
.
:MENU:CpuTypeMenu
CPU 类型
.
:MENU:CpuSpeedMenu
模拟 CPU 速度
.
:MENU:cpu88-4
8088 XT 4.77MHz (约 240 周期)
.
:MENU:cpu286-8
286 8MHz (约 750 周期)
.
:MENU:cpu286-12
286 12MHz (约 1510 周期)
.
:MENU:cpu286-25
286 25MHz (约 3300 周期)
.
:MENU:cpu386-25
386DX 25MHz (约 4595 周期)
.
:MENU:cpu386-33
386DX 33MHz (约 6075 周期)
.
:MENU:cpu486-33
486DX 33MHz (约 12010 周期)
.
:MENU:cpu486-66
486DX2 66MHz (约 23880 周期)
.
:MENU:cpu486-100
486DX4 100MHz (约 33445 周期)
.
:MENU:cpu486-133
486DX5 133MHz (约 47810 周期)
.
:MENU:cpu586-60
奔腾 60MHz (约 31545 周期)
.
:MENU:cpu586-66
奔腾 66MHz (约 35620 周期)
.
:MENU:cpu586-75
奔腾 75MHz (约 43500 周期)
.
:MENU:cpu586-90
奔腾 90MHz (约 52000 周期)
.
:MENU:cpu586-100
奔腾 100MHz (约 60000 周期)
.
:MENU:cpu586-120
奔腾 120MHz (约 74000 周期)
.
:MENU:cpu586-133
奔腾 133MHz (约 80000 周期)
.
:MENU:cpu586-166
奔腾 166MHz MMX (约 97240 周期)
.
:MENU:cpuak6-166
AMD K6 166MHz (约 110000 周期)
.
:MENU:cpuak6-200
AMD K6 200MHz (约 130000 周期)
.
:MENU:cpuak6-300
AMD K6-2 300MHz (约 193000 周期)
.
:MENU:cpuath-600
AMD Athlon 600MHz (约 306000 周期)
.
:MENU:cpu686-866
奔腾 III 866MHz EB (约 407000 周期)
.
:MENU:VideoMenu
视频
.
:MENU:VideoFrameskipMenu
跳帧
.
:MENU:frameskip_0
关闭
.
:MENU:frameskip_1
1 帧
.
:MENU:frameskip_2
2 帧
.
:MENU:frameskip_3
3 帧
.
:MENU:frameskip_4
4 帧
.
:MENU:frameskip_5
5 帧
.
:MENU:frameskip_6
6 帧
.
:MENU:frameskip_7
7 帧
.
:MENU:frameskip_8
8 帧
.
:MENU:frameskip_9
9 帧
.
:MENU:frameskip_10
10 帧
.
:MENU:VideoRatioMenu
长宽比
.
:MENU:video_ratio_1_1
1:1
.
:MENU:video_ratio_3_2
3:2
.
:MENU:video_ratio_4_3
4:3
.
:MENU:video_ratio_16_9
16:9
.
:MENU:video_ratio_16_10
16:10
.
:MENU:video_ratio_18_10
18:10
.
:MENU:video_ratio_original
原始长宽比
.
:MENU:video_ratio_set
设置长宽比
.
:MENU:VideoPreventCaptureMenu
Screen capture control
.
:MENU:prevcap_none
Allow
.
:MENU:prevcap_blank
Show as blank
.
:MENU:prevcap_invisible
Make invisible
.
:MENU:VideoScalerMenu
缩放器
.
:MENU:scaler_set_none
无
.
:MENU:scaler_set_normal2x
Normal 2X
.
:MENU:scaler_set_normal3x
Normal 3X
.
:MENU:scaler_set_normal4x
Normal 4X
.
:MENU:scaler_set_normal5x
Normal 5X
.
:MENU:scaler_set_hardware_none
Hardware None
.
:MENU:scaler_set_hardware2x
Hardware 2X
.
:MENU:scaler_set_hardware3x
Hardware 3X
.
:MENU:scaler_set_hardware4x
Hardware 4X
.
:MENU:scaler_set_hardware5x
Hardware 5X
.
:MENU:scaler_set_gray
Grayscale
.
:MENU:scaler_set_gray2x
Grayscale 2X
.
:MENU:scaler_set_tv2x
TV 2X
.
:MENU:scaler_set_tv3x
TV 3X
.
:MENU:scaler_set_scan2x
Scan 2X
.
:MENU:scaler_set_scan3x
Scan 3X
.
:MENU:scaler_set_rgb2x
RGB 2X
.
:MENU:scaler_set_rgb3x
RGB 3X
.
:MENU:scaler_set_advmame2x
Advanced MAME 2X
.
:MENU:scaler_set_advmame3x
Advanced MAME 3X
.
:MENU:scaler_set_hq2x
HQ 2X
.
:MENU:scaler_set_hq3x
HQ 3X
.
:MENU:scaler_set_advinterp2x
Advanced Interpolation 2X
.
:MENU:scaler_set_advinterp3x
Advanced Interpolation 3X
.
:MENU:scaler_set_2xsai
2xSai
.
:MENU:scaler_set_super2xsai
Super2xSai
.
:MENU:scaler_set_supereagle
SuperEagle
.
:MENU:scaler_set_xbrz
xBRZ
.
:MENU:scaler_set_xbrz_bilinear
xBRZ Bilinear
.
:MENU:center_window
Center window
.
:MENU:set_titletext
设置标题栏文字...
.
:MENU:set_transparency
设置透明度...
.
:MENU:refresh_rate
调整刷新率...
.
:MENU:VideoOutputMenu
输出
.
:MENU:output_surface
Surface
.
:MENU:output_direct3d
Direct3D
.
:MENU:output_opengl
OpenGL
.
:MENU:output_openglnb
OpenGL nearest
.
:MENU:output_openglpp
OpenGL perfect
.
:MENU:output_ttf
TrueType 字体
.
:MENU:output_gamelink
Game Link
.
:MENU:doublescan
双重扫描
.
:MENU:VideoVsyncMenu
垂直同步
.
:MENU:vsync_on
打开
.
:MENU:vsync_force
强制
.
:MENU:vsync_host
主机
.
:MENU:vsync_off
关闭
.
:MENU:vsync_set_syncrate
设置同步速率
.
:MENU:VideoOverscanMenu
过扫描
.
:MENU:overscan_0
关闭
.
:MENU:overscan_1
1
.
:MENU:overscan_2
2
.
:MENU:overscan_3
3
.
:MENU:overscan_4
4
.
:MENU:overscan_5
5
.
:MENU:overscan_6
6
.
:MENU:overscan_7
7
.
:MENU:overscan_8
8
.
:MENU:overscan_9
9
.
:MENU:overscan_10
10
.
:MENU:VideoTextmodeMenu
文本模式
.
:MENU:clear_screen
清屏
.
:MENU:vga_9widetext
允许9像素宽字体
.
:MENU:text_background
高强度文本: 背景色
.
:MENU:text_blinking
高强度文本: 闪烁文字
.
:MENU:line_80x25
屏幕: 80 列 x 25 行
.
:MENU:line_80x43
屏幕: 80 列 x 43 行
.
:MENU:line_80x50
屏幕: 80 列 x 50 行
.
:MENU:line_80x60
屏幕: 80 列 x 60 行
.
:MENU:line_132x25
屏幕: 132 列 x 25 行
.
:MENU:line_132x43
屏幕: 132 列 x 43 行
.
:MENU:line_132x50
屏幕: 132 列 x 50 行
.
:MENU:line_132x60
屏幕: 132 列 x 60 行
.
:MENU:VideoTTFMenu
TTF 选项
.
:MENU:ttf_showbold
使用 TTF 显示粗体文字
.
:MENU:ttf_showital
使用 TTF 显示斜体文字
.
:MENU:ttf_showline
使用 TTF 显示下划线文字
.
:MENU:ttf_showsout
使用 TTF 显示删除线文字
.
:MENU:ttf_wpno
TTF 字处理软件: 无
.
:MENU:ttf_wpwp
TTF 字处理软件: WordPerfect
.
:MENU:ttf_wpws
TTF 字处理软件: WordStar
.
:MENU:ttf_wpxy
TTF 字处理软件: XyWrite
.
:MENU:ttf_wpfe
TTF 字处理软件: FastEdit
.
:MENU:ttf_blinkc
显示 TTF 闪烁光标
.
:MENU:ttf_right_left
从右到左显示文字
.
:MENU:ttf_printfont
使用当前 TTF 字体进行打印
.
:MENU:ttf_halfwidthkana
中日韩文字: 允许半角日文片假名
.
:MENU:ttf_extcharset
中日韩文字: 启用扩展中文字符集
.
:MENU:VideoPC98Menu
PC-98 选项
.
:MENU:pc98_5mhz_gdc
5MHz GDC 时钟
.
:MENU:pc98_allow_200scanline
允许200行扫描线效果
.
:MENU:pc98_allow_4partitions
允许图像层4个显示分区
.
:MENU:pc98_enable_egc
启用 EGC
.
:MENU:pc98_enable_grcg
启用 GRCG
.
:MENU:pc98_enable_analog
启用模拟显示
.
:MENU:pc98_enable_analog256
模拟256色显示
.
:MENU:pc98_enable_188user
启用188+用户CG单元
.
:MENU:pc98_clear_text
清除文本层
.
:MENU:pc98_clear_graphics
清除图像层
.
:MENU:Video3dfxMenu
3dfx 模拟
.
:MENU:3dfx_voodoo
内置 Voodoo 卡
.
:MENU:3dfx_glide
Glide 直通
.
:MENU:load_d3d_shader
选择 Direct3D 像素着色文件...
.
:MENU:load_glsl_shader
选择 OpenGL (GLSL) 着色文件...
.
:MENU:load_ttf_font
选择 TrueType 字体 (TTF/OTF)...
.
:MENU:SoundMenu
声音
.
:MENU:mixer_swapstereo
交换立体声
.
:MENU:mixer_mute
静音
.
:MENU:mixer_info
显示混音器音量
.
:MENU:sb_info
显示声卡配置
.
:MENU:midi_info
显示 MIDI/OPL 设备配置
.
:MENU:DOSMenu
DOS
.
:MENU:enable_a20gate
启用 A20 门
.
:MENU:change_currentcd
改变当前光盘镜像...
.
:MENU:change_currentfd
改变当前软盘镜像...
.
:MENU:DOSMouseMenu
鼠标模拟
.
:MENU:dos_mouse_enable_int33
内部模拟
.
:MENU:dos_mouse_y_axis_reverse
反转Y轴
.
:MENU:dos_mouse_sensitivity
敏感度
.
:MENU:DOSVerMenu
报告的 DOS 版本
.
:MENU:dos_ver_330
3.30
.
:MENU:dos_ver_500
5.00
.
:MENU:dos_ver_622
6.22
.
:MENU:dos_ver_710
7.10
.
:MENU:dos_ver_edit
编辑
.
:MENU:DOSLFNMenu
长文件名支持
.
:MENU:dos_lfn_auto
自动根据 DOS 版本
.
:MENU:dos_lfn_enable
启用长文件名模拟
.
:MENU:dos_lfn_disable
禁用长文件名模拟
.
:MENU:DOSPC98Menu
PC-98 PIT 主时钟
.
:MENU:dos_pc98_pit_4mhz
4MHz/8MHz PIT 主时钟
.
:MENU:dos_pc98_pit_5mhz
5MHz/10MHz PIT 主时钟
.
:MENU:DOSEMSMenu
EMS 内存
.
:MENU:dos_ems_true
启用 EMS 内存模拟
.
:MENU:dos_ems_board
EMS 板模拟
.
:MENU:dos_ems_emm386
EMM386 模拟
.
:MENU:dos_ems_false
禁用 EMS 内存模拟
.
:MENU:DOSDiskRateMenu
限制磁盘传输速度
.
:MENU:limit_hdd_rate
限制硬盘数据速率
.
:MENU:limit_floppy_rate
限制软盘数据速率
.
:MENU:DOSWinMenu
主机系统程序
.
:MENU:dos_win_autorun
自动在 Windows 主机中运行
.
:MENU:dos_win_transpath
将路径转换为主机系统路径
.
:MENU:dos_win_wait
等待应用程序 (如果可能)
.
:MENU:dos_win_quiet
安静模式 - 无启动信息
.
:MENU:CaptureMenu
捕获
.
:MENU:CaptureFormatMenu
捕获格式
.
:MENU:capture_fmt_avi_zmbv
AVI + ZMBV
.
:MENU:capture_fmt_mpegts_h264
MPEG-TS + H.264
.
:MENU:saveoptionmenu
保存/加载选项
.
:MENU:saveslotmenu
选择存档
.
:MENU:enable_autosave
启用自动保存功能
.
:MENU:noremark_savestate
存档时不输入注释
.
:MENU:force_loadstate
读档时不显示警告
.
:MENU:removestate
删除存档
.
:MENU:refreshslot
刷新显示状态
.
:MENU:lastautosaveslot
选择上次保存的存档
.
:MENU:usesavefile
使用存档文件
.
:MENU:autosavecfg
设置自动保存...
.
:MENU:browsesavefile
选择存档文件...
.
:MENU:current_page
当前页: 1/10
.
:MENU:prev_page
上一页
.
:MENU:next_page
下一页
.
:MENU:first_page
切换到第一页
.
:MENU:last_page
切换到最后一页
.
:MENU:DriveMenu
驱动器
.
:MENU:drive_mountauto
自动挂载 Windows 驱动器
.
:MENU:drive_mounthd
挂载文件夹为硬盘驱动器
.
:MENU:drive_mountcd
挂载文件夹为光盘驱动器
.
:MENU:drive_mountfd
挂载文件夹为软盘驱动器
.
:MENU:drive_mountfro
选项: 只读方式挂载文件夹
.
:MENU:drive_mountarc
挂载压缩文档 (ZIP/7Z)
.
:MENU:drive_mountimg
挂载磁盘或光盘镜像文件
.
:MENU:drive_mountimgs
挂载多个磁盘或光盘镜像文件
.
:MENU:drive_mountiro
选项: 只读方式挂载镜像文件
.
:MENU:drive_unmount
卸载驱动器
.
:MENU:drive_rescan
刷新驱动器
.
:MENU:drive_swap
交换镜像文件
.
:MENU:drive_info
驱动器信息
.
:MENU:drive_boot
从该驱动器启动
.
:MENU:drive_bootimg
从磁盘镜像启动
.
:MENU:drive_saveimg
保存到磁盘镜像
.
:MENU:HelpMenu
帮助
.
:MENU:help_intro
DOSBox-X 介绍
.
:MENU:help_homepage
DOSBox-X 主页
.
:MENU:help_wiki
DOSBox-X 用户指南
.
:MENU:help_issue
DOSBox-X 支持
.
:MENU:help_nic
网络接口列表
.
:MENU:help_prt
打印机列表
.
:MENU:help_about
关于 DOSBox-X
.
:MENU:show_console
显示记录控制台
.
:MENU:clear_console
Clear logging console
.
:MENU:disable_logging
禁用记录输出
.
:MENU:wait_on_error
控制台遇到错误时等待
.
:MENU:show_codetext
显示代码概览
.
:MENU:show_logtext
显示记录内容
.
:MENU:save_logas
保存记录为...
.
:MENU:debugger_rundebug
调试器选项: 运行调试器
.
:MENU:debugger_runnormal
调试器选项: 正常运行方式
.
:MENU:debugger_runwatch
调试器选项: 监视运行方式
.
:MENU:video_debug_overlay
Video debug overlay
.
:MENU:HelpCommandMenu
DOS 命令
.
:MENU:DebugMenu
调试
.
:MENU:HelpDebugMenu
记录控制台
.
:MENU:debug_blankrefreshtest
刷新测试 (空白显示)
.
:MENU:debug_generatenmi
产生 NMI 中断
.
:MENU:debug_int2fhook
钩住 INT 2F 中断
.
:MENU:debug_logint21
记录 INT 21 调用
.
:MENU:debug_logfileio
记录文件输入输出
.
:MENU:mapper_speedlock
打开或关闭快进模式
.
:MENU:mapper_speedlock2
加速/快进模式
.
:MENU:mapper_speednorm
正常速度
.
:MENU:mapper_speedup
加快速度
.
:MENU:mapper_slowdown
降低速度
.
:MENU:mapper_editcycles
编辑 CPU 周期
.
:MENU:mapper_savestate
保存存档
.
:MENU:mapper_loadstate
加载存档
.
:MENU:mapper_showstate
显示存档信息
.
:MENU:mapper_prevslot
选择上一个存档
.
:MENU:mapper_nextslot
选择下一个存档
.
:MENU:mapper_decfskip
减小跳帧
.
:MENU:mapper_incfskip
加大跳帧
.
:MENU:mapper_aspratio
长宽比适合模式
.
:MENU:mapper_fscaler
强制使用缩放器
.
:MENU:mapper_recwave
录制音频到 WAV
.
:MENU:mapper_recmtwave
录制音频到多轨 AVI
.
:MENU:mapper_caprawmidi
录制 MIDI 输出
.
:MENU:mapper_caprawopl
录制 FM (OPL) 输出
.
:MENU:mapper_capnetrf
Record network traffic
.
:MENU:mapper_video
录制视频到 AVI
.
:MENU:mapper_scrshot
捕获屏幕快照
.
:MENU:mapper_rawscrshot
Take raw screenshot
.
:MENU:mapper_volup
提高音量
.
:MENU:mapper_voldown
降低音量
.
:MENU:mapper_recvolup
提高录音音量
.
:MENU:mapper_recvoldown
降低录音音量
.
:MENU:mapper_sendkey_mapper
输入特殊键
.
:MENU:mapper_cycledown
减小 CPU 周期
.
:MENU:mapper_cycleup
加大 CPU 周期
.
:MENU:mapper_normal
正常内核
.
:MENU:mapper_dynamic
动态内核 (dynamic_x86)
.
:MENU:mapper_simple
简单内核
.
:MENU:mapper_full
完全内核
.
:MENU:cputype_auto
自动
.
:MENU:cputype_8086
8086
.
:MENU:cputype_8086_prefetch
8086 (带预取)
.
:MENU:cputype_80186
80186
.
:MENU:cputype_80186_prefetch
80186 (带预取)
.
:MENU:cputype_286
286
.
:MENU:cputype_286_prefetch
286 (带预取)
.
:MENU:cputype_386
386
.
:MENU:cputype_386_prefetch
386 (带预取)
.
:MENU:cputype_486old
486 (老式)
.
:MENU:cputype_486old_prefetch
486 (老式, 带预取)
.
:MENU:cputype_486
486
.
:MENU:cputype_486_prefetch
486 (带预取)
.
:MENU:cputype_pentium
奔腾
.
:MENU:cputype_pentium_mmx
奔腾 MMX
.
:MENU:cputype_ppro_slow
奔腾 Pro
.
:MENU:cputype_pentium_ii
奔腾 II
.
:MENU:cputype_pentium_iii
奔腾 III
.
:MENU:cputype_experimental
实验 CPU
.
:MENU:debug_pageflip
页面翻转调试行
.
:MENU:debug_retracepoll
追溯轮询调试行
.
:MENU:mapper_swapimg
交换软盘镜像
.
:MENU:mapper_swapcd
交换光盘镜像
.
:MENU:mapper_debugger
启动 DOSBox-X 调试器
.
:MENU:mapper_rescanall
刷新所有驱动器
.
:MENU:hostkey_mapper
按键编辑中设定
.
:MENU:showdetails
标题栏上显示速度
.
:MENU:restartinst
重启 DOSBox-X 实例
.
:MENU:restartconf
重启 DOSBox-X 并调用指定配置文件...
.
:MENU:loadlang
加载语言文件...
.
:MENU:auto_lock_mouse
自动锁定鼠标
.
:MENU:clipboard_right
通过按鼠标右键
.
:MENU:clipboard_middle
通过按鼠标中键
.
:MENU:clipboard_arrows
通过按方向键 (Home=开始, End=结束)
.
:MENU:screen_to_clipboard
复制 DOS 屏幕上的所有文字
.
:MENU:clipboard_device
启用 DOS 剪贴板设备存取
.
:MENU:clipboard_dosapi
启用 DOS 剪贴板应用程序 API
.
:MENU:clipboard_biospaste
使用 BIOS 功能进行剪贴板粘贴
.
:MENU:sendkey_winlogo
输入 LOGO 键
.
:MENU:sendkey_winmenu
输入 MENU 键
.
:MENU:sendkey_alttab
输入 Alt+Tab
.
:MENU:sendkey_ctrlesc
输入 Ctrl+Esc
.
:MENU:sendkey_ctrlbreak
输入 Ctrl+Break
.
:MENU:sendkey_cad
输入 Ctrl+Alt+Del
.
:MENU:hostkey_ctrlalt
Ctrl+Alt
.
:MENU:hostkey_ctrlshift
Ctrl+Shift
.
:MENU:hostkey_altshift
Alt+Shift
.
:MENU:sendkey_mapper_winlogo
Mapper "输入特殊键": logo key
.
:MENU:sendkey_mapper_winmenu
Mapper "输入特殊键": menu key
.
:MENU:sendkey_mapper_alttab
Mapper "输入特殊键": Alt+Tab
.
:MENU:sendkey_mapper_ctrlesc
Mapper "输入特殊键": Ctrl+Esc
.
:MENU:sendkey_mapper_ctrlbreak
Mapper "输入特殊键": Ctrl+Break
.
:MENU:sendkey_mapper_cad
Mapper "输入特殊键": Ctrl+Alt+Del
.
:MENU:wheel_none
不进行转换
.
:MENU:wheel_updown
转换为上下箭头
.
:MENU:wheel_leftright
转换为左右箭头
.
:MENU:wheel_pageupdown
转换为 PgUp/PgDn 键
.
:MENU:wheel_ctrlupdown
转换为 Ctrl+上下箭头
.
:MENU:wheel_ctrlleftright
转换为 Ctrl+左右箭头
.
:MENU:wheel_ctrlpageupdown
转换为 Ctrl+PgUp/PgDn 键
.
:MENU:wheel_ctrlwz
转换为 Ctrl+W/Z 键
.
:MENU:wheel_guest
启动客户系统时亦启用
.
:MENU:doublebuf
双重缓冲 (全屏幕)
.
:MENU:alwaysontop
总在最前
.
:MENU:highdpienable
启用高 DPI 模式
.
:MENU:sync_host_datetime
同步主机日期/时间
.
:MENU:shell_config_commands
配置选项作为命令
.
:MENU:quick_reboot
启用快速重启
.
:MENU:make_diskimage
创建空白磁盘镜像...
.
:MENU:list_drivenum
显示已分配的驱动器号
.
:MENU:list_ideinfo
显示 IDE 驱动器状态
.
:MENU:pc98_use_uskb
使用美式键盘布局
.
:MAPPER:capnetrf
Record Network traffic
.
:MAPPER:caprawopl
录制 FM/OPL 输出
.
:MAPPER:copyall
复制屏幕文本到剪贴板
.
:MAPPER:cycauto
切换自动 CPU 周期
.
:MAPPER:debugger
显示调试器
.
:MAPPER:decsize
减小 TTF 字体
.
:MAPPER:dynamic
CPU: 动态内核
.
:MAPPER:fastedit
快速编辑模式
.
:MAPPER:full
CPU: 完全内核
.
:MAPPER:incsize
加大 TTF 字体
.
:MAPPER:loadmap
加载按键配置文件
.
:MAPPER:nextslot
下一个存档
.
:MAPPER:normal
CPU: 正常内核
.
:MAPPER:paste
粘贴剪贴板文字
.
:MAPPER:pasteend
Stop clipboard paste
.
:MAPPER:pauseints
Pause with interrupt
.
:MAPPER:prevslot
上一个存档
.
:MAPPER:printtext
打印屏幕文字
.
:MAPPER:quickrun
快速启动程序
.
:MAPPER:reboot
Reboot DOS system
.
:MAPPER:recmtwave
Record to multi-track AVI
.
:MAPPER:rescanall
刷新驱动器
.
:MAPPER:reset
重启 DOSBox-X
.
:MAPPER:resetcolor
重置配色方案
.
:MAPPER:showstate
Display state info
.
:MAPPER:simple
CPU: 简单内核
.
:MAPPER:togmenu
打开或关闭下拉菜单
.
:PROGRAM_FLAGSAVE_UNFLAGALL
All files unflagged for saving.

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_UNFLAGGED
File %s unflagged for saving.

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_FLAGGED
File already flagged for saving - %s

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_TOOMANY
Too many files to flag for saving.

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_SAVED
File %s flagged for saving

.
:PROGRAM_FLAGSAVE_LIST
Files flagged for saving:
.
:PROGRAM_FLAGSAVE_HLP
Marks or flags files to be saved for the save state feature.

FLAGSAVE [file(s) [/F] [/R]] [/U]

  file(s)     Specifies one or more files to be flagged for saving.
  /F          Forces to flag the file(s) even if they are not found.
  /R          Removes flags from the specified file(s).
  /U          Removes flags from all flagged files.

Type FLAGSAVE without a parameter to list flagged files.

.
:PROGRAM_INT2FDBG_NOT_SET
INT 2Fh hook has not been set.

.
:PROGRAM_INT2FDBG_ALREADY
INT 2Fh hook has already been set.

.
:PROGRAM_INT2FDBG_HELP
Hooks INT 2Fh for debugging purposes.

INT2FDBG [option]
  /I      Installs hook
  
It will hook INT 2Fh at the top of the call chain for debugging information.

Type INT2FDBG without a parameter to show the current hook status.
.
:PROGRAM_SET80x25
Changes to 80x25 text mode.
.
:PROGRAM_SET80x43
Changes to 80x43 text mode.
.
:PROGRAM_SET80x50
Changes to 80x50 text mode.
.
:PROGRAM_SET80x60
Changes to 80x60 text mode.
.
:PROGRAM_SET132x25
Changes to 132x25 text mode.
.
:PROGRAM_SET132x43
Changes to 132x43 text mode.
.
:PROGRAM_SET132x50
Changes to 132x50 text mode.
.
:PROGRAM_SET132x60
Changes to 132x60 text mode.
.
:PROGRAM_RESCAN_HELP
Rescans for changes on mounted drives made on the host by clearing caches.

RESCAN [/A] [/Q]
RESCAN [drive:] [/Q]

  [/A]     Rescan all drives
  [/Q]     Enable quiet mode
  [drive:] The drive to rescan

Type RESCAN with no parameters to rescan the current drive.

.
:PROGRAM_CFGTOOL_HELP
Starts DOSBox-X's graphical configuration tool.

CFGTOOL

Note: You can also use CONFIG command for command-line configurations.
.
:PROGRAM_IMGSWAP_HELP
Swaps floppy, hard drive and optical disc images.

←[32;1mIMGSWAP←[0m ←[37;1mdrive←[0m ←[36;1m[position]←[0m
 ←[37;1mdrive←[0m               Drive letter to swap the image.
 ←[36;1m[position]←[0m          Disk position to swap to.
.
:PROGRAM_INTRO_HELP
A full-screen introduction to DOSBox-X.

INTRO [/RUN] [CDROM|MOUNT|USAGE|WELCOME]
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_NOT_ASSIGNED
BIOS disk index does not have an image assigned.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_NUMBER
Invalid mount number.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_FSTYPE
Invalid fstype.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_SIZE
Invalid size parameter.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_NOT_MOUNTED_NUMBER
Drive number %d is not mounted.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_UMOUNT_USAGE
Incorrect IMGMOUNT unmount usage.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_LETTER
Invalid drive letter.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_CHOOSE_LETTER
Partitions cannot be mounted in conflict with the standard INT 13h hard disk
allotment. Choose a different drive letter to mount to.
.
:PROGRAM_ELTORITO_LETTER
El Torito emulation requires a proper CD-ROM drive letter.
.
:PROGRAM_ELTORITO_DRIVE_EXISTS
El Torito CD-ROM drive specified already exists as a non-CD-ROM device
.
:PROGRAM_ELTORITO_NOT_CDDRIVE
El Torito CD-ROM drive specified is not actually a CD-ROM drive.
.
:PROGRAM_ELTORITO_REQUIRE_FLOPPY
El Torito emulation must be used with -t floppy at this time.
.
:PROGRAM_ELTORITO_NO_BOOT_RECORD
El Torito CD-ROM boot record not found.
.
:PROGRAM_ELTORITO_ENTRY_UNREADABLE
El Torito entries unreadable.
.
:PROGRAM_ELTORITO_NO_BOOTABLE_FLOPPY
El Torito bootable floppy not found.
.
:PROGRAM_ELTORITO_BOOTABLE_SECTION
Unable to locate bootable section
.
:PROGRAM_ELTORITO_BOOTSECTOR
El Torito boot sector unreadable
.
:PROGRAM_IMGMAKE_ALIGNMENT
Invalid alignment
.
:PROGRAM_IMGMAKE_PARTOFS
Invalid -partofs
.
:PROGRAM_IMGMAKE_FAT
Invalid -fat option. Must be 12, 16, or 32
.
:PROGRAM_IMGMAKE_FATCOPIES
Invalid -fatcopies option
.
:PROGRAM_IMGMAKE_SPC
Invalid -spc option, out of range
.
:PROGRAM_IMGMAKE_SPC2
Invalid -spc option, must be a power of 2
.
:PROGRAM_IMGMAKE_ROOTDIR
Invalid -rootdir option
.
PROGRAM_IMGMAKE_BOOTSECT
Invalid bootsector position
.
PROGRAM_IMGMAKE_VOLUME_ALIGN
Sanity check failed: Volume size not aligned
.
:PROGRAM_IMGMAKE_FAT_ALIGN
Sanity check failed: FAT tables not aligned
.
:PROGRAM_IMGMAKE_SECTPERFAT
Error: Generated filesystem has more than 256 sectors per FAT and is not FAT32
.
:PROGRAM_IMGMAKE_VOLSIZE
Sanity check failed: Volume size not aligned
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTERS
Error: Generated filesystem has too few clusters given the parameters
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTERCOUNT
Warning: Cluster count is too high given the volume size. 
         Reporting a smaller sector count.
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTER_ALIGN
Sanity check failed: First cluster not aligned
.
:PROGRAM_IMGMAKE_CLUSTER_SIZE
WARNING: Cluster sizes >= 64KB are not compatible with MS-DOS and SCANDISK
.
:PROGRAM_BOOT_UNSUPPORTED
Unsupported boot mode
.
:PROGRAM_MOUNT_OVERLAY_REPLACE
Existing overlay has been replaced with new overlay.
.
:PROGRAM_LOADFIX_EMS_FREE
EMS handle %u: unable to free
.
:PROGRAM_LOADFIX_XMS_FREE
XMS handle %u: unable to free
.
:PROGRAM_LOADFIX_EMS_ALLOC
EMS block allocated (%uKB)
.
:PROGRAM_LOADFIX_EMS_ALLOCERROR
Unable to allocate EMS block
.
PROGRAM_LOADFIX_NOEMS
EMS not active
.
:PROGRAM_LOADFIX_XMS_ALLOC
XMS block allocated (%uKB)
.
:PROGRAM_LOADFIX_XMS_ALLOCERROR
Unable to allocate XMS block
.
:PROGRAM_LOADFIX_NOXMS
XMS not active
.
:PROGRAM_LOADFIX_NOALLOC
Lowest MCB is above 64KB, nothing allocated
.
:PROGRAM_BOOT_SWAP_ALREADY
Multiple disk images specified and another drive is already connected to the swap list
.
:PROGRAM_BOOT_NOT_SPECIFIED
No images specified
.
:PROGRAM_BOOT_IS_PC88
The D88 image appears to target PC-88 and cannot be booted.
.
:PROGRAM_BOOT_BPS_TOOLARGE
Bytes/sector too large
.
:PROGRAM_BOOT_DRIVE_READERROR
Error reading drive
.
:PROGRAM_START_HELP_WIN
Starts a separate window to run a specified program or command.

START [+|-|_] command [arguments]

  [+|-|_]: To maximize/minimize/hide the program.
  The options /MAX, /MIN, /HID are also accepted.
  command: The command, program or file to start.
  arguments: Arguments to pass to the application.
  
START opens the Windows command prompt automatically to run these commands
and wait for a key press before exiting (specified by "startincon" option):
%s

Note: The path specified in this command is the path on the host system.
.
:PROGRAM_START_HELP
Starts a separate window to run a specified program or command.

START /OPEN file
START command [arguments]

  /OPEN: To open a file or URL with the associated program.
  file: The file or URL to open with the associated program.
  command: The command or program to start or run.
  arguments: Arguments to pass to the application.
  
Note: The path specified in this command is the path on the host system.
.
:PROGRAM_START_COMPLETED
The command execution is completed.
.
:PROGRAM_START_COMMAND
Starting %s...
.
:PROGRAM_START_CTRLC
(Press Ctrl+C to exit immediately)
.
:PROGRAM_START_HOST_ERROR
Error: START cannot launch application to run on your current host system.
.
:PROGRAM_START_LAUNCH_ERROR
Error: START could not launch application.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_ELTORITO_NO_FILE
Do not specify files when mounting floppy drives from El Torito bootable CDs
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_RAMDRIVE_NO_FILE
Do not specify files when mounting RAM drives
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_SECTORSIZE
Sector size must be larger than 512 bytes and evenly divide the image cluster size of %lu bytes.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_OPEN_ERROR
Unable to open '%s'
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_QCOW2_INVALID
qcow2 image '%s' is not supported
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_GEOMETRY_ERROR
Unable to detect geometry
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_DOS_VERSION
Mounting this image file requires a reported DOS version of %u.%u or higher.
%s
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_INVALID_FLOPPYSIZE
Floppy size not recognized
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MULTIPLE_USED
Multiple images given and another drive already uses multiple images
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_MULTIPLE_NOTSUPPORTED
Multiple disk images not supported for that drive
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_HD_FDPOSITION
Cannot mount hard drive in floppy position.
.
:PROGRAM_IMGMOUNT_FD_HDPOSITION
Cannot mount floppy in hard drive position.
.
:PROGRAM_ELTORITO_ISOMOUNT
El Torito bootable CD: -fs iso mounting not supported
.
:PROGRAM_MODE_STATUS
Status for device CON:
----------------------
Columns=%d
Lines=%d
.
:PROGRAM_MODE_NOTSUPPORTED

Code page operation not supported on this device
.
:PROGRAM_MODE_RATE_DELAY
Rate and delay must be specified together
.
:PROGRAM_UTF8_HELP
Converts UTF-8 text to view in the current code page.

UTF8 < [drive:][path]filename
command-name | UTF8
.
:PROGRAM_UTF8_NO_TEXT
No input text found.
.
:PROGRAM_UTF8_INVALIDCP
Invalid code page for text conversion.
.
:PROGRAM_UTF8_NOT_UTF8
The input text is UTF-16.
.
:PROGRAM_UTF8_CONVERSION_ERROR
An error occurred during text conversion.
.
:PROGRAM_UTF16_HELP
Converts UTF-16 text to view in the current code page.

UTF16 [/BE|/LE] < [drive:][path]filename
command-name | UTF16 [/BE|/LE]

  /BE  Use UTF-16 Big Endian
  /LE  Use UTF-16 Little Endian
.
:PROGRAM_VTEXT_HELP
Changes V-text mode for the DOS/V emulation.

VTEXT [mode]

  [mode] can be 0, 1, 2, for no V-text, V-text 1, and V-text 2 respectively.

Type VTEXT without a parameter to show the current V-text mode status.
.
:PROGRAM_NMITEST_HELP
Generates a non-maskable interrupt (NMI).

NMITEST

Note: This is a debugging tool to test if the interrupt handler works properly.
.
:PROGRAM_NMITEST_GENERATE_NMI
Generating a non-maskable interrupt (NMI)...
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_HELP
Captures or releases the mouse inside DOSBox-X.

CAPMOUSE [/C|/R]

  /C Capture the mouse
  /R Release the mouse
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_MOUSE
Mouse 
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_CURRENTLY
is currently 
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_CAPTURED
captured
.
:PROGRAM_CAPMOUSE_RELEASED
released
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_HELP
Performs scripted keyboard entry into a running DOS program.

AUTOTYPE [-list] [-w WAIT] [-p PACE] button_1 [button_2 [...]]

Where:
  -list:   prints all available button names.
  -w WAIT: seconds before typing begins. Two second default; max of 30.
  -p PACE: seconds between each keystroke. Half-second default; max of 10.
  
  The sequence is comprised of one or more space-separated buttons.
  Autotyping begins after WAIT seconds, and each button is entered
  every PACE seconds. The , character inserts an extra PACE delay.
  
Some examples:
  ←[32;1mAUTOTYPE -w 1 -p 0.3 up enter , right enter←[0m
  ←[32;1mAUTOTYPE -p 0.2 f1 kp_8 , , enter←[0m
  ←[32;1mAUTOTYPE -w 1.3 esc enter , p l a y e r enter←[0m
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_NO_BINDINGS
AUTOTYPE: The mapper has no key bindings
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_CLAMP_VALUE
AUTOTYPE: bounding %s value of %.2f to %.2f
.
:PROGRAM_AUTOTYPE_INVALID_VALUE
AUTOTYPE: %s value '%s' is not a valid floating point number
.
:PROGRAM_ADDKEY_HELP
Generates artificial keypresses.

ADDKEY [pmsec] [key]

For example, the command below types "dir" followed by ENTER after 1 second:

ADDKEY p1000 d i r enter

You could also try AUTOTYPE command instead of this command to perform
scripted keyboard entry into a running DOS program.
.
:PROGRAM_SETCOLOR_HELP
Views or changes the text-mode color scheme settings.

SETCOLOR [color# [value]]

For example:

   ←[32;1mSETCOLOR 0 (50,50,50)←[0m
Change Color #0 to the specified color value

   ←[32;1mSETCOLOR 7 -←[0m
Return Color #7 to the default color value

   ←[32;1mSETCOLOR 3 +←[0m
Return Color #3 to the preset color value

   ←[32;1mSETCOLOR MONO←[0m
Display current MONO mode status

To change the current background and foreground colors, use COLOR command.
.
:PROGRAM_SETCOLOR_STATUS
MONO mode status: %s (video mode %d)

.
:PROGRAM_SETCOLOR_ACTIVE
active
.
:PROGRAM_SETCOLOR_INACTIVE
inactive
.
:PROGRAM_SETCOLOR_UNAVAILABLE
unavailable
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_MODE7
MONO mode status => active (video mode 7)
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_MODE3
MONO mode status => inactive (video mode 3)
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_FAIL
Failed to change MONO mode
.
:PROGRAM_SETCOLOR_MONO_SYNTAX
Must be + or - for MONO: %s
.
:PROGRAM_SETCOLOR_COLOR
Color %d: (%d,%d,%d) or #%02x%02x%02x

.
:PROGRAM_SETCOLOR_INVALID_NUMBER
Invalid color number - %s
.
:PROGRAM_SETCOLOR_INVALID_VALUE
Invalid color value - %s
.
:PROGRAM_SETCOLOR_NOT_SUPPORTED
Changing color scheme is not supported for the current video mode.
.
:PROGRAM_BOOT_UNKNOWN_BOOTHAX
Unknown boothax mode
.
:PROGRAM_BOOT_SPECIFY_FILE
Must specify BIOS image to boot
.
:PROGRAM_BOOT_BIOS_OPEN_ERROR
Unable to open BIOS image
.
:PROGRAM_BIOSTEST_SPECIFY_FILE
Must specify BIOS file to load.
.
:PROGRAM_BIOSTEST_OPEN_ERROR
Can't open a file
.
:PROGRAM_BIOSTEST_TOO_LARGE
BIOS File too large
.
:PROGRAM_DELTREE_HELP
Deletes a directory and all the subdirectories and files in it.

To delete one or more files and directories:
DELTREE [/Y] [drive:]path [[drive:]path[...]]

  /Y              Suppresses prompting to confirm you want to delete
                  the subdirectory.
  [drive:]path    Specifies the name of the directory you want to delete.

Note: Use DELTREE cautiously. Every file and subdirectory within the
specified directory will be deleted.

.
:PROGRAM_TREE_HELP
Graphically displays the directory structure of a drive or path.

TREE [drive:][path] [/F] [/A]

  /F   Displays the names of the files in each directory.
  /A   Uses ASCII instead of extended characters.

.
:PROGRAM_TITLE_HELP
Sets the window title for the DOSBox-X window.

TITLE [string]

  string       Specifies the title for the DOSBox-X window.

.
:PROGRAM_COLOR_HELP
Sets the default console foreground and background colors.

COLOR [attr]

  attr        Specifies color attribute of console output
  
Color attributes are specified by TWO hex digits -- the first
corresponds to the background; the second to the foreground.
Each digit can be any of the following values:

    0 = Black       8 = Gray
    1 = Blue        9 = Light Blue
    2 = Green       A = Light Green
    3 = Aqua        B = Light Aqua
    4 = Red         C = Light Red
    5 = Purple      D = Light Purple
    6 = Yellow      E = Light Yellow
    7 = White       F = Bright White

If no argument is given, this command restores the original color.

The COLOR command sets ERRORLEVEL to 1 if an attempt is made to execute
the COLOR command with a foreground and background color that are the same.

Example: "COLOR fc" produces light red on bright white.

.
:SCALER_LOAD_WARN
This scaler may not work properly or have undesired effect:

%s

Do you want to force load the scaler?
.
:PIXEL_SHADER_WARN
This pixel shader may be unneeded or have undesired effect:

%s

Do you want to load the pixel shader anyway?

(You may append 'forced' to the pixelshader setting to force load the pixel shader without this message)
.
:PIXEL_SHADER_LOADED
Loaded pixel shader - %s
.
:MAPPEREDITOR_NOT_AVAILABLE
Mapper Editor is not currently available.
.
:OPL_REC_COMPLETED
Saved Raw OPL output to the file:

%s
.
:OPL_CAPTURE_FAILED
Cannot capture Raw OPL output because ESFM native mode is being used by the current application, which is not supported by the Raw OPL format.
.
:TTF_DBCS_ONLY
This function is only available for the Chinese/Japanese/Korean code pages.
.
:SAVE_FAILED
Failed to save the current state.
.
:SAVE_CORRUPTED
Save state corrupted! Program may not work.
.
:SAVE_SCREENSHOT
Saved screenshot to the file:

%s
.